Приложение к электронной версии контракта
Техническое задание:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Плита ОСП
	Тип: ОСП

Толщина, мм: 9

Вес, кг: 17

Длина, мм: 2500
	л
	7

	2
	Клей ПВА строительный
	Вес, кг:1
	шт
	2

	3
	Клей обойный
	Расход на 1 м²: 35 кв.м

Назначение: Для флизелиновых обоев

Объем, г: 240
	шт
	3

	4
	Обои флизелиновые
	Длина, м: 10

Ширина, м: 1,06

Раппорт, м: 0,64

Дизайн: Имитация природных материалов
	рул
	5

	5
	Линолеум
	Класс: 23/31

Тип дизайна: Дерево

Толщина защитного слоя, мм: 0,35

Толщина, мм: 4,5
	М2
	21

	6
	Плинтус напольный
	Вид: Плинтус напольный

Вид материала: ПВХ

Высота, мм:70

Длина, мм:2200

Наличие кабель-канала: Да

Цвет: Дуб айсберг

	шт
	10

	7
	Соединитель
	Вид: Соединитель

Вид материала: ПВХ

Высота, мм:70

Цвет: Дуб айсберг

	шт
	10

	8
	Угол внутренний
	Вид: Угол внутренний
Вид материала: ПВХ

Высота, мм:70

Цвет: Дуб айсберг

	шт
	8

	9
	Угол наружный
	Вид: Угол наружый
Вид материала: ПВХ

Высота, мм:70

Цвет: Дуб айсберг

	шт
	5

	10
	Заглушки
	Вид: Заглушки пара
Вид материала: ПВХ

Высота, мм:70

Цвет: Дуб айсберг

	упак
	3

	11
	Кабель канал
	Высота, мм: 16

Температура монтажа, °С: От -5 до +60

Тип: Кабель-канал

Ширина, мм: 25

Длина, мм: 2000
	шт
	20

	12
	Панель светодиодная
	Тип: Светодиодная панель

Тип ламп: LED

Мощность, Вт: 36

Напряжение питания, В: 220
	шт
	40

	13
	Панель сменная
	Цвет: Без фрезеровки/Дуб арктик горизонт

Сторона открывания: Универсальная

Тип: Сменная панель

Тип внешнего покрытия: ПВХ

Тип внутреннего покрытия: ПВХ

Толщина полотна двери, мм: 10

Цвет внешнего покрытия: Дуб арктик

Цвет внутреннего покрытия: Дуб арктик

Размер двери (ВхШ), мм: 2050х860

Утепление: Без утепления
	шт
	2

	14
	ДВП
	Тип: ДВП

Толщина, мм: 3

Вес, кг: 6,5

Длина, мм: 2440
	л
	8

	15
	Гвозди толевые
	Диаметр, мм: 2

Длина, мм: 20

Тип: Толевые

Тип фасовки: кг
	кг
	1

	16
	Саморез редкий шаг
	Тип: Саморез по ГКЛ и дереву

Диаметр, мм: 3,5

Длина, мм: 55

Количество в упаковке, шт: 13

Тип продажи: Упаковка
	упак
	30

	17
	Дюбель-гвоздь
	Тип: Дюбель-гвоздь

Диаметр, мм: 6

Длина, мм: 60
	шт
	500

	18
	Бита
	Тип: Бита

Тип наконечника: PH

Размер: PH2

Форма наконечника: Крест

Вид: Односторонние

Длина: 50 мм
	шт
	5

	19
	Жидкие гвозди
	Объем, мл: 280

Вид упаковки: Картридж

Основа: Полимерная

Поверхность: Пластик, керамика,  дерево
	шт
	3

	20
	Линолеум
	Класс: 21

Тип дизайна: Дерево

Основа: Дублированная

Толщина защитного слоя, мм: 0,15

Ширина, м: 2
	М2
	7

	21
	Лента малярная клейкая
	Длина, м: 50

Ширина, мм: 50
	шт
	5

	22
	Лезвия для ножа
	Тип инструмента: лезвие

Тип: Сегментный

Ширина лезвия, мм: 18

Количество сегментов: 7

Материал: Инструментальная сталь
	шт
	2

	23
	Кабель
	Тип: Кабель

Вид: ВВГ НГ

Сечение, мм²:2,5

Количество жил: 2

Структура жилы: Однопроволочная
	м
	40

	24
	Розетка
	Тип: Розетка

Количество постов: 2

Цвет: Серебро

Max ток заряда, A: 16
	шт
	8

	25
	Выключатель
	Тип: Выключатель 2 ОП

Количество клавиш: 2

Способ установки: Накладной
	шт
	2

	26
	Краска аэрозольная
	Время высыхания "на отлип":80 мин

Время высыхания в/ч: 12

Тип: Алкидная

Цвет: Серый графит
	шт
	1


- государственный заказчик: ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области: 390026, г. Рязань ул. Островского д.124;

- сроки и порядок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта.

- место поставки: отгрузка товара производится с 9-00 до 16-00 кроме выходных и праздничных дней на склад ФКУ БМТиВС УФСИН России по Рязанской области расположенный по адресу: Рязанская область, ул. Островского, д.124;

- цена указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- Оплата  по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, путем перечисления Государственным Заказчиком выделенных из Федерального бюджета денежных средств (КБК 320 0305 424 069 0049 243), на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке и получения следующих документов:

- счет

- документы, подтверждающие качество

- счет-фактура с товарной накладной, либо универсальный передаточный документ, с подписями и печатью Поставщика.

Экспертиза проводится в течении 5 (пять) рабочих дня с момента поставки товара.

Государственный заказчик, либо уполномоченное Государственным заказчиком лицо, члены приемочной комиссии осуществляют приемку поставленного товара не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания документа о приемке
Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные ч.1 ст.31 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".

