Техническое задание
На закупку медицинских расходных материалов для нейрохирургии

	№
	Наименование
	КТРУ/
ОКПД-2
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Индивидуальный имплантат мыщелкового отростка, правый

[bookmark: _GoBack]
	32.50.22.190
Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

	1
	Индивидуальный имплантат для реконструкции челюсти - имплантат мыщелкового отростка анатомической формы для височно-нижнечелюстного сустава, правый, выполненный из порошка титанового сплава Ti64 методом селективного лазерного сплавления.
 Габариты изделия находятся в пределах следующих размеров: 38 мм х 9 мм х 13 мм. Поставляется в комплекте с фиксирующими винтами.

	2
	Индивидуальный имплантат суставной ямки, правый
	32.50.22.190
Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

	1
	Индивидуальный имплантат суставной ямки, правый из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы ISO 5834-2. Прилегающая к основанию черепа поверхность выполнена по томограмме пациента.
 Габариты изделия находятся в пределах следующих размеров: 21 мм х 18 мм х 16 мм. Место для крепления отведено на скуловой кости. Толщина имплантата суставной ямки переменная (от 0,5 до 4 мм) Поставляется в комплекте с фиксирующими винтами.


 СРОК ПОСТАВКИ: до 03.09.2026
1. Требования к остаточному сроку годности (службы) товара
· Срок: Не менее 12 месяцев на дату поставки.
· Обоснование: Дополнительные требования (не предусмотренные КТРУ) установлены Заказчиком на основании статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. Характеристики обусловлены спецификой деятельности Заказчика.
2. Требования к безопасности товара
· Весь поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, ГОСТам и иным обязательным стандартам, действующим на территории РФ.
3. Требования к таре и упаковке
· Упаковка и материалы должны быть разрешены к применению в РФ.
· Маркировка и тара должны отвечать требованиям технических регламентов, ГОСТов и СанПиН.
· Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и качество товара при транспортировке и хранении

Правила предоставления сведений в заявке:
1. Во всех случаях, когда в Техническом задании значения показателей указаны с использованием знаков «≥ и ≤», данные границы диапазона являются включительными. Участник обязан указать конкретное фиксированное числовое значение, находящееся внутри диапазона (включая крайние значения).
2. По параметрам, имеющим интервальное (диапазонное) значение или согласно регистрационному удостоверению (РУ) медицинского изделия (например, «Размерный ряд длин», «Диапазон диаметров»), участник указывает диапазон значений без изменений, подтверждая соответствие коридору требований Заказчика.
3. Применение слов «не менее» означает, что участник может предложить значение, равное или превышающее указанное . Применение слов «не более» означает, что участник может предложить значение, равное или меньшее указанного . Любые искусственные ограничения отклонения от базовых значений (в процентах или долях) не применяются

Согласовано:   
Зав. отделением нейрохирургии Центра патологии позвоночника
 и спинного мозга                                                                                               _______________________________ Чупаленков С.М.


