                                                                                                                Приложение № 1
к государственному контракту  
№ ___________________________
                                                                                                                       от ____________ 2026 г.

Описание объекта закупки
Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования
подъемной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения, согласно решения Арбитражного суда города Москвы

1. Предметом настоящего задания является выполнение работ по замене вышедшего из строя и приобретению нового оборудования с монтажом стационарной подъемной платформы с вертикальным перемещением для создания доступной среды для маломобильных групп населения.
1.1. Сроки действия (периоды) выполнения работ: 
	начало выполнения работ: с даты заключения государственного контракта.
	окончание выполнения работ: в течение 30 рабочих дней.
1.2. Место  выполнения работ (нахождения платформы):
           г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 16.
1.3. Объём выполняемых работ

	Перечень видов работ и оборудования
	Ед.изм. количество
	Грузоподьемность

	Демонтажные/монтажные работы по замене и установке вышедшего из строя и неработоспособного оборудования
	 1 усл. ед.
	225 кг.

	Блок управления для подъемной платформы плата управления ЦПУ-2+ЦПП2 УИРФ.46913.5070-04 (или аналог)
	1 шт.
	

	Модульный контактор TDM ELECTRIC КМ63/4-63 SQ0213-0015 (или аналог)
	4 шт.
	

	Пуско-наладочные работы
	 1 усл. ед.
	


	2. Требование к Подрядчику:
	Обеспечить ведение технической документации (журналов и протоколов аттестации). Присутствовать при освидетельствовании платформы. 
	3. Требования к качеству и результатам работ:
работы должны быть выполнены в срок, установленный Договором;
	-качество работ должно соответствовать нормативным технологическим требованиям и технологическим условиям ко всем видам работ;
	Подрядчик несёт гарантийные обязательства на поставленный товар                         в соответствии с гарантийным сроком производителя;
	Подрядчик несёт гарантийные обязательства на выполненные работы                     в течение 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
	4. Требования к безопасности проведения работ:
	 Подрядчик  при производстве работ должен выполнять требования:
[bookmark: _Hlk142903617]	ГОСТ Р 55641-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»; 
	ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъёмные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности»,
	приказа Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)                          и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. N 743», 	приказа Ростехнадзора от 13.04.2018 № 170 «Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора".
 	«Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства России от 16.09.2020 № 1479; требования                       в области охраны окружающей среды; иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда для каждого вида проводимых работ.
	5. Перечень необходимых запчастей и основных расходных материалов:
	Запасные части должны быть оригинальными, не восстановленными, новыми, с не истекшим сроком годности, рекомендованными заводом-изготовителем. Гарантия  на установленные запасные части – не более срока, установленного заводом-изготовителем (но не может быть менее 6 месяцев). Запасные части должны быть совместимыми с установками, разрешенные                        к использованию фирмой производителем.
	6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные                            с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
	6.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии                                 с предъявленными Подрядчиком   журналом выполненных работ, актами сдачи – приёмки выполненных работ, подписанными обеими сторонами, счетами                                 и счетами-фактурами и иными документами, предусмотренными договором                        и законодательством РФ.
	6.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполнении работ, Заказчик информирует Подрядчика о дефектах (недоделках) и сроках их устранения Исполнителем.
6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с  Заказчиком, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.




                                                                                                                           Приложение № 2
к государственному контракту  
№ ___________________________
                                                                                                           от ____. ___ 2026 г.


Расчет цены 
	№ п/п
	Наименование услуги
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу измерения с  НДС, руб.
	Размер НДС в цене
за единицу
товара, рублей

	Сумма

	1
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ подъёмной платформы с вертикальным перемещением для нужд ГУФССП России по г. Москве
	1
	усл.
единица
	
	
	

	1.1
	Демонтажные и монтажные работы
	1
	усл.
единица
	
	
	

	1.2
	Пуско-наладочные работы
	1
	усл.
единица
	
	
	

	1.3
	Блок управления для подьемной платформы ЦПУ-2+ЦПП2 УИРФ.46913.5070-04 (или аналог)
	1
	шт.
	
	
	

	1.4
	Модульный контактор TDM Electrik RM63/4-63 SQ0213-0015
	4
	шт.
	
	
	

	Итого




