Приложение к контракту
№_________________________________
от_________________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Идентификационный код закупки: 251553500297655350100100170000000244
1. Описание объекта закупки:.
1.1 Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики и их значения):
	№
 п/п
	Наименование товара
	Характеристики поставленного товара
	Код позиции ОКПД2:/ код позиции КТРУ
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за единицу (руб.)
	Общая сумма (руб).

	1
	Колодки передние
	Тип: дисковые тормозные колодки;
Материал фрикционных накладок: полуметаллические
Размер: ~ 116,4 × 17,3 × 52,5 мм
Соответствие автомобилю ЛАДА Largus, двигатель 11189
	ОКПД 2: 29.32.30.132;
КТРУ: отсутствует
	компл.
	1
	1300
	1300

	2
	Колодки задние
	Тип: барабанные тормозные колодки;
Материал фрикционных накладок: полуметаллические
Размер: ~ 203*38 мм;
Соответствие автомобилю ЛАДА Largus, двигатель 11189
	ОКПД 2: 29.32.30.132;
КТРУ: отсутствует
	компл.
	1
	1500
	1500

	3
	Фильтр очистки масла для двигателя внутреннего сгорания
	Резьба: M20x1.5;
Диаметр уплотнительного кольца: внешний — 62 мм, внутренний — 52 мм;
Давление открытия перепускного клапана: не менее 0,8 бар;
Материал фильтрующего элемента: предпочтительно синтетическое волокно;
Соответствие автомобилю ЛАДА Largus, двигатель 11189
	ОКПД 2: 28.29.13.110;
КТРУ: 28.29.13.110-00000001
	шт.
	1
	300,00
	300,00

	4
	Датчик кислородный
	Тип: Датчик кислородный (лямбда зонд);
Номинальное напряжение: 12 В;
Сопротивление нагревателя: около 3,4-6 Ом;
Сила тока нагревателя: ~ 0,6-0,7 А;
Длина провода: 460 мм;
Количество проводов в разъеме: 4 провода;
Соответсвие автомобилю ЛАДА Largus, двигатель 11189
	ОКПД2: 26.51.52.190;
КТРУ: 26.51.52.190-00000003
	шт.
	2
	2550,00
	5100,00

	5
	Ступичные подшипники передние
	· Внутренний диаметр (d): 45 мм;
· Наружный диаметр (D): 85 мм;
· Ширина (B): 24,75 мм;
· Вес: около 0,58 кг;
· Динамическая грузоподъёмность: 72,5 кН;
· Статическая грузоподъёмность: 100 кН;
· Максимальная частота вращения: 5400 об/мин;
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД 2: 29.32.30.390;
КТРУ: отсутствует
	компл.
	1
	1700,00
	1700,00

	6
	Ступичные подшипники задние 
	· Тип: роликовый радиально-упорный, однорядный, конический;
· Размеры: внутренний диаметр (d) — 45 мм, наружный диаметр (D) — 85 мм, ширина (B) — 24,75 мм;
· Вес: около 0,58 кг;
· Грузоподъёмность: динамическая — 72,5 кН, статическая — 100 кН;
· Максимальная частота вращения: 5400 об/мин.;
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409
 
	ОКП 2: 29.32.30.390;
КТРУ: отсутствует.
	компл.
	1
	1700,00
	1700,00

	7
	Комплект сайлентблоков подвески 
	Место установки: задние, передние;
Материал: полиуретан.
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД2: 29.32.30.219;
КТРУ: отсутствует.
	компл.
	1
	16000,00
	16000,00

	8
	Наконечники на рулевую тягу
	· Материал: металл
· Тип: обслуживаемые
· Длина: 90 мм.
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409
· 
	ОКПД2: 29.32.30.150;
КТРУ: отсутствует
	шт. 
	2
	800,00
	1600,00

	9
	Комплект ремня ГРМ 
	Характеристика ремня:
Ширина: 19 мм
Число зубцов: 113
Ролик-натяжитель ремня:
- Усиленный, металлический.
- Малошумный, отбалансирован.
Трансмиссия: MT
Материал крыльчатки: Алюминиевый сплав
- Металло-керамическйи уплотнительный элемент (сальник).
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД 2: 22.19.40.124;
КТРУ отсутствует
	шт.
	1
	4000,00
	4000,00

	10
	Ремень генератора
	Ремень генератора  8 клапанный с кондиционером с ГУР ( 5РК1750 )
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД 2: 22.19.40.120;
КТРУ отсутствует.
	шт.
	1
	500,00
	500,00

	11
	Ролик натяжной приводного ремня
	Длина, мм:130
Ширина, мм:130
Высота, мм:110
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД 2: ОКПД 29.32.30.390;
КТРУ отсутствует
	шт.
	1
	2000,00
	2000,00

	12
	Ролик натяжителя ремня
	Длина, мм:70
Ширина, мм:70
Высота, мм:30
· Соответствие автомобилю UAZ PATRIOT двигатель 409

	ОКПД 2: ОКПД 29.32.30.390;
КТРУ отсутствует
	шт.
	1
	900,00
	900,00



1.2 Качество и безопасность товара и иные требования к товару:
Поставляемый товар должен быть:
- новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте,  в том числе, который не был восстановлен,  у которого не была осуществлена замена составных частей, не были  восстановлены потребительские свойства);
- свободен от прав третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, не обременен другими обязательствами;
- поставлен в комплектации завода изготовителя, с оригинальными сопроводительными документами, которые предусматриваются для товара данного вида (надлежаще заполненные гарантийные документы (гарантийный талон), сертификаты, инструкция по применению на русском языке, удостоверение  качества (о качестве) или паспорт качества (безопасности) и пр.);
- на поверхности товара не должно быть вмятин, царапин, трещин;
- срок гарантии на товар, определяется в соответствии с документацией изготовителя. В случае если Поставщиком на товар установлен гарантийный срок больше, по сравнению с указанным гарантийным сроком, к товару применяется гарантийный срок, установленный поставщиком.
- товар должен соответствовать автомобилям ЛАДА Largus, двигатель 11189, UAZ PATRIOT двигатель 409.
2. Срок поставки товара:
Поставка всего товара осуществляется в срок до 03 августа 2026 года включительно. 
3. Упаковка и маркировка:
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.
4. Товарно-сопроводительная документация:
Передаче с товаром подлежат: подписанные со стороны Поставщика УПД (универсальный передаточный документ заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру) или счет-фактура и товарная накладная оформленные в установленном порядке, в двух экземплярах, документы, указанные в пункте 1.2 настоящего технического задания. 
5. Место поставки товара:
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области по адресу – Российская Федерация, 646530, Омская область, г. Тара, ул. Советская, 41.
 Режим рабочего времени Государственного заказчика с 8-30 ч. до 17-30 ч. с понедельника по четверг, в пятницу с 8-30 ч. до 16-30 ч., обеденный перерыв с 13-00 ч. до 13-48 ч. Поставщик должен учитывать этот график при исполнении контракта.
          6.  Порядок и срок оплаты     
Цена контракта включает в себя общую стоимость всего товара, в том числе  стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке в форме платежных поручений, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.
Оплата по Контракту осуществляется в 2026 году в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2026 год и производится в течение 7 рабочих дней  с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке акта приема - передачи товара, но не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года по представленным Поставщиком Государственному заказчику счет - фактуре, товарной накладной или УПД (универсальному передаточному документу, заменяющему одновременную товарную накладную и счет-фактуру) оформленных  в установленном порядке. 
КБК 32003054240690049244
Оплата поставленного товара осуществляется в 2026 финансовом году.
7. Порядок и срок приемки товара:
[bookmark: Par6]  Приемка товара осуществляется в части соответствия количества, комплектности, объему требований установленных контрактом. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, либо нормативным техническим актом (если его применение обязательно) в том числе производится путем подсчета товарных единиц, проверкой надлежащего вида, сверки соответствия характеристик поставленного товара указанным в сопроводительных документах характеристикам товара указанным в контракте. 
 Приемка и оформление результатов приемки осуществляется Государственным заказчиком не позднее 20 рабочих дней следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке, проводится по месту нахождения Государственного заказчика и оформляется актом приема-передачи товара, который подписывается в указанный выше срок Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком), либо в те же сроки Поставщику Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

8. Иные условия:
8.1. ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области при заключении контракта выступает от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд. 
9. Срок действия контракта: по 31 декабря 2026г. (включительно).


