Приложение №1 
к Договору оказания услуг 
№___ 
от «__» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по комплексному светотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ (далее – услуги, Мероприятие).
Под комплексным светотехническим обеспечением в настоящем Договоре понимается:
предоставление светового оборудования, подвесных механизмов, электропитания, технического персонала, монтаж, демонтаж и обслуживание.

2. Место оказания услуг: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, площадь во дворе главного корпуса.
3. Сроки оказания услуг: 8-9 сентября 2026 г. 
4. Объем оказываемых услуг: 
	№
п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1.
	[bookmark: _GoBack]Оказание услуг по комплексному светотехническому обеспечению проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею ПГГПУ
	усл. ед.
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5. Общие сведения:
5.1. В течение 1 (одного) дня со дня подписания договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о сотруднике(ах), ответственных за работу с Заказчиком (ФИО, контактный телефон (стационарный и мобильный), адрес электронной почты, номер факса).
Исполнитель должен оказывать услуги независимо от дня недели и времени суток.
Для оказания услуг Исполнитель имеет право привлечь лиц (соисполнителей), при этом Исполнитель несёт полную ответственность за действия привлеченных лиц.

5.2. Заказчик предоставляет Исполнителю:
· сводный технический райдер участников Мероприятия; 
· график репетиций;
· схему расположения объектов на площадке проведения Мероприятия;
· иную информацию необходимую для оказания услуг.
В случае внесения изменений в Заявку и (или) прилагаемые к ней документы, Заказчик направляет уточняющую Заявку и (или) необходимые документы не позднее 2 дней до начала Мероприятия.
6. Условия оказания услуг: 
6.1. Исполнитель обеспечивает:
· готовность светового оборудования, подвесных механизмов в срок, установленный в Техническом задании, но не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения Мероприятия;
· наличие электричества для обеспечения работы, установленного Исполнителем оборудования;
· технические райдеры всех участников Мероприятия;
· бесперебойную работу всего оборудования во время проведения репетиций, в соответствии с графиком репетиций;
· работу всего необходимого технического персонала во время проведения репетиций и на весь период проведения Мероприятия;
· самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку и вывоз всего необходимого оборудования, аппаратуры, материалов и технического персонала к Площадке проведения Мероприятия;
· в срок, установленный в Заявке, Исполнитель обеспечивает демонтаж и вывоз светового оборудования, подвесных механизмов и прочего оборудования с Площадки проведения Мероприятия.
6.2. Исполнитель должен руководствоваться правилами проведения массовых мероприятий, установленных законодательством, включая требования к обеспечению безопасности.
7. Требования к качеству, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам:
7.1. [bookmark: _Hlk62118477]Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия световым конструктивами, в том числе:
7.1.1. динамический свет, включающий в себя:
· Прожектор с полным вращением Moving Head Hybrid 350W 17RBSW (beam-spot-wash) –  16 шт.; 
· Прожектор светодиодный с полным вращением BEAM Mini-B 189w – 16 шт.
7.1.2. заливной свет - прожектор Led Flash SPL-LED-616 IP 65– 8 приборов.
7.1.3. Вентилятор для дым-машины STAGE4-PASSAT 120 DMX– 2 шт.
7.1.4. Генератор тумана SHADOW 600 DMX – 2 шт.
7.1.5. блоки силовые включающие в себя:
· блок дискретных включений 18 каналов по 5 кВт – 1 шт.;
· блок силовой распределительный – 1 шт.;
· пульт управления цеповыми электротельферами – 1 шт.;
· преобразователь DMX-512 контроллер – 1 шт.;
· блок гальванической развязки – 1 шт.
7.1.6. Пульт для управления светом. Chamsys MQ 100 pro. (ShamSys LTD). United Kingdom– 1 шт. 
7.1.7. Конвертер ART NET – 1 шт.
7.1.8. Комплект коммутации – 4 шт.
Обеспечить пульт с поддержкой не менее 4 потоков DMX, эффекта пиксель-маппинга, возможности наложения видео-текстур на световые картины посредством световых приборов, синхронизацией световых партитур со звуковым трактом и медиа-контентом посредством SMTE тайм кода.
7.1.9. Все электрооборудование должно быть заземлено и питаться от одной фазы

7.2. [bookmark: _Hlk62118779]Исполнитель в полном объеме обеспечивает площадку проведения Мероприятия электричеством, в том числе обеспечивает электротехнические работы по подключению к источникам питания светового и иного оборудования, предусмотренного настоящим Техническим заданием.
7.2.1. Для выполнения электротехнических работ Исполнитель обеспечивает квалифицированный персонал с допуском работ не ниже III группы. Сведения о квалификации персонала Исполнитель предоставляет списком.
7.2.2. Исполнитель обеспечивает доставку и монтаж комплектов силовых кабелей и сигнальной коммутации в необходимом количестве для обеспечения всего светового оборудования электроэнергией и подачей сигнала.
7.3. Исполнитель обеспечивает работу следующего технического персонала во время проведения репетиций, а также во время проведения Мероприятия:
· техник сцены – не менее 2 чел.;
· художник по свету – не менее 1 чел.;
· дежурный техник-электрик – не менее 1 чел.;


8. Требования к безопасности оказания услуг:
8.1. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние оборудования (конструкций), используемого при оказании услуг (соответствие требованиям качества, СНиП, сертификации, государственным стандартам, правилам эксплуатации, техникой безопасности, пожарной безопасности и иным требованиям).
8.2. Исполнитель берет на себя все риски, связанные с соблюдением техники безопасности при эксплуатации оборудования (конструкций). 
8.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение трудовой 
и производственной дисциплины персоналом и привлекаемыми специалистами. Исполнитель обязан не допускать к выполнению работ лиц, сотрудников в состоянии алкогольного, токсического или иного опьянения.
8.4. Исполнитель обеспечивает безопасность зрителей и участников Мероприятия и несет полную ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан, равно как за имущественный вред, причинённый гражданам при эксплуатации оборудования (конструкций), монтаже, демонтаже шатров-пагод.
8.5. Исполнитель обязан выполнять работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, в соответствии с требованиями нормативных документов, подлежащих обязательному исполнению в части обеспечивающей достижение целей законодательства Российской Федерации. Производство работ вести в соответствии с правилами технической и пожарной безопасности, в том числе учесть требования СНиП 3.03.01-87.
8.6. Исполнитель обеспечивает наличие и ведение журнала по технике безопасности и журнала производства высотных работ.
8.7. Исполнитель предоставляет Заказчику документацию по проведению экспертизы надежности конструктивных элементов сценических комплексов с актом технического обследования сооружения в части эксплуатационной надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечения необходимой степени безопасности зрителей и участников мероприятия, согласно Постановлению Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения Мероприятия.
8.8. Исполнитель в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края № 546-П от 20.06.2017 года «О мерах при проведении на территории Пермского края мероприятий с массовым пребыванием людей» обязан:
8.8.1. обеспечить на площадке инструкцию по эксплуатации инженерного, технологического и иного специального оборудования, используемого при оказании услуг;
8.8.2. обеспечить на площадке инструкцию о мерах пожарной безопасности 
(в случаях, предусмотренных законодательством);
8.9. Исполнитель обязан по требованию предоставить Заказчику:
8.9.1. копию технического отчета актов замера сопротивления изоляции кабельной коммутации электрической лабораторией, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);
8.9.2. копию эксплуатационной документации на самоподъёмные механизмы (электрические лебедки) с журналом прохождения соответствующих испытаний, проведенных в течение последнего календарного года (с приложенными копиями нормативных документов проверяющей организации);
8.9.3. копию журнала осмотра такелажных средств механизмов и приспособлений.

9. Дополнительные требования к оказанию услуг:
	Исполнитель обязан: 
9.1. Обеспечить доступ режиссерско-постановочной группе Заказчика на весь период оказания услуг. 
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	Ректор

	_______________________________
(должность)

	__________________________ Егоров К.Б.
	_______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)



