ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку систем анаэробного культивирования для нужд бактериологической лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России 
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	Представляет собой анаэростат из ударопрочного поликарбоната, предназначен для создания бескислородной среды при культивировании анаэробных микроорганизмов с использованием газогенераторных пакетов.
Система совместима с чашками Петри с плотными агаровыми средами и пробирками с жидкими культурами.
Технические характеристики
Объем емкости: 3,5 л
Материал емкости: поликарбонат (прозрачный, небьющийся)
Материал крышки: алюминий
Тип крепления крышки: металлический хомут с резиновым уплотнителем
Комплект поставки:
-Емкость с герметичной крышкой и хомутом;
-Штатив стальной для чашек Петри;
-Штатив стальной для пробирок;
-Газогенераторный пакет (набор реагентов для создания бескислородной среды);
-Индикатор разрежения.
Штативы оснащены специальными креплениями для фиксации газогенераторного пакета и индикатора анаэробных условий.
	
   1.Паспорт
  2.РУ (при наличии)
   3.Инструкция
   4.Сертификат
Не допускается поставка выставочных образцов, а также бывших в употреблении товаров. 
Поставляемый товар должен быть  пригоден и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
Товар не должен иметь механических и других повреждений. 
АДРЕС ДОСТАВКИ
603074, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 20 а.
ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России, бактериологическая лаборатория
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