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Приложение №1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	№
П/П
	Наименование товара
	Характеристика поставляемого товара
	Единица измерения товара
	Количество

	Розетка штепсельная бытового назначения, ОКПД-2 27.33.13.110,  КТРУ 27.33.13.110-00000002

	1. 
	Колодка удлинителя 3 розеточная 16а с заземл. с выкл. абс-пластик
	Вид бытовой
Материал корпуса АВС-пластик
Наличие крышки нет
Степень защиты IP20
Световая индикация да
Выключатель на корпусе да
Крепление на стену нет
Количество розеток 3 шт
Цвет белый
Напряжение сети 250 В
Заземление есть
Номинальная сила тока 16 А
Тип колодка розеточная
Защитные шторки нет
Длина 200 мм
Высота 50 мм
Ширина 60 мм
	шт
	



20

	2. 
	Колодка удлинителя 4 розеточная 16а с заземл. с выкл. абс-пластик
	Вид бытовой
Материал корпуса АВС-пластик
Наличие крышки нет
Степень защиты IP20
Световая индикация да
Выключатель на корпусе да
Крепление на стену нет
Количество розеток 4 шт
Цвет белый
Напряжение сети 250 В
Заземление есть
Номинальная сила тока 16 А
Тип колодка розеточная
Защитные шторки нет
Длина 240 мм
Высота 40 мм
Ширина 60 мм
	шт
	












20

	3. 
	Розетка 4-местная ОУ с заз.конт.,белый накладная
	Монтаж накладной (открытый)
Количество гнезд 4
Количество постов 4
Тип комплектации розетка в сборе
Рамка не требуется(идет в комплекте)
Max ток 16 А
Степень защитыIP20
Крышка нет
Заземление есть
Защитные шторки  нет
Цвет белый
Материал пластик
Количество модулей нет
Наличие задней стенки да
Форма прямоугольная
Ориентация монтажа горизонтальная
Количество в упаковке 1 шт
Вид розетки силовая
Модульная нет
Ширина устройства 215.1 мм
Высота устройства 60 мм
Глубина устройства 39 мм
Зажимная система винты
	шт
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	Арматура кабельная, ОКПД-2 27.33.13.130

	4. 
	Дюбель-хомут (6х12 мм) для плоского кабеля
черный (100 шт/упак)
	Тип изделия	Дюбель-хомут
Материал изделия	Полиамид
Длина, мм	45
Ширина, мм	14
Цвет	Черный
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85
Крепление	Дюбель
	
упак
	




3

	5. 
	Хомут 2,5х250мм нейлон (черный) (100 шт/упак)
	Тип изделия	Хомут нейлоновый
Материал изделия	Полиамид
Длина, мм	250
Ширина, мм	2.5
Цвет	черный
Толщина материала изделия	1.5
	упак
	


15

	6. 
	Труба гофрированная ПВХ 16мм цвет Серый
	Материал ПВХ
Внешний диаметр 16 мм
Внутренний диаметр 10.7 мм
Количество в бухте 50 м
Цвет серый
Степень защиты 55 IP
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 370 Н
Устойчивость к ультрафиолету нет
Не поддерживающие горение (нг) да
Тип труба гибкая гофрированная
Температура эксплуатации от -15 до +60 °С
Температура монтажа от -5 до +60 °С
С протяжкой есть
Способ монтажа открытый/скрытый
	м
	




100

	7. 
	Труба гофрированная ПВХ 20мм цвет Серый
	Материал ПВХ
Внешний диаметр 20 мм
Внутренний диаметр 14.9 мм
Количество в бухте 50 м
Цвет серый
Степень защиты 55 IP
Устойчивость к ультрафиолету нет
Не поддерживающие горение (нг) да
Тип труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации от -25 до +60 °С
С протяжкой есть
Способ монтажа открытый/скрытый
	м
	








300

	8. 
	Вилка угловая с з/к 16А Пластик Белая Vx3-W
	Напряжение сети 230/220 В
Max нагрузка (Вт) 3500
Номинальная сила тока 16 А
Материал корпуса пластик
Выключатель на корпусе нет
Степень защиты IP20
Световая индикация нет
Цвет белый
Заземление есть
Форма угловая
Кольцо извлечения нет
	шт
	






50

	9. 
	Вилка прямая с з/к 16А Пластик Белая
	Напряжение сети 230/220 В
Max нагрузка (Вт) 2200
Номинальная сила тока 16 А
Материал корпуса пластик
Выключатель на корпусе нет
Степень защиты IP20
Световая индикация нет
Цвет белый
Заземление нет
Тип вилка евро
Форма прямая
Кольцо извлечения нет
Вилка за шкаф нет
	шт
	







50

	10. 
	Держатель с защелкой CF20
	Вид одинарный
Материал АБС-пластик
Размер 20 мм
С замком нет
С метизом нет
Цвет серый
	шт
	


1000

	11. 
	Крепеж-клипса для трубы cерая d16мм
	Вид одинарный
Материал АБС-пластик
Размер 16 мм
Длина 250 мм
С замком нет
С метизом нет
Для прямого монтажа есть
Цвет серый
	шт
	




1000

	12. 
	Din-рейка 35x7,5мм перфорированная
	Тип рейки тип-омега
Длина рейки 2000 мм
Ширина рейки 35 мм
Высота рейки 7.5 мм
Ширина паза 6.3 мм
Длина паза 18 мм
Количество пазов 80 шт
Материал сталь
Вес нетто 0.56 кг
Вид перфорированная
Толщина 1 мм
	м
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	Выключатели и переключатели неавтоматические, 
ОКПД-2 27.33.11.140

	13. 
	2-клавишный выключатель  внутренний, Молочный 6А, 250В
	Назначение для освещения
Монтаж встраиваемый (скрытый)
Количество постов 1
Материал пластик, металл
Количество клавиш 2
Тип комплектации выключатель в сборе
Рамка не требуется(идет в комплекте)
Степень защиты IP20
Индикатор нет
Серия Blanca
Цвет молочный
Max ток 6 А
Вес нетто 0.061 кг
Модульная нет
Ширина устройства 85 мм
Высота устройства 85 мм
Глубина устройства 42 мм
	шт
	100









	14. 
	Выключатель 2-клавишный ОП Этюд 10А белый
	Тип оконечный
Назначение для освещения
Монтаж накладной (открытый)
Количество постов 1
Материал термопласт
Количество клавиш 2
Тип комплектации выключатель в сборе
Рамка не требуется(идет в комплекте)
Степень защиты IP20
Индикатор нет
Серия Этюд
Цвет белый
Max ток 10 А
Вес нетто 0.06 кг
Модульная нет
Ширина устройства 61 мм
Высота устройства 61 мм
Глубина устройства 35 мм
	шт
	150

	Электрический соединитель проводов, ОКПД-2 27.33.13.120, КТРУ 27.33.13.120-00000001

	15. 
	Клемма WAGO 2273-244 (4*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А
красный 100шт
	Тип изделия	Клемма монтажная
Цвет	Красный
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²	0.5...2.5
Номин.ток, А	16
Цвет	Красный
Номин. напряжение, В	450
Количество зажимов	4
Номин. поперечное сечение, мм²	0.5
Номин. ток, А	16
Номин. напряжение, В	450
	шт
	







300

	16. 
	Клемма WAGO 2273-203 (3*0,5-2,5мм2) 24А
оранжевый
	Тип изделия	Клемма
Количество контактов	3
Диапазон сечений	0.5-2.5
Сечение жилы, мм2	0.5-2.5
Номинальный ток, А	24
Высота, мм	5.8
Цвет	Оранжевый
Длина, мм	16.7
Диапазон рабочих температур	от -60 до +105
Напряжение, В	380
Способ монтажа	На кабель
Ширина, мм	14
	шт
	









300

	17. 
	Клемма WAGO 2273-202 (2*0,5-2,5мм2) 24А
	Тип изделия	Клемма монтажная
Цвет	Прозрачный (светопрониц.)
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²	0.5...2.5
Номин.ток, А	24
Цвет	Прозрачный
Номин. напряжение, В	450
Количество зажимов	2
Номин. поперечное сечение, мм²	0.5
Номин. ток, А	24
Номин. напряжение, В	450
	шт
	







300

	18. 
	Клемма WAGO 2273-245 (5*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А
	Тип изделия	Клемма монтажная
Цвет	Желтый
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм²	0.5...2.5
Номин.ток, А	16
Цвет	Желтый
Номин. напряжение, В	450
Количество зажимов	5
Номин. поперечное сечение, мм²	0.5
Номин. ток, А	16
Номин. напряжение, В	450
	шт
	







50

	19. 
	Клемма СМК 222-421 32А, проходная 1 полюс
0.08-4.0 мм2
	Тип изделия	Клемма
Количество контактов	2
Диапазон сечений	0.8-4
Цвет	Серый
Напряжение, В	380
Номинальное напряжение, В	400
	шт
	


30

	20. 
	Шина нул. на DIN-изол. тип "Стойка"
ШНИ-6*9-12-С-С
	Тип изделия	Шина PE/N для распределительного щита
Модель/исполнение	Прочее
Отделка поверхности	Необработанная
Номин. ток In, А	100
Номин.ток, А	100
Материал	Латунь
	шт
	




30

	21. 
	Клемма WAGO 222-412
	Тип клемма
Материал корпуса пластик
Номинальный ток 32 А
Наличие изоляции да
Количество в упаковке 50 шт
Цвет серый
Max сечение провода 2.5 мм²
Min сечение провода 0.08 мм²
На DIN-рейку нет
Модельный ряд 222
Габариты без упаковки 20.5х12.4х14.5 мм
Количество зажимаемых проводов 2 шт
Наличие контактной пасты нет
Al/Cu соединение нет
Рычажные нет
Тип использования многоразовые
Для подключения фазных проводников да
Количество уровней не применимо шт
Номинальное напряжение 450 В
	шт
	500

	22. 
	Соединительная клемма с рычажком 3-х проводная WAGO, 0,08-2,5мм, 400В, 32А, без пасты
	Тип клемма
Материал корпуса полиамид
Номинальный ток 32 А
Наличие изоляции да
Количество в упаковке 50 шт
Цвет оранжевый
Max сечение провода 2.5 мм²
Min сечение провода 0.08 мм²
На DIN-рейку нет
Модельный ряд СК
Габариты без упаковки 20.5х17х14.5 мм
Количество зажимаемых проводов 3 шт
Наличие контактной пасты нет
Al/Cu соединение да
Рычажные да
Тип использования многоразовые
Для подключения фазных проводников
да
Количество уровней не применимо шт
Номинальное напряжение 400 В
	шт
	500

	23. 
	Наконечник КВТ НШВИ 1,5-12
	Тип наконечник штыревой втулочный
Количество в упаковке 100 шт
Цвет черный/серебристый
Наличие изоляции да
Изоляция РР (полипропилен)
Материал медь луженая
Общая длина 18.3 мм
Сечение провода 1.5 мм²
Длина металлической части 12 мм
Диаметр 3.6 мм
Габариты без упаковки 14х5х5 мм
Тип монтажа опрессовка/обжим
Модельный ряд НШВИ
Диаметр металлической части (внешний) 2 мм 
Диаметр металлической части (внутренний) 1.6 мм
Температура эксплуатации до 105 °С
Одинарный да
Двойной нет
	упак
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	24. 
	Наконечник КВТ НШВИ 2,5-12
	Тип наконечник штыревой втулочный
Цвет синий
Наличие изоляции да
Изоляция РР (полипропилен)
Материал медь луженая
Общая длина 19.4 мм
Сечение провода 2.5 мм²
Длина металлической части 14 мм
Диаметр 4.3 мм
Габариты без упаковки 19.4х4.3х4.3 мм
Тип монтажа опрессовка/обжим
Модельный ряд НШВИ
Диаметр металлической части (внешний) 2.6 мм
Диаметр металлической части (внутренний) 2.3 мм
Температура эксплуатации до 105 °С
в упаковке 50шт
	упак
	4 

	Арматура электроизоляционная из пластмасс, ОКПД-2 27.33.14.000

	25. 
	 Кабель канал 25*16
	Вид магистральный (парапетный)
Материал короба ПВХ
Количество перегородок 0
Температура монтажа от -5 до +60 °С
Температура эксплуатации от -25 до +60 °С
Количество в упаковке 1 шт
Размер короба (ШхВ) 25х16 мм
Длина 2000 мм
Степень защиты IP40
Цвет белый
Двойной замок да
Закругленный нет
Крышка есть
Ширина крышки 25 мм
Перфорированный нет
Тип кабель-канал
Самозатухающий да
ГОСТ ГОСТ 32126.1-2013
	м
	


















400

	26. 
	ЩРН-П-8 Бокс
	Вид установки навесной
Класс защиты II
Материал рамы пластик
Материал дверцы пластик
Количество модулей 8 шт
Материал корпуса пластик
Ревизионное окошко есть
Степень защиты 41 IP
Цвет белый
Высота 200 мм
Глубина 97 мм
Ширина 184 мм
Габариты без упаковки 184х97х200 мм
Вес нетто 0.63 кг
Количество рядов 1 шт
Модельный ряд ЩРн-П
	шт
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	Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов, ОКПД-2 25.72.14.190

	27. 
	Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)*45
	Наконечник острый
Диаметр 3.5 мм
Длина 45 мм
Наличие пресс-шайбы нет
Покрытие фосфатированный
Цвет покрытия черный
Форма головки потайная
Тип резьбы редкая
Полная резьба да
Материал сталь
	шт
	




2000

	28. 
	Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)*35
	Наконечник острый
Шлиц Phillips (PH)
Размер шлица PH2
Покрытие фосфатированный
Диаметр 3.8 мм
Тип фасовки шт.
Фасовка 200 шт
Форма головки потайная
Наличие пресс-шайбы нет
Длина 70 мм
Цвет покрытия черный
ГОСТ 1145-80
Материал сталь
	шт
	400

	29. 
	Саморез 4,2х16 металл-металл с прессшайбой, сверло, цинк
	Наконечник сверло
Шлиц Phillips (PH)
Размер шлица PH2
Длина 16 мм
Диаметр 4.2 мм
Тип фасовки шт.
Фасовка 0.28 кг
Фасовка 200 шт
Форма головки полусфера
Наличие пресс-шайбы есть
Цвет покрытия белый цинк
Цвет RAL нет
Покрытие оцинкованный
Материал сталь
	шт
	2000

	Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры, ОКПД-2 27.12.40.000, КТРУ 27.12.40.000-00000001

	30. 
	ЯРП-100П (переключатель) IP54 (с ППНН габарит 00
100А) ящик с переключающим рубильником
	Тип изделия	Выключатель-разъединитель нагрузки
Степень защиты (IP)	IP54
Степень защиты (NEMA)	3
Номин. напряжение изоляции Ui, В	380
С защитой от ошибочных действий	Нет
Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В	400
Степень защиты IP	IP54
Количество полюсов	3
Номин. раб. ток, А	100
Конструктивный размер	00(NH00)
Количество полюсов	3
	шт
	











1

	31. 
	Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм
IP54 серый (одна дверь) 
	Вид установки навесной
Степень защиты 54 IP
Количество модулей 24 шт
Количество рядов 2 шт
Материал рамы сталь
Материал дверцы сталь
Материал корпуса сталь
Ревизионное окошко нет
Высота 460 мм
Ширина 310 мм
Глубина 140 мм
Замок есть
Цвет серый
Габариты без упаковки 460x310x140 мм
Вес нетто 6.372 кг
Со съемной монтажной рамой да
	шт
	












1

	Батареи аккумуляторные прочие, ОКПД-2 27.20.23.190

	32. 
	Аккумулятор LI-Ion 18650 -260-N, 3.7 В, 3000 мАч
	Вместимость: 3000 mah
Внутреннее сопротивление: < 30m омега
Количество зарядок: 1000
Батарейное напряжение: стандартное напряжение 3,7 В,
После зарядки напряжение составляет 4,2 В,
Напряжение разряда составляет 2,5В.
Особенности продукции:
Оборудование взрывозащищенными клапанами;
Длительный
Высокая безопасность;
	шт
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	ОКПД 2 27.40.25.123 —  «Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от неё» КТРУ 27.40.25.123-00000051 —  «Светильник наружного освещения»

	33. 
	Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000К
10000Лм IP65 КСС "Ш" 48мм
	Мощность светильника 100 Вт
Тип лампы встроенные светодиоды
Тип цоколя встроенные светодиоды(LED)
Питание сеть
Напряжение питания 220 В
Вандалоустойчивость нет
Защитное стекло нет
Защитная решетка нет
Способ установки консольный
Степень защиты IP65
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Материал рассеивателя стекло прозрачное (светопроницаемое)
Цветовая температура 5000 К
Световой поток 10000 лм
Цветопередача 79 Ra
Длина 450 мм
Ширина 160 мм
Высота 65 мм
Вес нетто 3.75 кг
Габариты без упаковки 160х65х450 мм
Диаметр трубы 48 мм
Коллекция SPP
Провод провод без вилки
Датчик движения нет
Датчик освещенности нет
Тип КСС (кривые силы света) Ш
	шт
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Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ  (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, руб
	Сумма, руб

	1. 
	Колодка с выкл. 3роз. 16А 3,5кВт з/к KX-3es IP20 Белы
	20
	шт
	246,38
	4 927,60

	2. 
	Колодка с выкл. 4роз. 16А 3,5кВт з/к KX-4es IP20 Белый
	20
	шт
	294,67
	5 893,40

	3. 
	Розетка 4местн. с з/к 16А откр.уст.
	10
	шт
	514,95
	5 149,50

	4. 
	Дюбель-хомут (нейлон) ДХП 12-6 (ч) (100шт)
	3
	упак
	91,92
	275,76

	5. 
	Хомут 2,5х250мм нейлон (черный) (100шт)
	15
	упак
	141,29
	2 119,35

	6. 
	Труба гофрированная ПВХ ЭРА GOFR-16-100-PVС-SIMPLE серая
16мм с зондом 100м
	100
	м
	11,90
	1 190,00

	7. 
	Труба гофрированная ПВХ ЭРА GOFR-20-100-PVС-SIMPLE серая
20мм с зондом 100м
	300
	м
	15,73
	4 719,00

	8. 
	Вилка угловая с з/к 16А Пластик Белая
	50
	шт
	60,73
	3 036,50

	9. 
	Вилка прямая с з/к 16А Пластик Белая
	50
	шт
	231,16
	11 558,00

	10. 
	Держатель с защёлкой D20 Серый
	1000
	шт
	2,78
	2 780,00

	11. 
	Крепеж-клипса ЭРА CLIP-16 для трубы cерая d16мм 
	1 000
	шт
	2,78
	2 780,00

	12. 
	Выключатель СУ 2 кл. Слоновая кость IP20
	100
	шт
	182,58
	18 258,00

	13. 
	Выключатель 2кл. 10А откр.уст. (белый)
	150
	шт
	97,61
	14 641,50

	14. 
	Клемма WAGO 2273-244 (4*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А красный
	300
	шт
	33,23
	9 969,00

	15. 
	Клемма WAGO 2273-203 (3*0,5-2,5мм2) 24А оранжевый
	300
	шт
	17,52
	5 256,00

	16. 
	Клемма WAGO 2273-202 (2*0,5-2,5мм2) 24А белый
	300
	шт
	14,53
	4 359,00

	17. 
	Клемма WAGO 2273-245 (5*0,5-2,5мм2 с пастой) 24А желтый
	50
	шт
	37,15
	1 857,50

	18. 
	Клемма соединительная проходная 1 СМК 222-421 32А, 1 полюс
0.08-4.0 мм2
	30
	шт
	41,90
	1 257,00

	19. 
	Шина нул. на DIN-изол. тип "Стойка" ШНИ-6*9-12-С-С
	30
	шт
	164,78
	4 943,40

	20. 
	Клемма WAGO 222-412 (2*0,08-2,5мм2 с рычажком) 32А
	500
	шт
	31,58
	15 790,00

	21. 
	Клемма WAGO 222-413 (3*0,08-2,5мм2 с рычажком) 32А
	500
	шт
	40,02
	20 010,00

	22. 
	Наконечник НШВИ 1,5-12 черный (100шт/упак)
	2
	упак
	164,22
	328,44

	23. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-12
	4
	упак
	71,70
	286,80

	24. 
	*25*16 Кабель-канал
	400
	м
	87,79
	35 116,00

	25. 
	ЩРН-П-8 Бокс (200*184*95)
	15
	шт
	961,34
	14 420,10

	26. 
	Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)х45 (шт.)
	2 000
	шт
	0,70
	1 400,00

	27. 
	Саморез гипсокартон-дерево 3,5(3,8)х35 (шт.)
	400
	шт
	0,52
	208,00

	28. 
	Саморез с прессшайбой сверло 4,2х16
	2000
	шт
	0,77
	1 540,00

	29. 
	ЯРП-100А (на два направления) У1 IP54
	1
	шт
	19 503,31
	19 503,31

	30. 
	Ак-р LI-Ion 18650 -260-N, 3.7 В, 3000 мАч
	12
	шт
	373,14
	4 477,68

	31. 
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-24 (1х24) 460х310х140мм
IP54 серый (одна дверь)
	1
	шт
	10 444,66
	10 444,66

	32. 
	Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100Вт 5000К
10000Лм IP65 КСС "Ш" 48мм
	10
	шт
	1 978,03
	19 780,30

	33. 
	DIN-рейка (100см) 35х7,5х0,8мм оцинкованная
	10
	шт
	182,53
	1 825,30
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