Техническое задание на поставку
[bookmark: _GoBack]Люксметра + УФ- Радиометр "ТКА-ПКМ"(06)
	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. 
	Освещённость в видимой области спектра, создаваемая искусственными или естественными источниками, расположенными произвольно относительно приемника, лк
	10-200000

	1.2. 
	Энергетическая освещённость УФ-(А+В) (280 ÷ 400) нм, мВт/м²
	10-60000

	1.3. 
	Условия эксплуатации, °С
	-30 – +60

	1.4. 
	Поверка
	Соответствие

	1. Комплектация

	1.1.  
	Люксметр
	1 шт.

	2. Прочие требования

	2.1. 
	Требования к поставщику 
	Поставка не позднее 31.10.2026

	2.2. 
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	2.3. 
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	2.4. 
	Место установки (здание, комната)
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	2.5. 
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	2.6. 
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	2.7. 
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	2.8. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	2.9. 
	Иные требования 
	Не требуется
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