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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание работ (услуг)  по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
системы охранной и тревожной сигнализации  
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г. Томск
                                          

1. Общие сведения

1.Заказчик работ (услуг):   Научно-исследовательский институт кардиологии - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»  (далее - НИИ кардиологии Томского НИМЦ).
1.2. Предмет (цель) работ (услуг):	по техническому обслуживанию, текущему ремонту и сервисной поддержке  системы охранной и тревожной сигнализации  на объектах НИИ кардиологии Томского НИМЦ. 
1.3. Данное техническое задание (ТЗ) является руководящим документом по организации производственной деятельности при оказании услуг/выполнении работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР) и сервисной поддержке (СП) системы охранной и тревожной сигнализации(ТСО)  на объектах НИИ кардиологии Томского НИМЦ. 
1.4. Данное ТЗ отражает типовые взаимные требования Заказчика и Исполнителя и является основой при формировании требований в договоре на оказание услуги. 
1.5. Услуги/работы по ТО, сервисной поддержке ТСО распространяются на следующие виды инженерно-технических систем безопасности:  
- техническая система охранной и тревожной сигнализации (включая мобильные варианты исполнения и устройства тревожной сигнализации, например кнопки, брелоки и т. д);
2. Термины и определения
В настоящем техническом задании приняты следующие термины:
Вне регламентные услуги (работы) -работы по демонтажу и последующему монтажу оборудования ТСО при проведении общестроительных ремонтных работ в помещениях оборудованных ТСО на объектах Заказчика. 
Время устранения инцидента - период времени (начиная с момента регистрации инцидента), в течение которого будет найдено постоянное или временное решение инцидента, в соответствии с планом устранения инцидента. Настоящий стандарт устанавливает нормативные требования по допустимой продолжительности времени устранения инцидента, а также, по допустимой продолжительности времени реакции на инцидент в зависимости от установленного приоритета.
Время реакции на инцидент - период времени (начиная с момента регистрации инцидента), в течение которого будет начата обработка инцидента. Продолжительность времени реакции напрямую зависит от приоритета инцидента.
График проведения ТО и ТР – график проведения технического обслуживания и текущего ремонта.
Дежурный персонал Заказчика – это категория работников частного охранного предприятия, несущих дежурство на посту, в обязанности, которых входит постоянный круглосуточный контроль за работоспособностью, в том числе, технических средств систем  охранной и тревожной сигнализации и реагирование на переданные сигналы тревоги. 
Заказчик – лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании услуг. 
Инцидент - любое событие, не являющееся частью нормального функционирования, которое вызвало или может вызвать нарушение или снижение качества работы оборудования ТСО.
Ложное срабатывание технических средств охраны - сформированное техническими средствами охранной сигнализации извещение о нарушении на объекте при отсутствии явных признаков, характеризующих событие.
Обменный фонд - оборудование ТСО, предназначенное для временной замены установленного на объекте оборудования ТСО, вышедшего из строя и переданного в ремонт, и принадлежащее Исполнителю.
Плановые работы по устранению неисправностей – перенастройка или перепрограммирование оборудования. Сроки устранения неисправностей: не более 24 (двадцати четырех) часов.
Перенос оборудования - установка дополнительного оборудования. ТО средств ТСО вводимых после реконструкции и строительства объектов, не учтенных в перечне ТО. Ремонт систем ТСО в случае выхода их из строя в результате аварий, инцидентов не связанных с проведением работ по ТО, в пределах суммы договора.
Послестроительная уборка - вид уборки помещений после проведения в них ремонтных, монтажных  и строительных работ (сбор послестроительного мусора с последующим его вывозом, удаление строительных загрязнений, очистка различных поверхностей, подготовка помещения к эксплуатации). 
Работоспособность системы охранной и тревожной сигнализации   – состояние технических средств системы, при котором она способна выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации.
Регламентные работы (РР) – работы, предусмотренные нормативно-технической эксплуатационной документацией элементов системы и выполняемые с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния элементов системы в момент начала технического обслуживания.
Техническое средство (ТС) – конструктивно и функционально законченное (аппаратно-программное) устройство.
Техническое обслуживание (ТО) – комплекс организационно-технических мероприятий и работ, производимых на объекте и направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии оборудования (программного обеспечения) технических систем в процессе их использования по назначению с целью повышения надежности и эффективности их работы в течение сроков их службы. В техническое обслуживание входит контроль его технического состояния и работоспособности, очистка, замена некоторых составных частей, необходимая регулировка и программирование приборов.
Текущий ремонт (ТР) – ремонтные работы, выполняемые для обеспечения или восстановления работоспособности элементов системы, и состоящие в замене и (или) восстановлении отдельных частей систем.

	3.
	Наименование услуг
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы  охранной и тревожной сигнализации    на объектах  НИИ кардиологии Томского НИМЦ, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

	4.
	Объекты и их адреса оборудования, подлежащего обслуживанию:
г. Томск, ул. Киевская. 111а,
г. Томск, ул. Киевская. 111а, стр.1,
г. Томск, ул. Киевская. 111а, стр.2,
г. Томск, ул. Красноармейская, 126/1
г. Томск, ул. Шевченко, 24
 Перечень оборудования согласно  Приложению №1 к Техническому заданию

	5.
	Требования к исполнителю
1. Регистрация в установленном порядке на территории Российской Федерации;
2. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;
3. Отсутствие процесса банкротства или ликвидации;
4. Деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных нарушениях;
  5. Наличие работающей в круглосуточном режиме диспетчерской службы, расположенной в городе Томске, оснащенной техническими средствами, необходимыми для выполнения условий договора;
- наличие квалифицированных технических специалистов для обеспечения круглосуточного своевременного реагирования на неисправности технических средств  системы охранной и тревожной сигнализации;
[bookmark: Par4]- наличие оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для проведения работ по техническому обслуживанию и проведения текущего ремонта системы  охранной и тревожной сигнализации. 

	6.
	Условия оказания Услуг 
1. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя без привлечения третьих лиц.
2. При обслуживании систем безопасности Исполнитель должен организовывать и проводить работы в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующими данную деятельность, в том числе:
- постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
          - ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.  
- Технической документацией заводов-изготовителей на технические средства систем и иными действующими нормами и правилами.
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г.
- ФЗ N 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
ГОСТ Р 53560-2022 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53560-2022 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 г. N 1558-ст).
Техническая документация заводов-изготовителей на технические средства охраны, другие  системы и иными действующими нормами и правилами.
3. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения без остановки лечебного,  научного процессов с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, внутри-объектового, контрольно-пропускного режимов, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
          4. Дополнительные сведения о параметрах технических средств систем на объектах, являющихся предметом настоящего технического задания, участник получает самостоятельно методом ознакомления, осмотра, обследования объекта защиты при первичном обследовании систем, соблюдая режим учреждения.
5. Срок оказания услуг – 12 месяцев с момента заключения договора.

	7.
	Требования к организации работы
1.  Исполнитель обязан представить Заказчику: 
- Список персонала Исполнителя, который будет задействован для оказания Услуг на объектах Заказчика, с указанием фамилии, имен, отчеств и должностей; 
- сведения о представителе (ответственном руководителе) Исполнителя, осуществляющего оказание Услуг, с указанием его контактных телефонов и предоставлением соответствующей доверенности действовать от имени Исполнителя в рамках договора, в том числе подписывать документы, получать и передавать корреспонденцию; 
-  обеспечить прибытие работников Исполнителя для проведения с ними вводных инструктажей: по охране труда, пожарной безопасности, по электробезопасности в соответствующих службах Заказчика. Работникам Исполнителя при себе иметь документы: удостоверяющие личность (паспорт),  удостоверение, установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках  с отметкой о присвоенной группе по электробезопасности.
2. В течение недели с момента начала оказания услуг Исполнитель обязан:
- провести обследование объектов с целью инвентаризации (проверки) состава, состояния и работоспособности оборудования;
- оформить и предоставить Заказчику следующие документы на каждый объект:
-  акт первичного обследования систем ОС и ТС;
-  дефектную ведомость на неработоспособные элементы  системы охранной и тревожной сигнализации  на объекте;
  - разработанный Регламент технического обслуживания  системы охранной и тревожной сигнализации   с учетом технических средств, систем, установленных на объектах (приложение № 1), и в соответствии с требованиями технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе указанных систем на каждый объект, утвержденный руководителями Исполнителя и Заказчика.
- разработанный  График ежемесячного технического обслуживания  системы охранной и тревожной сигнализации,  утвержденный руководителями Исполнителя и Заказчика.

	8.
	Перечень выполняемых работ по ТО и ТР
 В течение всего периода оказания Услуг, установленного контрактом, Исполнитель обязан: 
1.   Проводить работы по ТО своевременно и качественно в объеме утвержденного Регламента работ и в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР, утвержденных Исполнителем и Заказчиком, включающие в себя комплекс организационно - технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям нормативной и эксплуатационной документации в течение всего срока эксплуатации и включает в себя: плановые работы, внеплановые работы, поддержку пользователей, мелкий ремонт в пределах устранения характерных неисправностей, указанных в технической документации, текущий ремонт.
 2. Осуществлять круглосуточный прием сообщений о неисправностях ТСО, администрирование.
3.Услуга по сервисной поддержке включает в себя: восстановление работоспособности используемого оборудования в случае его отказа в  максимально возможный  короткий срок,  обеспечение  круглосуточного  приема и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неисправностей (инцидентов)  ТСО, администрирование, внерегламентные услуги (работы), поддержку обменного фонда.
      4. Осуществлять:
-  постоянный контроль технического состояния и правильности функционирования  системы охранной и тревожной сигнализации  в целом;
   - проверки приборов (путем измерений, испытаний) соответствия технических параметров и требованиям технической документации в соответствии с Регламентом;
- текущий ремонт  системы охранной и тревожной сигнализации  по заявке Заказчика.
5. Своевременно устранять выявленные в ходе эксплуатации, в результате  комплексной проверки работоспособности или технического обслуживания систем неисправности отдельных составных частей  системы охранной и тревожной сигнализации  сопряжение с другими системами, установленными на объектах Заказчика.
6. Обеспечить своевременное устранение неисправностей:
- в течение не более 6 часов с момента подачи заявки дежурным персоналом Заказчика или фиксирования  Исполнителем неисправности в ходе технического мониторинга системы охранной и тревожной сигнализации.
7. Устранять недостатки в техническом состоянии обслуживаемых  системы охранной и тревожной сигнализации, выявлять и устранять причины отказов постановки под охрану, вызванных сбоями в работе аппаратуры. 
          В случае невозможности сдать под охрану  «Объект»  по причине неисправности ТСО, обеспечить прибытие на «Объект» своего представителя в возможно короткий срок. Принять необходимые  меры по обнаружению неисправностей, ремонту и восстановлению работоспособности ТСО.
         8. Приоритет инцидента присваивается на основании данных, полученных от Заказчика  (описание инцидента, категория объекта, существование временного решения инцидента, угроза безопасности объекта, и т.д.). 
         8.1. Критерии классификации важности инцидента: 
      -приоритет №1-инцидент, ведущий к невозможности работы ТСО; 
      -приоритет №2- инцидент не останавливает работу ТСО, но часть оборудования или часть функций ТСО работает некорректно; 
      -приоритет№3- инцидент не мешает функционированию ТСО. В  процессе  устранения  инцидента  его  приоритет  может  меняться  по  согласованию с ответственным лицом Заказчика.
         9. Дополнительные сведения о параметрах  ТСО и систем на объектах охраны, являющихся предметом настоящего технического задания, участник получает самостоятельно методом ознакомления, осмотра, обследования объекта защиты при первичном обследовании систем, соблюдая установленной режим  функционирования учреждений.
10.  По письменному требованию Заказчика:
10.1. в течение 1 рабочего дня проводить неплановую комиссионную проверку работоспособности системы охранной и тревожной сигнализации  на указанном объекте, и в течение 2 рабочих дней представить соответствующие документы, предварительно согласовав форму акта с Заказчиком.  
10.2  в течение 2 рабочих дней предоставлять ответы на запрашиваемую информацию, связанную с состоянием  системы охранной и тревожной сигнализации, объемом и качеством выполняемых услуг в соответствии с техническим заданием.  
11. Прочие услуги:
11.1. выполнение мероприятий по устранению недостатков в оказании Услуг, указанных в предписаниях надзорных и контролирующих органов, в срок, указанный в таких предписаниях;
11.2. инструктирование дежурного персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию и контроль  системы охранной и тревожной сигнализации;
11.3. участие совместно с Заказчиком в проверках технического состояния и работоспособности систем безопасности, проводимых надзорными органами.
11.4 При проведении работ по ТО и ТР, проверке работоспособности  системы охранной и тревожной сигнализации   Исполнитель должен:
- услуги выполнить без причинения необоснованного вреда отделке помещений и оборудованию Заказчика;
- при оказании Услуг соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, по окончании работ вывезти свой мусор с объекта Заказчика;
- в случае если при оказании Услуг действиями Исполнителя нанесен ущерб объектам и сооружениям (электрические сети, трубопроводы и т.п.) Заказчика, восстановить за свой счет и в определенный Заказчиком срок нанесенный ущерб в полном объеме.

	9.
	Материально-техническое обеспечение
Все используемые Исполнителем материалы и оборудование должны соответствовать требованиям электробезопасности и не должны создавать помех в работе других систем, установленных на объекте Заказчика.
  Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования  ТСО, предназначенное для временной замены установленного на объекте оборудования ТСО, вышедшего из строя и переданного в ремонт, и принадлежащее Исполнителю.
 Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставляемых им для оказания Услуг материалов и оборудования, а также полученных от Заказчика документов.
Исполнитель обязан:
-  иметь необходимые исправные, поверенные в установленном порядке технические средства измерения и оборудование;
- иметь испытанные в установленном порядке средства подъема на высоту (лестницы, стремянки, подмости и т.д.).

	10.
	Порядок ведения и предоставления учетно-отчетной документации
1. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об объемах оказанных Услуг (этапа).  Представляет Заказчику подписанные и заверенные печатью со стороны Исполнителя:
-  2 экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг;
- счет на оплату. 
2. Ежеквартально предоставляет  1 экземпляр Отчета о техническом состоянии  системы охранной и тревожной сигнализации по форме, согласованной с Заказчиком; 

       2. Не позднее 5 рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в предыдущем пункте настоящего технического задания, комиссия Заказчика рассматривает результаты оказания Услуг и осуществляет их приемку на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем техническом задании с проверкой фактического ведения журналов на объектах Заказчика.  По результатам проверки комиссия Заказчика подписывает и направляет Исполнителю 1 экземпляр отчета по ТО  системы охранной и тревожной сигнализации  и 1 экземпляр Акта сдачи-приемки Услуг, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных Услуг с перечнем
- выявленных недостатков
- необходимых доработок и сроком их устранения.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных Услуг, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Услуг, Исполнитель обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений по результатам оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг Исполнитель в течение 3 рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных работ, или в установленный срок устранить выявленные недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями  комплект отчетной документации  в 2 экземплярах и отчет об устранении недостатков для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки Услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату оказанных Услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.




ПРИЛОЖЕНИЯ к Техническому заданию:
- приложение № 1 Места расположения, количество, состав и наименование  оборудования охранной и тревожной сигнализации на объектах НИИ кардиологии Томского НИМЦ.


Электроник АТС инженерно-технической службы                                                                        С.В. Выходцев

Специалист по комплексной безопасности                                                                                С.М. Васильченко



         Приложение № 1
                                                                                                                  к техническому заданию
                                                                                                                    от «_____»_______2026 
Места расположения, количество, состав и наименование  оборудования охранной и тревожной сигнализации на объектах НИИ кардиологии Томского НИМЦ
Объект защиты: г. Томск, ул. Киевская, 111а 
	Фактическое местоположение
	Перечень оборудования ТСО

	Лаборатория радионуклидных методов исследования; 1 этаж, помещения №1115 
	Мираж - М8-04 - 2 шт.
Мираж М8-03 – 2 шт.
Мираж - СКП-08-03 
ИО-102-16/2 – 15 шт.
ИО-102-12/4 - 2шт.
ИО-315-1 -25 шт.
ИО-102-16/5 – 9 шт.
ИО-309-7
ИО-409-41
ИО-209-27
ИО-102-26
ИО-409-32              Считыватель ТМ - 7 шт. Астра321- 3 шт. 
Шорох2 - 4шт. 
АКБ 7А/ч - 6 шт.
Сигнал-10 Болид
ИБП Рапан-20
УО-4С Болид
ИБП Accordtec


                 



	Лаборатория радионуклидных методов исследования; 1 этаж, помещения №1116
	

	Отделение рентгеновских и томографических методов диагностики, 1 этаж, помещения №1118

	

	Аптека, склад, 1 этаж, помещения 1117
	

	Отделение внебюджетной деятельности, 1 этаж, 
Касса, помещение № 1102
	

	Кабинет эндоскопических методов исследования, 1 этаж, 
помещение 1103
помещение ПЦО№8 
	

	Помещение канцелярии (приемная), 1 этаж
	

	Помещение президиума (зал), 1 этаж
	

	Кабинет заместителя  директора по экономике и развитию, 1 этаж
	

	Помещение кассы, 1 этаж 
	

	Помещения материальной части, бухгалтерии, 1 этаж, ПЦО№ 6
	

	Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (ОРХМДиЛ); 2 этаж, помещение 8, кабинет старшей медсестры  
 
Сейф хранения НС и ПВ 
	

	Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (ОРХМДиЛ) (зал); Помещение 88, 2 этаж 

Сейф хранения НС и ПВ 
	

	Отделение рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения (ОРХМДиЛ); 2 этаж, Кабинет старшей медсестры 
(Ангиоблок),  

	

	Помещение учебно-методического отдела, 2 этаж, ПЦО№ 16
	

	Помещения лаборатории меж отделенческая, УЗИ, отделение ИБС,   
3 этаж, ПЦО№ 13

	


Объект защиты: г. Томск, ул. Киевская, 111а, строение 1 
	Отделение кардиохирургическое № 1(оперблок КХО№1); Помещение 17,   9 
 Сейф хранения НС и ПВ; 
	Stemax MX810 -3 шт
Шорох2 -10 шт
ИО-102-12/4 -10 шт
ИО-102-126  - 2 шт.
Астра321 -10 шт.
[bookmark: _GoBack]АКБ 7А/ч - 6 шт.
АКБ 2,3А/ч -1шт.
Мираж М8-03 -3шт.
С2000-4 Болид
Считыватель ТМ БРО-5 GSM+ - 1шт



	Отделение анестезиологии и реанимации (ОАР); 8 этаж,  Кабинет старшей медсестры, помещение 4 
 Сейф хранения НС и ПВ; 
	

	Отделение анестезиологии и реанимации (ОАР),  8 этаж, Зал №1. Помещение 42, 
Сейф хранения НС и ПВ 
	

	Отделение анестезиологии и реанимации (ОАР),  8 этаж  Зал №2. Помещение 49
Сейф хранения НС и ПВ; 
	

	Кардио-хирургическое отделение №2 (КХО №2), 7 этаж, 
Кабинет старшей медсестры ПЦО№ 25 
	

	Отделение кардиологической №2, 3 этаж, 
Кабинет старшей медсестры  ПЦО№23
	

	Аптека; 2 этаж,  помещения  
	

	Помещение поста охраны №1,  1 этаж 
	

	Кабинет заместителя  главного врача по организационной  работе
и медицинскому обслуживанию, 1 этаж, пом.  №2104,  ПЦО№ 18
	

	Инженерно-техническая служба (ИТС),  1 этаж, 
Помещения , ПЦО№ 21
	

	Лаборатория молекулярно-клеточной патологии (ЛМКП ), 1 этаж, ПЦО№ 22
	


Объект защиты: г. Томск, ул. Киевская, 111а, строение 2 
	Фактическое местоположение
	Перечень оборудования
ТСО

	Отделение кардиологическое №1 (ОНКАР); 3 этаж,  Помещение № 9,
- Сейф хранения НС и ПВ; 
	Stemax MX810 - 3шт
Stemax SX410 -1шт Шорох2 - 4шт
ИО-102-12/4 -4шт
Астра321 -7 шт
АКБ 7А/ч -4 шт 
АКБ 2,3А/ч -1шт
Считыватель ТМ - 5 Thales Cinterion модуль
ИО-102-26
ИО-409-8 
БРО-5 GSM+ - 1шт



	Отделение кардиологическое №1 ПИТиН  (ОНКАР блок); Помещение 35, 3 этаж  
- Сейф хранения НС и ПВ; 
	

	Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции группа АР (НРС бит); 7 этаж,  Помещение 39,
- 
Сейф хранения НС и ПВ; 
	

	Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции группа АР (Реанимационный зал НРС Бит); Помещение 5 , 7 этаж  - Сейф хранения НС и ПВ;
	

	Кабинет директора НИИ кардиологии, 6 этаж
	

	Приемное отделение,  1 этаж
	

	Пост охраны №5 , приемное отделение,  1 этаж, 
	

	Пост охраны №3, цокольный этаж, 
	



Объект защиты: г. Томск, ул. Красноармейская, 126/1 
	Фактическое местоположение
	Перечень оборудования
ТСО

	Пост охраны (диспансер), 1 этаж 
	Рубеж-2ОП- 1шт
Рубеж-БИУ– 1шт. 
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17
БР- 1шт
АКБ 17А/ч -2шт.

Бокс резервного питания БР12 исп. 2х17 -1шт
АКБ 17А/ч -2шт

	Консультативно-диагностическое отделение (КДО), 1 этаж, кабинеты 
	ИО-10220-2 – 137 шт.
ИО-32920-2 – 76 шт.
ИО 40920-2 – 57 шт.



Объект защиты: г. Томск, ул. Шевченко, 24 
	Фактическое местоположение
	Перечень оборудования
ТСО

	Пост вахты, 1 этаж 
	БРО-5 GSM+ - 1шт
Астра321 -1шт
АКБ 2,3А/ч -1шт
ИО-102-12/4-2
Шорох2 -2шт


	Запасная лестница, 1 этаж 
	

	Выход на чердак, 5 этаж
	




















