                                                                                     Приложение № 1

к Контракту № 477-44-2026
от «__» _______________ 2026г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на выполнение работ по оценке соответствия безопасного использования и содержания  лифтов, в форме периодического технического освидетельствования лифтов,  установленных  в зданиях МАДИ

1. Целью настоящего технического задания является выполнение работ по оценке соответствия безопасного использования и содержания  лифтов, в форме периодического технического освидетельствования лифтов,  установленных  в зданиях МАДИ по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64, главный корпус, строение 2,5,25 и  Студенческого городка МАДИ по адресу: г. Москва, Кочновский проезд, д.7, кор.1, кор. 2,  с целью обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и Техническим регламентом Таможенного Союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 г  № 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», организацией с испытательной лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.
2. Место проведения работ:
-  г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, главный корпус, стр.2, 5, 25
-  г. Москва, Кочновский проезд, д.7, кор.1, кор. 2
 3. Срок выполнения работ: 

 - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.  Требования к выполняемым работам:
4.1 Работы выполняются в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 и Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 г № 1744 (ред.от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

4.2 Испытательная лаборатория Организации должна иметь специалистов (экспертов), располагать испытательным оборудованием и средствами измерений, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. От 08.08.2024) «Об обеспечении единства измерений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026);
4.3 Провести визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифтов, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

4.4 Проверить функционирование лифтов и устройств безопасности лифтов;

4.5 Провести испытание тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

4.6 Провести визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.

5. При выполнении работ Подрядчику необходимо:
- выполнить работы по проведению периодического технического освидетельствования лифтов в соответствии с условиями Контракта, Технического задания.
-  для оформления на территорию МАДИ пропусков  на персонал  представить       Заказчику в установленной форме (Список – заявка на выдачу пропуска на проход людей в МАДИ (Ф-136-1-1), Приложение к списку-заявке по форме № 136-1-1 (Ф-136-1-2))  список сотрудников привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации и копии разрешения на работу (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
  - вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за   соблюдением    норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
   - соблюдать требования охраны труда и противопожарной безопасности.      Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.-2007 Система стандартов безопасности труда системы управления охраной труда. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановления Правительства российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 « об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

   - обеспечить качественное выполнение работ.

   - сдача-приемка выполненных работ производится комиссией, состоящей из    представителей Исполнителя и Заказчика. При приемке работ проверяются объемы и качество выполненных работ.
6. Общий срок гарантии на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Контроль за сроком и качеством проводимых работ производится    
представителем Заказчика.

8. Результат периодического технического освидетельствования лифтов оформляется актом и вносится в паспорт каждого лифта (согласно табл. №1,2), с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.
Таблица №1.
Количество и характеристики лифтов в зданиях МАДИ: 9 лифтов, в том числе
7 пассажирских и 2 грузовых лифта.    
	№
	Рег. ном. лифта
	Адрес лифта (улица, дом)
	№ строения
	Тип

лифта
	Привод дверей
	Число этажей
	Скор. движение кабин
	Грузоподъемность
	Год

устан. или модерн
	Примечание

	1
	376249
	Ленинградский пр. 64
	-
	П
	а
	6
	1,0
	400
	2019
	

	2
	380959
	Ленинградский пр. 64
	-
	П
	а
	6
	1,0
	400
	2019
	

	3
	623657
	Ленинградский пр. 64
	5
	Г
	р
	4
	0,5
	400
	2024
	

	4
	578194
	Ленинградский пр. 64
	2
	П
	а
	11
	1,0
	400
	2023
	

	5
	580692
	Ленинградский пр. 64
	2
	П
	а
	11
	1,0
	400
	2023
	

	6
	573973
	Ленинградский пр. 64
	2
	П
	а
	11
	1,0
	400
	2023
	

	7
	76901
	Ленинградский пр. 64
	2
	Г
	р
	11
	0,5
	1000
	2003
	

	8
	3074
	Ленинградский пр. 64
	25
	П
	а
	10
	1,6
	1600
	2007
	Тип “GeN – 2”

	9
	3076
	Ленинградский пр. 64
	25
	П
	а
	10
	1,6
	1600
	2007
	Тип “GeN-2”


                                                                                                                                                                       Таблица №2
Количество и характеристики лифтов в корпусах № 1, 2, Студенческого городка МАДИ,

8 пассажирских лифтов 
	. №
	Рег. ном. лифта
	Адрес лифта (улица, дом, корпус, строение)
	№ подъезда
	Тип

лифта
	Привод дверей
	Число этажей
	Скор. движение кабин
	Грузоподъемность
	Год

устан. или модерниз.
	Примечание

	1
	623661
	Кочновский пр. д. 7 кор. 1
	1
	П
	а
	16
	1,0
	630
	2024
	

	2
	623660
	Кочновский пр. д. 7 кор. 1
	2
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2024
	

	3
	053249
	Кочновский пр. д. 7 кор. 1
	3
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2013
	

	4
	619573
	Кочновский пр. д. 7 кор. 1
	4
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2024
	

	5
	053248
	Кочновский пр. д. 7 кор. 2
	1
	П 
	а
	16
	1,00
	630
	2013
	

	6
	053250
	Кочновский пр. д. 7 кор. 2
	1а
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2013
	

	7
	619571
	Кочновский пр. д. 7 кор. 2
	2
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2024
	

	8
	621036
	Кочновский пр.   д.7, корп.2
	2
	П
	а
	16
	1,00
	630
	2024
	


Заказчик:                                                                     Подрядчик:





	_________________ Л.В. Куликова 

м.п.
	 ___________________ /___________/
м.п


