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ДОГОВОР № 
на техническое обслуживание и ремонт автобусов

г. Коломна, МО                                                                                            «      »                      2026 г.


        Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Василига Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности от 11.03.2026 г.  № 36/Д-03-26, с одной стороны, и                                                            
именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                                        , действующего на основании                 с другой стороны, с соблюдением требований гражданского законодательства Российской Федерации, в соответствии с п.5 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг,  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Согласно настоящего Договора, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автобусов Yutong ZK 6122H9 и Volgabus 429801, а Заказчик оплачивать работы и использованные для ремонта запчасти и расходные материалы. 
1.2. Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт автобусов в соответствии с эксплуатационными и ремонтными нормами и инструкциями завода-производителя.
1.3.  Работы могут производиться на территории сервисного центра Исполнителя , на территории Заказчика (выездной ремонт), а также в других местах, согласованных сторонами.  
1.4.   Для выполнения отдельных видов работ Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков и отдельных специалистов. При этом ответственность перед Заказчиком по качеству и объему работ, выполненным субподрядчиками или привлеченными специалистами, несет Исполнитель. 
1.5.  Ремонт и техническое обслуживание автобусов выполняется на основании письменных заявок, составленных и подписанных уполномоченным представителем Заказчика.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Объем и стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту в рамках настоящего Договора по каждой заявке Заказчика подлежит предварительному согласованию сторонами и фиксируется в заявке от Заказчика и в проекте Заказ-наряда.
2.2. Окончательная стоимость, выполненных работ и затраченных запасных частей и материалов, указывается в Акте выполненных работ, который содержит перечень затрат по выполнению работ и рассчитывается с применением тарифов стоимости нормо-часа согласно прейскуранту Исполнителя.
2.3. Оплата производится Заказчиком за фактически оказанные услуги путем безналичного расчета за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на расчетный  счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Договора, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф. 0510452),  в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, на основании универсального передаточного документа – УПД оформленные и подписанные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также  счета, выставленного Исполнителем. Счет – фактура не предоставляется в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Датой оформления приемки  считается дата утверждения Акта приемки (ф.0510452) Заказчиком.
Акт приемки (ф.0510452)  является основанием для оплаты.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Общая стоимость работ, включая стоимость запасных частей и расходных материалов, в течение срока действия Договора составляет                                                рублей.

                               3. Порядок выполнения работ
3.1. При получении заказа от Заказчика на проведение технического обслуживания и ремонта Исполнитель согласовывает c Заказчиком время и место выполнения работ.
3.2. Приемка автобуса для выполнения ремонтных работ осуществляется Исполнителем от представителя Заказчика по Акту приема-передачи с указанием: 
- модели автобуса;
- государственного регистрационного знака автомобиля;
- идентификационного номера автомобиля (VIN);
- имеющихся внешних (кузовных) повреждений;
- иных сведений, которые Стороны сочтут необходимым отразить в Акте приема-передачи. 
	Акт приема-передачи также должен содержать подписи представителей Исполнителя и Заказчика, полномочия которых подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью. 
3.3. В момент осмотра автобуса для передачи его в ремонт Сторонами подписывается Заказ-наряд с указанием предварительных видов, сроков и стоимости работ, подлежащих выполнению.
3.4. Датой начала выполнения работ является дата подписания Сторонами Заказа-наряда.
3.5. Исполнитель обязуется в однодневный срок письменно известить Заказчика и до согласования с Заказчиком приостановить выполнение работ, при обнаружении в процессе выполнения работ:
а) скрытых неисправностей, препятствующих эффективному и безопасному использованию автобуса, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки у Заказчика автомобиля и возникли не по вине Исполнителя;
б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые в значительной мере увеличивают стоимость выполняемой работы либо делают невозможным дальнейшее выполнение работ.
3.6. Необходимость выполнения дополнительных работ, изменения согласованных Сторонами видов, сроков выполнения работ и/или их стоимости согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного заказ-наряда.
При несогласии Заказчика на проведение дополнительных работ по устранению неисправностей, выявленных в процессе выполнения работ и угрожающих безопасной эксплуатации автобуса, в Акте выполненных работ, подтверждающем приемку выполненных работ, Исполнитель делает соответствующую запись о наличии таковых неисправностей.
3.7. Срок выполнения работ может быть продлен Исполнителем по согласованию с Заказчиком в следующих случаях:
- в случае необходимости выполнения дополнительных работ (в том числе, при обнаружении скрытых повреждений);
- при необходимости заказа запасных частей и (или) материалов и ожидания их поставки;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
3.8. Об окончании выполнения работ и дате передачи автобуса из ремонта Исполнитель уведомляет Заказчика по электронным каналам связи. 
3.9. Передача автобуса от Исполнителя Заказчику оформляется Актом приема-передачи. В случае обнаружения повреждений/дефектов автомобиля, которых не было на момент подписания Акта приема-передачи автобуса в ремонт, приемка автомобиля не производится, о чем Исполнителем и Заказчиком составляется соответствующий Акт разногласий с указанием недостатков и сроков их устранения. Одновременно с составлением данного акта Стороны согласовывают новый срок передачи автобуса. 
3.10. Факт приема-передачи результата работ Заказчику и согласие Заказчика с качеством выполненных работ подтверждается Актом выполненных работ, подписываемым Исполнителем и Заказчиком согласно разделу 5 Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. При получении от Заказчика заказа на проведение технического обслуживания и ремонта согласовать с Заказчиком время прибытия транспортного средства на техническую станцию Исполнителя.
4.1.2.  Осмотреть автобус совместно с Заказчиком и принять автобус Заказчика по Акту приема-передачи.
4.1.3. Произвести предварительную калькуляцию работ, с последующим подписанием Заказ-наряда.
4.1.4. Качественно и своевременно произвести техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика.
4.1.5.   В случае обнаружения Заказчиком при приемке выполненных работ недостатков выполненных работ, возникших по вине Исполнителя, в указанные Заказчиком сроки и за свой счет устранить данные недостатки.
4.1.6. Передавать Заказчику по его требованию замененные части и детали отремонтированных автобусов Заказчика. Замененные части и детали передаются Исполнителем Заказчику одновременно с передачей автобуса. В случае отказа Заказчика от приемки заменённых частей и деталей Исполнитель имеет право их утилизировать.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Отказаться от выполнения согласованных с Заказчиком работ путем направления ответственному представителю Заказчика уведомления в случае, если выполнение дополнительных работ, указанных в п.3.6 Договора Заказчик письменно не подтверждает в течение 2-х (двух) рабочих дней, что делает технологически невозможным выполнение ранее согласованных работ. 
4.2.2. Не приступать к выполнению работ в случае отсутствия доверенности у представителя Заказчика на право передачи на ремонт и получения автобуса из ремонта, а так же на право подписи сопутствующих документов.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Прибыть на согласованное с Исполнителем на место проведения ремонтных работ и предоставить автобус для осмотра.
4.3.2. При оформлении Заказа-наряда на выполнение работ заявить Исполнителю обо всех неисправностях, которые необходимо устранить.
4.3.3. Подписать Акт приемки-передачи автобуса.
4.3.4. Прибыть для получения автобуса в минимально короткое время после получения от Исполнителя уведомления о готовности выполненного заказа (п.3.8 Договора).
4.3.5. Представить Исполнителю доверенность на право передачи и получения транспортного средства из ремонта, а также на право подписи сопутствующих документов.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного периода, установленного в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора.

                                                  5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Одновременно с передачей автобуса из ремонта сторонами подписывается Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны. Передача автобуса из ремонта производится после подписания Акта выполненных работ.


                                             6. Гарантийные обязательства
6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на период: три месяца или 10.000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Гарантийные обязательства действуют исключительно при условии соблюдения Заказчиком требований по выполнению регламентных работ, необходимых после капитального ремонта агрегатов автобуса, а также при соблюдении правил эксплуатации автобусов. В частности:
- соблюдения щадящего режима работы двигателя (без резких ускорений и высоких оборотов) в первые 1500 км пробега после капитального ремонта
- замены масла и масляного фильтра не позднее 1500 км пробега после капитального ремонта. При этом должен использоваться тот же тип масла, что и по окончании капитального ремонта
- отсутствия перегрева узлов и  агрегатов, вызванных неисправностью или не достаточной эффективностью работы системы охлаждения автобусов, системы выпуска отработанных газов, загрязнением топливной системы, нарушения системы подготовки и подачи воздуха и турбонаддува, пробуксовкой сцепления, перегревом тормозов и прочими подобными техническими причинами, непосредственно не связанными с проведенным ремонтом,  а также  продолжением эксплуатации автобуса при неисправностях, наличие которых может вызвать необходимость дополнительного ремонта или замену запасных частей или агрегатов, ремонт или замена которых не предусматривались согласованным сторонами и утвержденным в заказ-наряде объемом работ.
6.2. Гарантийный период исчисляется с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
6.3. Исполнитель не несет гарантийных обязательств по запасным частям и материалам, которые были предоставлены Заказчиком, а также не несет обязательств по работоспособности узлов и систем автобуса, по которым ремонт Исполнителем не проводился и необходимость ремонта или технического обслуживания Заказчиком не заявлялась. 

                                                 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей (определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пени, штрафов).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ключевой  ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически выполненных Подрядчиком.
7.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены Договора (определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком или Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
7.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.
7.8. Заказчик вправе удержать размер неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате по Договору.
7.9. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.10. В случае неисполнения Сторонами условий настоящего Договора по уведомлению об изменении своих адресов, реквизитов и наименований ответственность, в том числе и за проведение расчетов, полностью возлагается на Сторону, нарушившую указанные положения настоящего Договора.
7.11.Подрядчик в случае начисления Заказчиком неустойки обязуется произвести оплату по следующим реквизитам:
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»)
Адрес местонахождения:
140170 Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.53
ИНН 5002002411; КПП 500201001
 УФК по Нижегородской области (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» л/с 20486Х86900)
Казначейский счет - 03214643000000013234
ОКЦ №1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Единый казначейский счет- 40102810745370000024
КБК 00000000000000000140
-- 

                                           8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, незаконные действия третьих лиц, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору.
8.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить письменно другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.
8.5. По прекращению обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся их действию, обязана в трёхдневный срок с момента их прекращения уведомить об этом в письменном виде другую Сторону. 
8.6. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
8.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, то любая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно известив об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. В данном случае Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в извещении о расторжении.

                                           9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с момента получения претензии.
9.2. В случае, если стороны не пришли к договоренности, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

                                           10. Прочие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2026 года, а в части финансовых обязательств сторон – до их полного исполнения.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в случае их совершения в письменной форме, при наличии в них ссылки на Договор и подписания их уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.3. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении условий Договора и прочей информации, полученной от другой Стороны в рамках исполнения Договора. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством на получение такой информации органов и должностных лиц.
10.4. При изменении адресов, банковских реквизитов, руководителя, регистрационных данных Сторона направляет письменное уведомление другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения за подписью руководителя организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.7. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

                           11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик: ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»
Юридический адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.53
Почтовый адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.53
Телефон/факс 8 (49646) 69310
ИНН 5002002411/КПП 500201001
УФК по Нижегородской области (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» л/с 20486Х86900)
ОГРН 1035007903633,
ОКТМО 46705000,
ОКПО 42244265
ОКОПФ 75103, 
ОКФС 12
ОКВЭД 85.21 
ОГРН 1035007903633
Казначейский счет - 03214643000000013234
Наименование банка: 
ОКЦ №1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Единый казначейский счет – 40102810745370000024
Адрес электронной почты:info@гуор. рф
	Исполнитель: 




	
	

	
	

	                  Заместитель директора ФГБУ ПОО «ГУОР г. 
                  Бронницы МО»

                  __________________ /Василига Н. Н./
                        М.П.		


	 


      __________________/                            /
         М.П


	
	



























Приложение № 1
договору № __________
от «____» ____________20___ г.
                                                 Спецификация 

1. Описание объекта закупки
	Наименование
	Ед. изм.
	Характеристики поставляемого товара (Требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)[footnoteRef:1] [1:  Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.] 

	Кол-во
	Сумма

	1
	2
	3
	4
	5

	Услуги по техническому обслуживанию автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	усл.ед.

	1.  YUTONG ZK 6122 H9, гос. №: С601ОХ790, 2022г.в.
Перечень работ:
1.Масло моторное замена
2. Смазка пластичная, (шприцовка узлов) 
3. Фильтр масляный Weichai замена
4. Фильтр воздушный замена
5. Диагностика тормозной системы и ходовой части
6. Фильтр топливный сепаратор Weichai замена
7. Фильтр грубой очистки топлива Weichai замена
8. Фильтр тонкой очистки топлива Weichai замена
9. Фильтр пылевой для наружного дефростера замена
10. Проверка осмотром герметичности системы охлаждения и при необходимости устранение подтекания охлаждающей жидкости.
11. Проверка крепежа водяного насоса и проверка натяжения ремней привода вентилятора и водяного насоса; при необходимости регулировка натяжения ремней.
12. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 
13. Проверка крепления головки с блоком цилиндров. 
14. Регулировка зазоров между клапанами и коромыслами.
15. Проверка люфта карданных шарниров.
16. Проверка угла развала, поворота передних колес и продольного наклона шкворней; состояние и крепление пружин, рычагов передней подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. 
17. Проверка крепления сошки рулевого механизма.
18. Проверка крепления картера рулевого механизма на основании и рулевой колонки на кронштейне кабины. 
19. Проверка люфта рулевого управления в кронштейнах, в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях.
20. Проверка состояния и герметичности трубопроводов и приборов тормозной системы, при необходимости устранить утечку тормозной жидкости.
21. Проверка крепления главных цилиндров и работу приводов тормозов.
22. Снятие ступицы. Проверка состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин, колесных цилиндров, подшипников колес. 
23.Замена смазки в ступицах передних колес, установка ступицы и регулировка их подшипников.
24. Проверка величины свободного и рабочего хода педали тормозов, при необходимости долив жидкость в главные цилиндры тормозов, установка требуемой величины свободного хода педали. 
25. Проверка осмотром правильности расположения (отсутствие перекосов) переднего и заднего мостов, состояния основания, рессор и амортизаторов. 
26. Проверка стремянки и пальцев задних рессор и амортизаторов.
27. Проверка состояния дисков колес, шин, давление воздуха 
28. Проверка состояния элементов и сварных соединений каркаса и отделки кузова, состояние пола, боковин, дверей и уплотнителей, сидений, поручней и ковриков.
29. Проверка крепления бензинового бака к кронштейнам.
Проверка герметичности бензинового бака и соединений трубопроводов системы питания, креплений карбюратора и бензинового насоса.
30. Проверка при помощи манометра, без снятия с двигателя, работу бензинового насоса. 
31. Проверка состояния коллектора и щеток генератора; Проверка крепления генератора и натяжения приводных ремней.
32Смазка автобуса свежей смазкой согласно карте смазки.
33. Замена масла в картерах передач, заднего моста и рулевого механизма. 
34. Замена масла в картере двигателя.
36. Промывка воздушного фильтра карбюратора, замена в нем масла, промывка фильтрующего элемента.
37. Проверить (после обслуживания) работу агрегатов, механизмов и приборов автобуса на ходу.

	1
	





	Услуги по ремонту автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	
Усл.ед
	Yutong ZK6122 H9, гос.№: С601ОХ790, 2022 г.в 

1.	Ремонт отопителя Webasto
2.	Очистка камеры сгорания;
3.	Замена фильтров;
4.	Ремонт/замена патрубков подачи
               воздуха     и топлива;
5.	Диагностика проводки;
6.	Ремонт/замена датчика перегрева; 
7.           Ремонт топливного насоса
- диагностика;
- демонтаж ТНВД; 
- разборка и очистка;
- дефектовка и сортировка деталей;
- замена изношенных деталей (плунжерные пары, уплотнительные кольца, клапаны, подшипники)
- сборка; 
- регулировка (настройка параметров работы ТНВД, включая давление в системе, угол опережения впрыска, объём подачи топлива)
- испытания (насос проверяют на специализированном стенде, измеряют производительность, равномерность подачи топлива, а также оценивают работу дозирующего блока в различных режимах). 
- установка и тестирование (ТНВД устанавливают на место, подключают все магистрали)

	1
	









	










Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса Volgabus-429801–0000010 (далее техника)
	













Усл.ед
	Volgabus-429801-0000010,гос.№В160ХУ190, 2012г.в. 

1.ТО рулевой тяги:
- герметичность соединений и трубопроводов гидроусилителя;
- проверка крепления и шплинтовки гаек сошки, шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных цапф;
- контроль состояния уплотнителей шарниров рулевых тяг;
- проверка затяжки гаек клиньев карданного вала рулевого управления;
-  проверка уровня масла в бачке гидроусилителя при необходимости доливка;
- смазка шарниров рулевых тяг;
- проверка углов установки передних колёс;
-  зазоры в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях;
- крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса;
- состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников;
-  состояние и крепление карданного вала рулевого управления;
- замену смазочного материала в картерах механизмов рулевого управления;
-  замена масла и фильтра в системе гидроусилителя руля;
- прокачка гидросистемы;
- контроль состояния защитных чехлов шаровых пальцев;

2.ТО ходовой части:
- проверка состояния реактивных штанг, пневмоэлементов и амортизаторов (внешним осмотром) передней и задней подвески;
- регулировка высоты уровня кузова автобуса;
- проверка давления в пневмосистеме;
- проверка состояния шарниров реактивных штанг;
- проверка состояния шарнира рамы передней подвески;
- проверка крепления гайки стремянок передней и задней подвесок;
- подтяжка гайки крепления пальцев амортизаторов передней и задней подвесок к каркасу основания шасси;
- замена масла в амортизаторах передней и задней подвесок.

3. Шприцевание (точка):
- прокачка смазки в места соединения и контрольных отверстий узлов и деталей;
- контроль состояния узлов после процедуры;

4. Замена масла в двигателе
5. Замена масляного фильтра
6. Замена топливного фильтра
7. Слесарные работы по ремонту системы стеклоочистителя:
- диагностика неисправности;
- проверка состояния моторедуктора, трапеции (механизма передачи движения от мотора к щёткам), щёток, проводки, предохранителей, реле и подрулевого переключателя;
- проверка и ремонт проводки и электрических соединений на предмет обрывов, окисления контактов;
- проверка подрулевого переключателя или реле;
- замена щёток стеклоочистителя;
- регулировка системы;
- проверка предохранителей, отвечающих за стеклоочистители;

8. Услуги шиномонтажа (4-х колес):
- снятие и установка колёс;
- демонтаж и монтаж шин (включает разборку старой шины, проверку её исправности, чистоты обода, бортового и замочного колец, а также монтаж новой шины на специальный стенд);
- балансировка колёс;
- контроль давления в шинах;
- ремонт шин и камер (устранение проколов, порезов, порывов с использованием технологий горячей вулканизации, герметизации, установки жгута или заплатки);
- замена вентилей (при нарушении герметичности колёс); прокатка и правка дисков;

9. Замена замка зажигания
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Заказчик

Заместитель директора

______________ Н. Н. Василига

М. П.

	
Исполнитель 

______________ 

М. П.


















	                        Приложение № 2
                                                                                                                                   договору № __________
                                                                                                                       от «____» ____________20___ г.

Техническое задание на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов Yutong ZK6122H9 и Volgabus-429801–0000010

2. [bookmark: _Hlk205195234]Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ОКВЭД2
	ОКПД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара (Требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)[footnoteRef:2] [2:  Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.] 

	Кол-во

	1
	2
	3
	
	
	
	7
	8

	1
	Услуги по техническому обслуживанию автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	усл.ед.
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45.20.11.100
	
	1.  YUTONG ZK 6122 H9, гос. №: С601ОХ790, 2022г.в.
Перечень работ:
1.Масло моторное замена
2. Смазка пластичная, (шприцовка узлов) 
3. Фильтр масляный Weichai замена
4. Фильтр воздушный замена
5. Диагностика тормозной системы и ходовой части
6. Фильтр топливный сепаратор Weichai замена
7. Фильтр грубой очистки топлива Weichai замена
8. Фильтр тонкой очистки топлива Weichai замена
9. Фильтр пылевой для наружного дефростера замена
10. Проверка осмотром герметичности системы охлаждения и при необходимости устранение подтекания охлаждающей жидкости.
11. Проверка крепежа водяного насоса и проверка натяжения ремней привода вентилятора и водяного насоса; при необходимости регулировка натяжения ремней.
12. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 
13. Проверка крепления головки с блоком цилиндров. 
14. Регулировка зазоров между клапанами и коромыслами.
15. Проверка люфта карданных шарниров.
16. Проверка угла развала, поворота передних колес и продольного наклона шкворней; состояние и крепление пружин, рычагов передней подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. 
17. Проверка крепления сошки рулевого механизма.
18. Проверка крепления картера рулевого механизма на основании и рулевой колонки на кронштейне кабины. 
19. Проверка люфта рулевого управления в кронштейнах, в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях.
20. Проверка состояния и герметичности трубопроводов и приборов тормозной системы, при необходимости устранить утечку тормозной жидкости.
21. Проверка крепления главных цилиндров и работу приводов тормозов.
22. Снятие ступицы. Проверка состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин, колесных цилиндров, подшипников колес. 
23.Замена смазки в ступицах передних колес, установка ступицы и регулировка их подшипников.
24. Проверка величины свободного и рабочего хода педали тормозов, при необходимости долив жидкость в главные цилиндры тормозов, установка требуемой величины свободного хода педали. 
25. Проверка осмотром правильности расположения (отсутствие перекосов) переднего и заднего мостов, состояния основания, рессор и амортизаторов. 
26. Проверка стремянки и пальцев задних рессор и амортизаторов.
27. Проверка состояния дисков колес, шин, давление воздуха 
28. Проверка состояния элементов и сварных соединений каркаса и отделки кузова, состояние пола, боковин, дверей и уплотнителей, сидений, поручней и ковриков.
29. Проверка крепления бензинового бака к кронштейнам.
Проверка герметичности бензинового бака и соединений трубопроводов системы питания, креплений карбюратора и бензинового насоса.
30. Проверка при помощи манометра, без снятия с двигателя, работу бензинового насоса. 
31. Проверка состояния коллектора и щеток генератора; Проверка крепления генератора и натяжения приводных ремней.
32Смазка автобуса свежей смазкой согласно карте смазки.
33. Замена масла в картерах передач, заднего моста и рулевого механизма. 
34. Замена масла в картере двигателя.
36. Промывка воздушного фильтра карбюратора, замена в нем масла, промывка фильтрующего элемента.
37. Проверить (после обслуживания) работу агрегатов, механизмов и приборов автобуса на ходу.
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	Услуги по ремонту автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	
Усл.ед
	

















45.20
	

















45.20.11.100
	
	2.YUTONG ZK 6122 H9, гос. №: С601ОХ790, 2022г.в.
1.Ремонт отопителя Webasto
2.Очистка камеры сгорания;
3.Замена фильтров;
4.Ремонт/замена патрубков подачи
  воздуха     и топлива;
5.Диагностика проводки;
6.Ремонт/замена датчика перегрева; 
7.Ремонт топливного насоса
- диагностика;
- демонтаж ТНВД; 
- разборка и очистка;
- дефектовка и сортировка деталей;
- замена изношенных деталей (плунжерные пары, уплотнительные кольца, клапаны, подшипники)
- сборка; 
- регулировка (настройка параметров работы ТНВД, включая давление в системе, угол опережения впрыска, объём подачи топлива)
- испытания (насос проверяют на специализированном стенде, измеряют производительность, равномерность подачи топлива, а также оценивают работу дозирующего блока в различных режимах). 
- установка и тестирование (ТНВД устанавливают на место, подключают все магистрали)
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Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса Volgabus-429801–0000010 (далее техника)
	







Усл.ед
	







45.20
	







45.20.11.100
	
	Volgabus-429801-0000010, гос.№В160ХУ190, 2012г.в
1.ТО рулевой тяги:
- герметичность соединений и трубопроводов гидроусилителя;
- проверка крепления и шплинтовки гаек сошки, шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных цапф; 
- контроль состояния уплотнителей шарниров рулевых тяг;
- проверка затяжки гаек клиньев карданного вала рулевого управления;
-  проверка уровня масла в бачке гидроусилителя при необходимости доливка; 
- смазка шарниров рулевых тяг; 
- проверка углов установки передних колёс;
-  зазоры в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях; 
- крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса; 
- состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников;
-  состояние и крепление карданного вала рулевого управления; 
- замену смазочного материала в картерах механизмов рулевого управления;
-  замена масла и фильтра в системе гидроусилителя руля; 
- прокачка гидросистемы; 
- контроль состояния защитных чехлов шаровых пальцев;
2.ТО ходовой части:
 - проверка состояния реактивных штанг, пневмоэлементов и амортизаторов (внешним осмотром) передней и задней подвески;
- регулировка высоты уровня кузова автобуса;
- проверка давления в пневмосистеме;
- проверка состояния шарниров реактивных штанг; 
- проверка состояния шарнира рамы передней подвески;
- проверка крепления гайки стремянок передней и задней подвесок; 
- подтяжка гайки крепления пальцев амортизаторов передней и задней подвесок к каркасу основания шасси;
- замена масла в амортизаторах передней и задней подвесок.
 3. Шприцевание (точка):
- прокачка смазки в места соединения и контрольных отверстий узлов и деталей;
- контроль состояния узлов после процедуры;
4. Замена масла в двигателе
5. Замена масляного фильтра
6. Замена топливного фильтра
7. Слесарные работы по ремонту системы стеклоочистителя:
- диагностика неисправности;
- проверка состояния моторедуктора, трапеции (механизма передачи движения от мотора к щёткам), щёток, проводки, предохранителей, реле и подрулевого переключателя;
- проверка и ремонт проводки и электрических соединений на предмет обрывов, окисления контактов;
- проверка подрулевого переключателя или реле; 
- замена щёток стеклоочистителя;
- регулировка системы;
- проверка предохранителей, отвечающих за стеклоочистители;
8. Услуги шиномонтажа (4-х колес):
- снятие и установка колёс;
- демонтаж и монтаж шин (включает разборку старой шины, проверку её исправности, чистоты обода, бортового и замочного колец, а также монтаж новой шины на специальный стенд); 
- балансировка колёс;
- контроль давления в шинах;
- ремонт шин и камер (устранение проколов, порезов, порывов с использованием технологий горячей вулканизации, герметизации, установки жгута или заплатки); 
- замена вентилей (при нарушении герметичности колёс); прокатка и правка дисков;
9. Замена замка зажигания
	




2.   Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	По месту нахождения Исполнителя, в пределах Москвы и Московской области, но не более 60 км от места нахождения заказчика по адресу г. Бронницы, ул. Красная 53. 



3.     Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), сроки выполнения отдельных этапов работ (оказания услуг, поставки товаров).
	№ п/п
	Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	
	Оказание услуги при возникновении необходимости у Заказчика, по предварительной заявке.




4. Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	Оказание услуг производится за счет сил и средств Исполнителя. 	
Цена услуг на ремонт включает в себя все материальные затраты, производственные затраты, внепроизводственные затраты, стоимость запасных частей, технических жидкостей, расходных и смазочных материалов, стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, сборы и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. 
 В целях контроля за качеством услуг, с использованием запчастей, материалов в течение всего срока действия договора «Заказчик» вправе провести экспертизу по ремонту на основании выполненных работ и акту оказанных услуг.
Исполнитель обеспечивает надлежащее качество услуг в соответствии с технологией оказания Услуг по техническому обслуживанию, ремонту и шиномонтажу Техники установленной предприятием-изготовителем Техники, а также в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.  
Агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы, заменяемые на Технике в ходе оказания Услуг, должны быть оригинальными (рекомендованными предприятием-изготовителем Техники), новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом.
Установленные на Технику при оказании Услуг агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятием-изготовителем или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (предоставляются по запросу Заказчика).
В случае обнаружения недостатков или дефектов, скрытых недостатков и (или) дефектов, Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и в срок их устранения. Гарантия на материалы и работы должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Исполнитель несет гарантийные обязательства за выполненные работы и применяемые при выполнении работ запасные части, комплектующие, расходные материалы и др. В случае обнаружения дефектов и неисправностей в работе отремонтированных (замененных) узлов, деталей, агрегатов Исполнитель обязан безвозмездно устранить неисправности в течение 5 рабочих дней.
Исполнитель обязан гарантировать качественное выполнение комплекса работ (операций), направленных на обеспечение полной работоспособности Техники.
Услуги оказываются по соответствующим заявкам Заказчика на техническое обслуживание и ремонт техники, поданным Заказчиком Исполнителю.
Исполнитель должен быть официальным дилером завода изготовителя, иметь необходимые лицензии и аккредитации
Характеристики Техники после проведения технического обслуживания и   ремонта должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, предусмотренным предприятием-изготовителем Техники.
Услуги по компьютерной диагностике Техники должны проводиться с применением оборудования позволяющего автоматически считывать ошибки, выявлять повреждения, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов Техники.
Услуги должны оказываться Исполнителем:
•	в полном объеме, необходимом Заказчику, в строгом соответствии с технологией ремонта и технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту техники, разработанной предприятием-изготовителем техники, по действующим законодательству Российской Федерации и государственным стандартам;
•	с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов, современных компьютеризированных средств диагностики, рекомендованных предприятием-изготовителем техники.
После оказания Услуг Исполнитель обязан передать Технику Заказчику в чистом виде.
В процессе оказания услуг Исполнитель (по требованию Заказчика) обязан предъявить Заказчику документы, подтверждающие наличие у Исполнителя специалистов нужной квалификации.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта и/или объемов услуг по контракту.
Исполнитель обеспечивает полную сохранность техники Заказчика на охраняемой территории с момента ее принятия для оказания услуг до выдачи ее Заказчику и несет полную материальную ответственность за утрату, ущерб, причинённый технике по вине Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.      Коды ОКВЭД2[endnoteRef:1]  [1: ] 

	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	45.20
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств



6. Коды ОКПД2[endnoteRef:2] [2: ] 

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	45.20.11.000
	Услуги по-обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов


7. Коды КТРУ[endnoteRef:3] [3: ] 

	№ п/п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	
	




	Заказчик:

Заместитель директора

_________________________Н. Н. Василига 
 
М.П.  

	Исполнитель:



__________________________________

М.П.  


                                                                                                               

                                                                                                                                                          Приложение № 3
                                                                                                                                                 договору № __________
                                                                                                                                    от «____» ____________20___ г.


                    График обслуживания автобусов ФГБУ ПОО  "ГУОР г.Бронницы МО "

	№ п/п
	Марка модель
	гос .№
	Год выпуска
	Примечание
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	Yutong
	С601ОХ790
	2022
	автобус
	*
	
	

	2
	Volgabus 429801-0000010
	В160ХУ190
	2012
	автобус
	
	
	*







	Заказчик:

Заместитель директора

_________________________Н. Н. Василига 
 
М.П.  

	Исполнитель:



__________________________________

М.П.  




































