
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	№ п./п.
	Наименование товара
	Код КТРУ
	Технические характеристики
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во
	Ед. изм.

	
	
	
	Требуемые параметры
	Требуемые значения
	Ед. изм.
параметра
	
	
	
	

	2
	Линолеум
	22.23.15.000-
	Основа
	ПВХ (поливинилхлорид)
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	погонный Метр

	
	
	
	Толщина защитного слоя 
	≤ 0.7
	Миллиметр
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Толщина изделия
	> 1.0 и ≤ 2.0
	Миллиметр
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Ширина
	≥ 3.0 и < 3.5
	Метр
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Цвет
	Серый/Серебристый
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Класс износостойкости
	43
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Класс огнестойкости
	КМ2
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Срок поставки: 5 календарных дней с даты заключения договора


