Описание объекта закупки
	№ п/п
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг))
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная, 500 мл
	Вместимость: 500 мл
Цена деления: 50 мл
Высота: 176 ± 2 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 86 ± 2 мм
Предназначена для хранения химических реактивов.
Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена.
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 400 мл.
	Штука
	70

	2
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная,1 л
	Вместимость: 1 л
Цена деления: 50 мл
Высота: 224,5 ± 2,0 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм
Предназначена для хранения химических реактивов.
Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена.
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 900 мл.
	Штука
	24

	3
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная, 250 мл
	Вместимость: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Высота: 137,5 ± 1,5 мм
Внутренний диаметр горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 70 ± 1,5 мм
Предназначена для хранения химических реактивов.
Изготовлена из химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена.
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 200 мл.
	Штука 
	60

	4
	23.19.23.110
	Бутылка стеклянная для крови,250 мл
	Тип: II (с гладкой горловиной)
Номинальная вместимость, мл: 250
Полная вместимость, мл: 270
Цена деления, мл: 50
Ø бутылки, мм: 58
Высота, мм: 160
Внутренний Ø горловины, мм: 25
Внешний Ø горловины, мм: 34
Предназначена для хранения крови, кровезаменителей, инфузионных и трансфузионных растворов.
Изготовлена из медицинского стекла марки МТО.
ГОСТ 10782-85
РУ № ФСР № 2009/04736 от 27.12.2019 г.
	
	56

	5
	23.19.23.110
	Капельница Страшейна 
	Вместимость: 30 мл
Габаритные размеры: 76 х 40 мм
Состоит из:
- флакон изготовлен из темного (янтарного) или светлого мелицинского стекла;
- пробка-пипетка изготовлена из темного (янтарного) или светлого медицинского стекла;
- груша резиновая для пробки-пипетки.
Предназначена для капельного дозирования фотолабильных реактивов
	Штука
	12

	6
	23.19.23.110
	Колба, 250 мл
	Вместимость: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Обозначение конуса: 29/32
Высота: 140 ± 3,0 мм
Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм
Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип Кн, исполнение 1.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	24

	7
	23.19.23.110
	Колба, 500 мл
	Вместимость: 500 мл
Цена деления: 50 мл
Обозначение конуса: 29/32
Высота: 170 ± 4,0 мм
Диаметр колбы: 105 ± 2,0 мм
Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Пробка (арт. 12002926, 12002993) приобретается отдельно.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип Кн, исполнение 1.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	24

	8
	23.19.23.110
	Пипетка градуированная,5 мл
	Объем: 5,0 мл
Цветовая маркировка: красная
Допустимая погрешность: ±0,03 мл
Цена деления: 0,05 мл
Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости.
Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29228-91.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Тип 1 (неполный слив), исполнение 1 (прямая), класс точности 1.
	Штука 
	20

	9
	23.19.23.110
	Пипетка градуированная,10 мл
	Объем: 10,0 мл
Цветовая маркировка: оранжевая
Допустимая погрешность: ± 0,05 мл
Цена деления: 0,1 мл
Предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости.
Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 29228-91.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.
Тип 1 (неполный слив), исполнение 2 (с расширением), класс точности 1.
	Штука
	10

	10
	23.19.23.110
	Пробирка медицинская стеклянная, 10мл
	Объем: 10 мл
Высота: 100± 5 мм
Наружный диаметр: 16,0 ± 1 мм
Пробирка с завинчивающейся крышкой разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур.
Изготовлена из боросиликатного стекла, круглодонная, крышка из бакелита выдерживает t до 300 град., имеет уплотнительную силиконовую прокладку.
Толщина стенки 1,0-1,2 мм.
РУ № РЗН 2024/22475 от 14.10.2024 г.
РРПП № 10678573 от 30.07.2025 г.
	Штука
	100

	11
	23.19.23.110
	Стекло для микропрепаратов 
	Габариты: 22 x 32 мм
Предельное отклонение: ±1 мм
Толщина стекла мм,: 0,13-0,19
Предназначено для защиты микропрепаратов на предметных стеклах.
Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла.
ТУ 9464-012-52876859-2014
РУ № РЗН 2015/2981 от 16.12.2021 г.
	Штука
	1

	12
	23.19.23.110
	Колба, 10 мл
	Объем: 10 мл
Допустимая погрешность: ± 0,025 мл
Обозначение конуса: 7/16
Диаметр шара: 27 мм
Высота: 90 мм
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.
Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1 ).
Исполнение 2, класс точности 1.
	Штука
	100

	13
	23.19.23.110
	Колба, 100 мл
	Объем: 100 мл
Допустимая погрешность: ± 0,10 мл
Обозначение конуса: 10/19
Диаметр шара: 60 мм
Высота: 170 мм
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.
Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1 ).
Исполнение 2, класс точности 1.
	Штука
	20

	14
	23.19.23.110
	Колба, 500 мл
	Объем: 500 мл
Допустимая погрешность: ± 0,25 мл
Обозначение конуса: 14/23
Диаметр шара: 100 мм
Высота : 260 мм
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.
Изготовлена в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ).
Исполнение 2, класс точности 1.
	Штука
	10

	15
	23.19.23.110
	Цилиндр, 100 мл
	Объем: 100 мл
Допустимая погрешность: ± 0,50 мл
Цена деления: 1,0 мл
Высота не более: 260 мм
Разработан для дозирования нелетучих жидкостей.
Изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400.
Исполнение 1, класс точности 1.
Нанесенная шкала устойчива к любым воздействиям.
	Штука
	20

	16
	23.19.23.110
	Стакан, 150 мл
	Объем: 150 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 54 ± 1,0 мм
Высота: 98 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	36

	17
	
23.19.23.110
	Стакан, 250 мл
	Объем: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 60 ± 1,5 мм
Высота: 120 ± 3,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	40

	18
	23.19.23.110
	Стакан, 50 мл
	Объем: 50 мл
Цена деления: 10 мл
Диаметр: 38 ± 1,0 мм
Высота: 70 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	40

	19
	23.19.23.110
	Стаканчик для взвешивания низкий 
	[bookmark: _GoBack]Диаметр: 60 мм
Высота: 30 мм
Обозначение шлифа: наибольший Ø/длина : 54/9 мм
Емкость: 50 мл
Бюкс (стаканчики для взвешивания) предназначен для взвешивания и хранения реагентов и препаратов.
Изготовлен из химико-лабораторного стекла.
	Штука
	12

	20
	23.19.23.110
	Колба, 2000 мл
	Вместимость: 2000 мл
Цена деления: 250 мл
Диаметр горловины: 50 ± 2,0 мм
Диаметр колбы: 166 ± 3,0 мм
Высота: 275 ± 4,0 мм
Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип Кн, исполнение 2.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	Штука
	4

	21
	23.19.23.110
	Банка лабораторная стеклянная, 1000 мл
	Вместимость: 1000 мл
Цена деления: 50 мл
Высота: 223,5 ± 2,0 мм
Внутренний Ø горловины: 30 ± 0,5 мм
Диаметр основания: 100 ± 2,0 мм
Предназначена для хранения химических реактивов.
Изготовлена из янтарного (темного) химико-лабораторного стекла, крышка изготовлена из полипропилена.
На горлышке есть уплотнительное кольцо.
Градуированы до 900 мл.
	Штука
	6

	22
	23.19.23.110
	Стакан, 1000 мл
	Объем: 1000 мл
Цена деления: 100 мл
Диаметр: 105 ± 2,0 мм
Высота: 145 ± 3,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	
	6

	23
	23.19.23.110
	Стакан, 50 мл
	Объем: 50 мл
Цена деления: 10 мл
Диаметр: 42 ± 1,0 мм
Высота: 60 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	
	100

	24
	23.19.23.110
	Цилиндр, 250 мл
	Объем: 250 мл
Допустимая погрешность: ±2,0 мл
Цена деления: 2,0 мл
Разработан для дозирования нелетучих жидкостей.
Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400.
Исполнение 3, класс точности 2.
Нанесенная шкала устойчива к любым воздействиям.
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.
	
	10

	25
	23.19.23.110
	Колба, 100 мл
	Объем: 100 мл
Допустимая погрешность: ± 0,2 мл
Диаметр горловины: от 12 до 14 мм
Высота: 170 мм
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.
Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ).
Исполнение 1, класс точности 2.
РУ № РЗН 2016/4740 от 25.10.2021 г.
	
	6

	26

	23.19.23.110
	Стакан,100 мл
	Объем: 100 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр: 48 ± 1,0 мм
Высота: 80 ± 2,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	
	80

	27
	23.19.23.110
	Воронка лабораторная 
	Диаметр воронки: 75 ± 5,0 мм
Диаметр носика: 10 ± 2,0 мм
Высота: 110 мм
Предназначена для переливания и фильтрования жидкостей.
Изготовлена из стекла Boro 3.3.
	
	12

	
28
	23.19.23.110
	Колба, 250 мл
	Вместимость: 250 мл
Цена деления: 25 мл
Диаметр горловины: 34 ± 1,5 мм
Диаметр колбы: 85 ± 2,0 мм
Высота: 140 ± 3,0 мм
Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Производится с ориентировочной шкалой белого цвета.
Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75.
Изготовлена по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Тип Кн, исполнение 2.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	
	12

	29
	23.19.23.110
	Стакан, 400 мл
	Объем: 400 мл
Цена деления: 50 мл
Диаметр: 70 ± 1,5 мм
Высота: 130 ± 3,0 мм
Разработан для выполнения большинства химических процедур.
Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
Имеет ориентировочную шкалу.
Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
РУ № РЗН 2016/4742 от 15.11.2021 г.
	
	32





