УТВЕРЖДАЮ
Специалист по закупкам ФГБУ ПОО 
     «ГУОР г. Бронницы МО»
Астудина Е.Н.
(утверждено установленным порядком)
                                                                                                                                                                             «______» ____________2026 г                                                                                                                                                                                                             
Техническое задание
Поставка товара для текущего ремонта помещения на территории УТЦ 
Наименование товара
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Металлочерепица
	лист
	24.33.20.000
	24.33
	
	Монтерей
Размеры: 
 Ширина общая, мм – 1180 мм
Ширина полезная, мм -1100 мм
Толщина – 0,45 мм
RAL – 3005
Длина – 3,5 метра

	8

	2
	Саморез кровельный по металлу
	кг
	25.94.11.120
	25.94
	
	Страна производства - Россия
Материал - сталь
Наконечник - сверло
Покрытие - белый цинк
Размер - 4.8х50
Резьба - универсальная
Головка - окрашены по системе RAL шайба с резиновой прокладкой EPDM шестигранная с пресс-шайбой
Цвет – RAL 3005
	2

	3
	Планка примыкания для металлочерепицы
[image: ]
	шт
	25.11.23.119
	25.11
	
	Размеры: 150х150х2000 мм
Двустороннее цветное покрытие
Цвет  по шкале RAL – 3005
Толщина – 0,45 мм
Оцинкованная сталь
Защитное покрытие Полиэстер (PE)
	11

	4
	Окно пластиковое 
	шт
	22.23.14.120
	22.23
	
	Пластиковое окно Rehau Blitz одностворчатое 400x400 или эквивалент
Стеклопакет - Однокамерный (Энергосберегающий)
Тип окна - Одностворчатое
Ширина - 400 мм
Высота - 400 мм
Материал - ПВХ
Профиль - REHAU Blitz
Створка - Поворотная
Гарантия - 5 лет
Цвет - Белый
Фурнитура – Roto 
Микропроветривание при повороте ручки


	2

	5
	Дверь металлическая
	шт
	25.12.10.190
	25.12
	
	Размер двери (габариты):
Полотно: 80х2000 мм
Коробка: 900х2100 мм
Толщина коробки 950 мм
Толщина полотна – 630 мм
Коробка (каркас двери):
Профильная труба 50x25 мм
Полотно:
Профильная труба 40x25 мм
Лист металла: Толщиной 2 мм
Ребра жесткости:
Профильные трубы 40x25 мм
Контуры уплотнения: 2 контура
Угол открывания двери: 180 градусов
Направление открывания: правое
Тип открывания:  Наружный 
Блокираторы: Есть
Уплотнение: Резиновый уплотнитель
Верхний замок: ПРО САМ ЗВ8-6-13
Нижний замок: ПРО САМ ЗВ4-31
Петли: 2 шт
Шумо- и теплоизоляция:– плита минваты или пенопласт)
Глазок:  180 градусов
Личина: DAMX С70
Ручки: Apecs HP-85.1823-AB
Задвижка: Страж
Производитель Россия, ООО «Сталь Дверь» или эквивалент
	2

	6
	Сайдинг металлический
	кв.м
	25.11.23.119
	25.11
	
	Технические характеристики товара Металлический сайдинг Корабельная доска Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor)
Длина – 2 метра
Ширина полезная, мм: 240
Ширина общая, мм: 265
	10

	7
	Планка Н-образная для стыков
	шт
	25.11.23.120
	25.11
	
	Технические характеристики товара Планка Н-образная для стыков.сложная 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм,  Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor)

	2

	8
	Планка стартово-финишная
	шт
	25.11.23.120
	25.11
	
	Технические характеристики товара Планка стартово-финишная 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм,  Золотой дуб (Golden Wood Intence Fresh TwinColor)
	8

	9
	Углы внешние для сайдинга
	шт
	25.11.23.120
	25.11
	
	Угол внешний сложный 135? (75х75) 3 м, Grand Line Print Premium (Россия) 0,45 мм
	7

	10
	Труба вентиляционная
	
	25.11.23.120
	25.11
	
	Материал – нержавеющая сталь
Диаметр – 150 мм
Толщина металла – 0,5 мм
	3

	11
	Отвод для круглых воздуховодов 150 мм, 90 градусов
	шт
	29.32.30.260
	29.32
	
	Отвод (угол) 90 градусов D 150
Диаметр мм 150
Материал: нержавеющая сталь
Толщина материала мм 0,5
Соединение: фланцевое (мама/папа)
	2

	12
	Торцевая площадка (фланец) для трубы 150 мм
	шт
	28.14.20.220
	28.14
	
	Материал – нержавеющая сталь
Для трубы 150 мм
Толщина стали 0,5 мм
	2

	13
	Профилированная труба металлическая 
	шт
	24.20.14.120
	24.20
	
	Профилированная труба
Размеры: 60х400х6000 мм
Материал сталь.
Толщина 2 мм.
Марка стали – СТ3
Производство - Россия
	17

	14
	Профилированная труба металлическая 
	шт
	24.20.14.120
	24.20
	
	Профилированная труба
Размеры: 40х40х6000 мм
Материал сталь.
Толщина 2 мм.
Марка стали – СТ3
Производство - Россия
	4

	15
	Дефлектор вентиляционный
	шт
	23.32.12.120
	23.32
	
	Для трубы диаметром 150 мм
Материал – нержавеющая сталь
Толщина стенки – 0,5 мм
Производитель Россия
Бренд – LAWA  или эквивалент
	2


Адрес поставки товара	
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д.46



Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной (при  условий предъявлений требований законодательством РФ) опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности.

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.

	2
	Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.

	3
	В отношении объекта закупки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлен:
- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), (устанавливается при закупке согласно приложению N 1 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875).
Осуществляется закупка товара, не относящегося к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, ни одна из использованных при определении начальной  (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей.



Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	24.33.20.000
	«Профили листовые из нелегированной стали».

	
	25.04.11.120
	Шурупы из черных металлов

	
	 22.23.14.120
	«Блоки оконные пластмассовые»

	
	25.12.10.190
	Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие».

	
	25.11.23.119
	«Конструкции и детали конструкций из чёрных металлов прочие, не включённые в другие группировки».

	
	23.32.12.120
	«Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных труб керамические»

	
	24.20.14.120
	прочие пустотелые стальные профиля


Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	24.33
	Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

	
	25.04
	Производство оружия и боеприпасов

	
	22.23
	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

	
	25.12
	Производство металлических дверей и окон

	
	25.11
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

	
	23.32
	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожжённой глины

	
	24.20
	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов


Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	
	




Начальник отдела эксплуатации                                                                                                                                                 Андреев С.А.
(подписано установленным порядком)
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