Техническое задание
Назначение и цели осуществления закупки: товар необходим для работ в рамках ГЗ № 0088-2024-0017 «Механизмы поддержания стабильности геномов и роли геномной изменчивости в онтогенезе эукариотических организмов, процессах видообразования и развитии генно-инженерных технологий модификации организмов» для лаборатории функциональной геномики Заказчика.
Срок поставки товара: 30 дней с даты заключения договора.

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и функциональные характеристики
	Кол-во

	1
	Вортекс-центрифуга с ротором

	Наличие одного универсального ротора
	соответствие
	1

	
	
	Вместимость (гнездо) ротора
	14 пробирок по 0.5 мл, 10 пробирок по 1.5/2 мл, 6 стрипов или 48 пробирок по 0.1-0.2 мл
	

	
	
	Наличие вортекса
	соответствие
	

	
	
	Скорость вращения ротора, об/мин
	2750
	

	
	
	Максимальное время работы без перерыва, мин
	5
	

	
	
	Наличие присосок для фиксации прибора
	соответствие
	

	
	
	Наличие предохранителя
	соответствие
	

	
	
	Материал корпуса
	сталь
	

	
	
	Материал ротора
	сплав алюминия
	

	
	
	Тип покрытия
	полимерное, устойчивое к дезинфицирующим средствам
	

	
	
	Наличие режима вортексирования
	соответствие
	

	
	
	Наличие режима краткого центрифугирования
	соответствие
	

	
	
	Цвет корпуса
	белый
	

	
	
	Мощность, Вт
	37
	

	
	
	Вес, кг
	Не более 2
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