                                    

Техническое задание на поставку товара для оснащения пищеблока
	№
	Наименование товара
	Характеристики (описание)товара
	Наименование страны происхождения товара
	Кол-во/
ед. изм.

	1.
	Стол рабочий
	Эскиз:
[image: ]

Габаритный размер: (Д*Ш*В) мм 700х600х870, 
Материал столешницы и полки нержавеющая сталь
Каркас уголок, материал оцинкованная сталь
Борт-наличие
	Россия
	4

	2.
	Стол рабочий
	Эскиз:
[image: ]

Габаритный размер: (Д*Ш*В) мм 1000х600х870, 
Материал столешницы и полки нержавеющая сталь
Каркас уголок, материал оцинкованная сталь
Борт-наличие
	Россия
	2

	3.
	Стол рабочий
	Эскиз:
[image: ]

Габаритный размер: (Д*Ш*В) мм 800х600х870, 
Материал столешницы и полки нержавеющая сталь
Каркас уголок, материал оцинкованная сталь
Борт-наличие
	Россия
	2

	4.
	Полка открытая
	Эскиз:
[image: ]
Габаритный размер: (Д*Ш*В) мм 1000х300х200, материал нержавеющая сталь, крепление в комплекте 
	Россия
	1

	5.
	Бак для пищевых отходов
	Эскиз:
[image: ]
Материал нержавеющая сталь
Колесики, крышка-наличие
Обьем 50 л
Размер Д*Ш*В, мм 450*450*500 мм
	
	1

	6.
	Стеллаж, стойки оцинк.уголок
	Эскиз:
[image: ]
Габаритный размер Д*Ш*В, мм 900х600х1600, 
Материал полок нержавеющая сталь
Стойки уголок материал оцинкованная с таль
4 сплошные полки
	Россия 
	1

	7.
	Подтоварник 
	Эскиз:
[image: ]
Габаритный размер Д*Ш*В, мм 600х600х300, Материал нержавеющая сталь
	Россия 
	1

	8.
	Подставка для кухонного инвентаря
	Эскиз:
[image: ]
Габаритный размер Д*Ш*В, мм 1000х600х300, материал нержавеющая сталь 
	Россия 
	2

	9.
	Шкаф для уборочного инвентаря
	Эскиз:
[image: ]
Габаритный размер Д*Ш*В, мм 500*500*1830 
Тип металлический
Тип покрытия порошковое
комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков

	Россия 
	1

	10.
	Ларь морозильный
	Эскиз:
[image: ]
	Тип
	морозильный

	Конструкция
	горизонтальная

	Температурный режим
	от -26 до -12 °С

	Объем
	197 л

	Крышка
	глухая

	Количество корзин в комплекте
	1

	Напряжение
	220 В

	Цвет корпуса
	белый

	Ширина
	820 мм

	Глубина
	555 мм

	Высота
	845 мм



	Россия 
	1

	11.
	Шкаф холодильный
	Эскиз:
[image: ]
	Тип
	Холодильник без морозильника

	Встраиваемый
	нет

	Количество камер
	1

	Дверной упор
	справа, перенавешиваются

	Класс энергопотребления
	A

	Количество компрессоров
	1

	Зона свежести
	нет

	Система NoFrost
	нет

	Генератор льда
	нет

	Общий объем
	115 л

	Объем холодильной камеры
	100 л

	Размораживание холодильной камеры
	капельная система

	Ширина
	480 мм

	Глубина
	605 мм

	Высота
	865 мм

	Вес (без упаковки)
	23 кг



	Россия 
	2

	12.
	Мясорубка 
	Эскиз
[image: ]
	Производительность
	300 кг/ч

	При повторном измельчении
	100 кг/ч

	Частота вращения шнека
	250 об/мин.

	Набор ножей и решеток
	полный унгер

	Диаметр отверстий решеток
	9 мм, 5 мм

	Напряжение
	380 В

	Мощность
	1.5 кВт

	Потребляемая мощность
	1.9 кВт

	Материал корпуса
	нерж. сталь, алюминий

	Материал мясорубочной части
	алюминий

	Ширина
	650 мм

	Глубина
	390 мм

	Высота
	445 мм



	Россия 
	1

	- Поставщик обеспечивает доставку товара по адресу, указанному в контракте.
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации.
- Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
- Срок предоставления гарантийных обязательств 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке на всю мебель, указанную в спецификации.
-  Срок предоставления гарантийных обязательств 12 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке на всё оборудование, указанное в спецификации.
- Поставщик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной
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