Техническое задание на поставку
АКИП-1196/1 - источник питания
	№ п/п.
	Технические параметры/характеристики
	Требуемые значения/наличие параметра

	1. Характеристики

	1.1. 
	Максимальное напряжение 1 канал, В
	30

	1.2. 
	Максимальное напряжение 2 канал, В
	30

	1.3. 
	Максимальное напряжение 3 канал, В
	6

	1.4. 
	Максимальное напряжение 4 канал, В
	5

	1.5. 
	Максимальный ток 1 канал, А
	5

	1.6. 
	Максимальный ток 2 канал, А
	5

	1.7. 
	Максимальный ток 3 канал, А
	3

	1.8. 
	Максимальный ток 4 канал, А
	2

	1.9. 
	Максимальная мощность, Вт
	328

	1.10. 
	Тип преобразования
	Линейный

	1.11. 
	Возможность объединения каналов
	Соответствие

	1.12. 
	Возможность программирования
	Соответствие

	1.13. 
	ДУ (интерфейс)
	RS232, USB, LAN, порт Digital I/0

	1.14. 
	Поверка
	Соответствие

	2. Комплектация

	2.1.  
	АКИП
	1 шт.

	3. Прочие требования

	3.1. 
	Требования к поставщику 
	[bookmark: _GoBack]Поставка не позднее 30 р.д. с даты заключения контракта

	3.2. 
	Сервисное обслуживание 
	Не требуется

	3.3. 
	Подключение и установка (для приборов и оборудования)
	Не требуется

	3.4. 
	Адрес поставки
	г. Москва, Ленинский проспект 59

	3.5. 
	Наличие инженерных коммуникаций
(вода, вентиляция, силовое электропитание и др.)
	Не требуется

	3.6. 
	Сборка, монтаж и пуско-наладка
	Не требуется

	3.7. 
	Инструктаж сотрудников
	Не требуется

	3.8. 
	Требования к упаковке и маркировке
	Заводская упаковка без повреждений

	3.9. 
	Иные требования 
	Не требуется



