Техническое задание
 (описание объекта закупки)

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по электрическим испытаниям и электроизмерениям в электроустановках до 1кВ на зданиях (объектах) Раифского СУВУ.
Место оказания услуг: Здания (объекты) Заказчика:
· учебно-производственные мастерские, 
· КПП№1, 
· КПП№2,
· автогараж,
· КТП-0,4 кВТ,
·  домик приезжих, 
· банно-прачечная,
· ОБК,
· котельная,
· столовая, 
· общежитие,
· школа, 
· стройгруппа, 
· склад
расположенные по адресу:
· 422537, Республика Татарстан, поселок Местечко Раифа, ул. Центральная д.1.
Согласно приложенной таблице

	№ п/п
	
Наименование работ
	Кол-во точек измерения

	1
	Измерение сопротивления заземляющего устройства (контура заземления)
	
13

	2
	Сопротивление изоляции электрооборудования до 1 кВ
	
643

	3
	Проверка наличие цепи между заземлителем и заземленными элементами
	
549

	4
	Проверка срабатывания  автоматических выключателей, 1- полюсных 
	
300

	5
	Проверка срабатывания  автоматических выключателей, 3- полюсных
	
126

	6
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN 
	
143
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	Проверка срабатывания УЗО
	

30



Сроки (периоды) выполнения работ: В течение 3 рабочих дней, со дня, следующего после заключения контракта

Требования по качеству оказания услуг: 
Оказание услуг по выполнению электрических испытаний (измерений) электроустановки проводить согласно ПУЭ, действующих ГОСТов, СНиПов. 
Электролаборатория при проведении услуг по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:
- правильную идентификацию элементов электроустановки в проекте однолинейной расчетной схемы;
- полноту оказанных услуг;
- достоверности полученных результатов;
- соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети.
Технология и методы производства работ в полном соответствии с техническим заданием, стандартами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
Электрические испытания (измерения) в электроустановках должны проводиться с соблюдением правил технической эксплуатации и правил технической безопасности электроустановок потребителей до 1000 В и работники должны иметь группу допуска не менее III. Услуги должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности; специализированные услуги должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; представитель Исполнителя на время действия контракта должен постоянно находиться на объекте Заказчика, нести ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество оказания услуг; рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, соответствующей рабочей одеждой с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты; Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Исполнитель должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе оказания услуг по контракту.
Гарантийный срок на оказанные услуги в течение 1 месяца с момента подписания акта об оказании услуг.
Требования к условиям оказания услуг: 
•	Услуги осуществляются в условиях действующего учреждения.
•	Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
•	Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. 
•	Исполнитель на момент заключения контракта, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 
•	Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги, согласно условиям настоящего контракта. 
•	Иные условия в соответствии с проектом контракта (прилагается к извещению о проведении запроса котировок)
Цели использования оказанных услуг:
- определение пригодности электроустановок Раифского СУВУ для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП;
- обследование всех электроустановок;
- определение характеристик электроустановок;
- проверка соответствия электроустановок ПУЭ и ПТЭЭП;
- выявление дефектов в электросети.
Требования к безопасности оказываемых услуг:
Все услуги по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Персонал, выполняющий данные услуги, должен быть обучен и иметь соответствующие удостоверения (копии удостоверений, выписку о прохождении инструктажа по Охране труда и Пожарной безопасности). Приказ от организации о направлении работников для выполнения данных услуг предоставляется Заказчику.
Вся полнота ответственности при выполнении услуг на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»; государственным стандартам системы стандартов безопасности труда, утвержденным Госстандартом России; правилам безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим нормативам, санитарным правилам и нормам, утвержденным Минздравом России. Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Исполнитель. Безопасность оказываемых услуг согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и др. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований. 
Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).
Требования по передаче технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг:
Исполнитель передает Заказчику за 1 (один) день до начала приемки комплект исполнительной документации на бумажных носителях. Исполнитель обязан передать Заказчику при завершении всех оказанных услуг Технический отчет с протоколами испытаний, оформленными в установленном порядке и включающими:
- копия свидетельства Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации электролаборатории;
-  протокол визуального контроля;
- протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
- протокол проверки согласования параметров цепи «фаза–ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;
-  протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.;
- протокол проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО);
- ведомость дефектов.
Услуги по проведению электроиспытаний электроустановок помещений включают в себя: 
· Визуальный осмотр электрооборудования (электрощитовые, распредщиты);
· Измерение сопротивления изоляции;
· Проверка надежности элементов заземляющих устройств;
· Измерения сопротивления растеканию тока заземлителя;
· Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами;
· Замер сопротивления цепи «фаза – ноль»;
· Испытание УЗО;
· Испытание автоматических выключателей;
· Оформление технического отчета и дефектной ведомости.
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