ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,
которые не могут изменяться
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	2
	3
	4

	1
	Масло моторное (тип 1)
[Код позиции КТРУ 19.20.29.110-00000012]                          12 Литр; кубический дециметр

	1.1
	Класс по API
	
	TC

	1.2
	Объем тары
	Л; ДМ3
	≥ 4,0 и ≤ 5,0 

	1.3
	Класс
	
	Зимнее

	1.4
	Область применения
	
	Для бензиновых двигателей

	1.5
	Тип
	
	Синтетическое

	1.6
	Для двухтактных двигателей
	
	Да

	1.7
	Для снегохода
	
	Да

	2
	Масло трансмиссионное (тип 1)
[Код позиции КТРУ 19.20.29.120-00000008]                              1 Литр; кубический дециметр

	2.1
	Сезон эксплуатации
	
	Всесезонное

	2.2
	Объем тары
	Л; ДМ3
	1

	2.3
	*Класс вязкости по SAE
	
	75W90

	2.4
	Состав 
	
	Противозадирные присадки высокой эффективности

	
	*Обоснование доп. характеристик: для поставки наиболее качественного товара, соответствующего потребностям Заказчика (для долговечности работы ТС-влияние на износ деталей и комфортной езды) 
	
	


Остаточный срок годности (хранения) Товара не менее 12 месяцев.
Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик)

1. Масло моторное тип 1: 
[bookmark: _Hlk214365918]п. 1.1 и 1.6 - В соответствии с руководством пользования завода изготовителя изделия.
п. 1.2 - Объем тары для обеспечения работы техники в полевых условиях.

2. Масло трансмиссионное (тип 1): 
п. 2.1 и 2.3 - В соответствии с руководством пользования завода изготовителя изделия.

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество.

	Снегоход Буран АЕ, год выпуска 2011, № рамы 1111112341, двигатель 311.4.7537 

	1
	Стекло прямое 2 мм., 63 см. 
	шт.
	1

	2
	Капот 
	шт.
	1

	3
	Фара передняя 
	шт.
	1

	4
	Ремень вариатора 33х14х1120 мм.
	шт.
	1

	5
	Тележка балансира 3-х пружинная (узкий каток)
	шт.
	6

	6
	Ремень вентиляторный
	шт.
	1

	7
	Свеча зажигания А17ДВ
	шт.
	2

	Снегоход РМ Тайга Варяг 500, год выпуска 2025, № рамы XWTC4DB29S0203718, двигатель 19С425100368

	9
	Коммутатор со встроенным ТМЛ
	шт.
	1

	10
	Спинка сидения (цвет черный)
	шт.
	1

	11
	Свеча зажигания 
	шт.
	2

	Снегоход Тайга Патруль 551 SWT, год выпуска 2012, № рамы С412100266, двигатель 01К2512.4.0367

	12
	Стекло 
	шт.
	1

	13
	Стартер ручной в сборе 
	шт.
	1

	14
	Свеча зажигания 
	шт.
	2

	15
	Катушка зажигания ТЛМ 44123705*
	шт.
	1

	16
	Рычаг поворотный (шайба сверху)
	шт.
	2

	Снегоход Буран АЕ, год выпуска 2011, № рамы 1111080046, двигатель 311.3.5600

	17
	Тележка балансира 3-х пружинная (узкий каток)
	шт.
	6

	18
	Манжета 205 с пружиной ЯРТ
	шт.
	4

	19
	Трансмиссия комплект (диски, полумуфта, пружина, шпонки, полукольца, болты, шайбы, вкладыши)
	компл.
	1

	20
	Свеча зажигания А17ДВ
	шт.
	2

	21
	Ремень вариатора 33х14х1120 мм.
	шт.
	1

	22
	Ремень вентиляторный
	шт.
	1

	23
	Шланг топливный 6 (прозрачный)
	м
	4

	Снегоход Буран СБ-640А, год выпуска 2002, № рамы 22070377, двигатель М02.2.1397

	24
	Ремень вентиляторный
	шт.
	1

	25
	Свеча зажигания А17ДВ
	шт.
	2

	26
	Ремень вариатора 33х14х1120 мм.
	шт.
	1

	27
	Двигатель
	шт.
	1


              * каталожный номер установлен в целях индивидуализации требуемого к поставке товара и не является указанием на конкретного производителя такого товара.

Товар должен обеспечивать взаимодействие с товаром (снегоходом), используемым Заказчиком, а именно при установке на снегоход соответствующей марки, Товар должен обеспечивать устойчивую, надёжную и безопасную работу снегоходов.  

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
	Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Срок поставки товара
                       До 12.10.2026 г.
Место поставки товара
                       Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха ул. Юбилейная, 8                 

