                                                                                                                                                                                              



Техническое задание
1. Перечень, объем услуг
[bookmark: _GoBack]
1.1. Перечень, объем оказываемых услуг по проведению контроля замеров показателей качества электрической энергии:
- «Кабельная сеть наружного освещения», ул. Шевченко, 15, опоры металлические 82 шт.;
- «Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г. Хабаровска», на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические 58 шт.;
- «Кабельная линия электроосвещения», ул. Краснореченская, 102, опоры стальные 46 шт., чугунные 62 шт.;
- «Сеть наружного освещения», на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, опоры металлические 18 шт. 
1.2. Срок оказания услуг с даты заключения контракта по 24 августа 2026 года.      
            1.3. Полное описание, перечень и объем оказываемых услуг по проведению                                       контроля замеров показателей качества электрической энергии:
   
	№№
	 
	Время, затраченное на выполнение работ (час.)

	п/п
	Наименование работ
	

	1.
	Сбор и систематизация сведений об электроустановках объекта
	12

	2.
	Анализ качества источников переменного тока
	12

	3.
	Измерение, вычисление и отображение гармоник до 50-ого порядка, с их фазовой информацией
	12

	4.
	Вычисление коэффициента гармонических искажений (THD) - ток и напряжение
	9

	5.
	Анализ провалов, перенапряжений, прерываний напряжения, переходных процессов и несимметрий напряжения.
	10

	6
	Отображение векторных диаграмм
	12

	7.
	Полное измерение активной, реактивной и полной энергии VAh, Wh и varh, в том числе на фазу
	12

	8.
	Вычисление K-фактора
	12

	9.
	Вычисление cos φ коэффициента реактивной мощности (DPF) и коэффициента мощность (PF)
	10

	10.
	Вычисление краткосрочных дрожаний (Flicker-Pst, Plt)
	12

	11.
	Вычисление дисбаланса (напряжение и ток)
	12

	12.
	Мониторинг электросети с регулированием ошибок
	12

	13.
	Резервная копия и запись скриншотов (изображений и данных)
	10

	14.
	Запись и воспроизведение результатов на ПК
	8

	15.
	Принятие в отчёте технических решений в соответствие с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и других нормативным документам
	10

	16.
	Оформление электротехнического отчёта согласно установленного порядка.
	8

	17.
	Ознакомление электротехнического персонала с электротехническим отчётом контроля замеров показателей качества электрической энергии.
	2


   



2. Порядок и условия оказания услуг
	
2.1. Услуги оказываются в условиях действующего объекта. Оказание услуг не должно создавать неудобства посетителям объекта или представлять угрозу их жизни и здоровью.
2.2. При оказании услуг должны соблюдаться:
- правила действующего контрольно-пропускного режима Заказчика на территорию парковой зоны в части заезда техники (так как парк является пешеходной зоной);
- правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.
2.3. Общие требования к оказанию услуг:
2.3.1.  Исполнитель должен:
- для оказания услуг и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить, ответственному представителю Заказчика, до начала оказания услуг, ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя, а также список задействованных автомобилей и другой техники.
2.4. Оказание услуг должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя.




