ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аккумуляторов для источников бесперебойного питания

Заказчик: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
Объект закупки: Поставка аккумуляторов для источников бесперебойного питания
Место поставки: г Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7 
Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ)  - Штука
Объем поставки – 5 штук.

Технические (качественные) характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице № 1.
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, штука
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	11.
	аккумулятор для источника бесперебойного питания
	5 шт.
	Тип аккумулятора
	свинцово-кислотный

	
	
	
	Емкость
	≥7.2 А*ч

	
	
	
	Напряжение
	12 В

	
	
	
	Клеммы
	T2/F2 (под клемму 250)

	
	
	
	Максимальный ток заряда
	2.1 А

	
	
	
	Максимальный ток разряда
	105 А

	
	
	
	Внутреннее сопротивление
	22 мОм

	
	
	
	Высота с учетом клеммы
	100 мм

	
	
	
	Срок службы
	≥ 8 лет

	
	
	
	Материал корпуса
	ABS-пластик

	
	
	
	Защита от утечек
	Соответствие

	
	
	
	Ширина
	65 мм

	
	
	
	Высота
	94 мм

	
	
	
	Длина
	151 мм

	
	
	
	Вес
	≥ 2,4 кг

	
	
	
	Гарантия
	≥ 12 мес.




Общие требования к оборудованию:
1. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным не ранее 2026 года, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.
Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий, их качеству, к гарантийному обслуживанию товара:
 Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
         Гарантийный срок исчисляется с даты подписания документа о приемке.
На Товар установлена гарантия Производителя не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке;
На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.
В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.
Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 5 (пяти) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.
Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

