II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кронштейн ONKRON TS1137
	Диагональ устанавливаемы телевизоров: 23 - 60”
Установка напольная.
Регулировка мобильная.
Максимальный вес телевизора 25 кг.
Цвет черный.
Поддержка крепления VESA: от 100*100 до 400*400
Стандарт VESA MIS-D, VESA MIS-E, MIS-F. 
Регулированные элементы конструкции высота кронштейна.
Высота стойки/подставки мин/макс:119.1-150.8 см.
Ширина стойки/подставки 62,8 см.
Глубина Высота стойки/подставки 41,4 см.
Количество полок 1.
Материал полок пластик.
Максимальная нагрузка на 1 полку 5 кг.
Материал конструкции сталь.
Вес упаковки 8,5 кг.
Колёса с блокираторами.
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	2
	Кронштейн для монитора  Filum FL-DMT002DB
	Цвет: Черный.
Тип крепления: Настольная подставка.
Количество мониторов: Поддержка двух устройств одновременно.
Совместимость по VESA: 75×75 мм и 100×100 мм.
Диапазон размеров мониторов: 10 — 30 дюймов.
Максимальная нагрузка: до 8 кг на каждый монитор.
Регулировки: возможность наклона, поворота и регулировки высоты. 
Конструкция: Металлический каркас. 
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	3
	Кронштейн ONKRON TS1350
	Цвет: черный.
Мин диагональ ТВ: 32 дюйм.
Макс диагональ ТВ: 70 дюйм.
Максимальный вес оборудования 45 кг.
Угол наклона 90 град.
Тип крепления напольный
Поддержка крепления VESA100х100,200х100, 200х200, 300х300, 400х400.VESA 600х400.
Наличие полки.
Регулировка высоты.
Кабель-канал.
Высота 1010 мм.
Вес нетто16 кг.
Покрытие порошковая краска.

	Штука
	1

	4

	Телевизор  Hisense 43E66SL
	Hisense Hisense 43E66SL
Диагональ экрана 42.52".
Разрешение HD4K UHD.
Разрешение 3840x2160 4K.
Тип подсветки Direct LED.
Тип матрицы VA.
Частота обновления 60 Гц.
Разъемы и интерфейсы AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, композитный видеовход, слот CI/CI+, S/PDIF Версия HDMI HDMI 2.1.
Беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi.
Операционная система собственная ОС.
Стандарты ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2.
Особенности игровой режим, Пульт ДУ, управление голосом.
Стандарт крепления VESA 200x300 мм.
Оперативная память 1.5 ГБ.
Размер встроенной памяти 8 ГБ.
Протокол связи Умного дома AirPlay.
Вес 6.1 кг.
Smart TV.
Встроенный медиаплеер.
Декодеры звука DTS:X.
Количество разъемов USB 2.
Комплектация Телевизор, пульт ДУ, документация.
Мощность аудиосистемы, Вт 20.
Мощность, Вт 70.
Размеры, мм 963x221x606; 963x562x79 (без подставки).
Технология HDR.
Частоты Wi-Fi 5 ГГц.
Число портов HDMI 3.
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	Требования к поставке:

	Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара
	Декларация/ Сертификат соответствия

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта

	Гарантийный срок
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.

Электротовар должен иметь заводскую вилку евростандарта.


























