
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по электроснабжению 

ОКПД2: 35.11.10.116

Место оказания услуг: Красноярский край, п. Тура, ул. Колхозная, 6-а.

Срок оказания услуг: с 01.04.2026 г. по 30.11.2026 г., 24 часа в сутки, за исключением чрезвычайных ситуаций и по взаимной договоренности, а также в случаях и порядке, установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

Количество оказываемых услуг:  4203 Киловатт-час

Заказчик: Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Требования к безопасности
	Напряжение в сети должно соответствовать 220/380В с отклонением в режиме наибольшей нагрузки энергосистемы в пределах 10%

	Общие требования к оказанию услуг
	Подача электроэнергии производится постоянно 24 часа в сутки, за исключением чрезвычайных ситуаций и по взаимной договоренности. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии необходимо  предупредить не позднее, чем за 24 часа до фактического отключения или ограничения подачи энергии по указанным основаниям. Продолжительность перерывов в подаче электроэнергии в случае аварии или выполнения регламентных работ определяются категорией Заказчика. Заказчик относится к третьей категории надежности, тариф одноставочный. Подача электрической энергии может осуществляться через присоединенную  электрическую сеть Заказчика по сетям Сетевой организации.



Обоснование включения дополнительных характеристик в сведения об услуге:
Расширенные характеристик и их дополнение обусловлены отсутствием характеристик в КТРУ.

Требования к качеству услуг: Энергоснабжение должно осуществляться бесперебойно в соответствии с заключенным контрактом и с показателями качества, установленными ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".

Порядок сдачи и приемки результатов услуг:  Учет поставленной и потребленной электрической энергии за расчетный период производится на основе измерений с помощью средств (приборов) учета электрической энергии.

Приложение № 2 к Контракту

№ ______ от «__» _______ 2026 г.


Спецификация

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество
	Цена за единицу,  руб.
	Стоимость,  руб.

	1
	Электрическая энергия
	кВт*ч
	4203
	
	

	
	Всего по контракту
	
	4203
	
	







	


      _________________  /__________/                
М.П.
	Управление Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю

          _________________ Д.В. Горяев
М.П.




