[bookmark: _Hlk133583543]Технические требования
на поставку медицинских изделий

	№ п/п
	КТРУ/ОКПД2
	Наименование Товара
	Наименование и значения показателей
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	32.50.50.190-00000276/ 32.50.50.190
	Фильтр защитный для трахеостомы
	Диаметр всасывающего порта - 3 мм
Цвет крышки доппорта синий, цветомаркировка позволяет быстро определить размер необходимого отсасывающего катетера
Мертвое пространство - 10  мл
Выход влаги 9,5 мг воды/л ДО 500 мл 
Сопротивление потоку (см H2O) 30 л/мин 0,25 см воды 
Эффективность бактериальной фильтрации (ЭБФ)    >99.9992%   
Эффективность вирусной фильтрации (ЭВФ) >99.9970%   
	штука
	200

	2
	32.50.13.190-00007461/ 32.50.13.190
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	Стилет интубационный  одноразовый  стерильный  предназначен для облегчения постановки интубационных трубок.
Внешний диаметр стилета 3,3 мм
Длина стилета до изгиба 330 мм
Размер стилета  10 СН/Fr
Метки контроля глубины введения -наличие 
Стерильная упаковка - наличие 
Атравматичный дистальный кончик - наличие 
Изготовлен из безопасного алюминия и покрытого медицинским ПВХ.
	штука
	10

	3
	32.50.21.129-00000028/ 32.50.21.129
	Маска лицевая кислородная нереверсивная
	Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». 
Длина маски 115±3 мм.  
Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. 
Фракция вдыхаемого кислорода при 4 л/мин 40±2%, 6 л/мин - 52±2%, 8 л/мин - 60±2%. 
Алюминиевый носовой фиксатор. 
Эластичный фиксирующий ремешок. 
Переходник на маске для кислородной трубки. 
Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения. 
Изготовлена из медицинского ПВХ. Не содержит латекса.
	штука
	350

	4
	32.50.13.190-00007462/ 32.50.13.190
	Интродьюсер для эндотрахеальной трубки, одноразового использования
	Тип изогнутого кончика - Coude .  Помогает определить правильное продвижение бужа по трахее, за счет контроля «трахеальных щелчков».
Материал наружной трубки - термопластичный полимер 
Сердечник  -  Наличие 
Нанесена маркировка глубины введения в см. 
Внешний вид - гладкий и чистый, без черных точек, без пузырьков воздуха, без механических примесей, инородных тел и зазубрин, ровная, без шероховатостей, не содержит инородных тел, перегибов, воздушных пузырьков, царапин.    
Память формы – Наличие. 
Наружное покрытие – полиуретан. 
Размер  CH  10  
Длина     ≥ 800   мм
Диаметр  ≥ 3,0   мм
Длина изогнутой части     ≥ 20    мм
Угол наклона   не менее 28° и не более 42°   
Диаметр сердечника    0,3±0,05    мм
	штука
	50

	5
	32.50.13.190
	Заглушка инфузионная
	Предназначена для введения стерильных инъекционных жидкостей, включая лекарственные вещества, с использованием шприца и иглы для подкожных инъекций, после подсоединения инъекционной заглушки к устройству для внутривенного доступа с подходящей соединительной частью с внутренней резьбой.
Общая высота    18.67 мм ± 0.05 мм
Диаметр  8.8 мм ± 0,2 мм
Диаметр конуса 3.976 ±0.2 мм
Масса   1.45 г ± 10%
Прочность уплотнения  Жесткий блистер: ≥1.5H
	штука
	500



1. Место поставки Товара: 127473, г. Москва, ул. Достоевского, дом 4, корпус 1.
2. Срок поставки Товара: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.
За сутки до предполагаемой даты поставки, Поставщик посредством технических средств связи, уведомляет ответственное лицо Грузополучателя о времени предстоящей поставки, а в день поставки подтверждает время поставки не позднее, чем за 2 часа.
Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское).
3. Остаточный срок годности Товара: не менее 12 месяцев на дату поставки Товара на склад Заказчику.
4. Разгрузка-погрузка Товара, подъём, занос в Место поставки Товара и/или на склад Заказчика, вывоз мусора образовавшегося при приемке Товара и упаковки от Товара, сборка и размещение товара на штатные места хранения у Заказчика производится за счет Поставщика.
5. При поставке Товара, Поставщик предоставляет следующую документацию на Товар:
- Копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, которое предоставляется Заказчику в виде заверенной Поставщиком копии при поставке Товара или его части;
- Копию документа, подтверждающего соответствие на каждую серию Товара: сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации) декларация о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или отказное письмо.
[bookmark: _Hlk205391582]6. Объем и сроки гарантии качества:
6.1 Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями Договора и Технических требований в течение срока, установленного Техническими требованиями. 
6.2 Поставщик отвечает за качество поставляемого Товара (соответствие требованиям, установленным ГОСТ, ТУ) при соблюдении условий хранения Товара. По скрытым дефектам ответственность Поставщика распространяется на весь срок годности Товара.
7. Требования к безопасности Товара:
7.1 Поставляемый Товар должен быть разрешен к обращению на территории Российской Федерации и отвечать требованиям нормативных технических и нормативных правовых актов Российской Федерации. 
7.2 Поставленный Товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным, и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного Товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению. 
8. Требования к используемым материалам и оборудованию:
8.1 Поставщик осуществляет транспортировку, доставку и разгрузку Товара до места назначения способом, обеспечивающим сохранность его исходного качества, с соблюдением температурный режима и защиты от повреждения упаковок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.2 Температурный режим поставки должен соответствовать требованиям нормативной документации на Товар. 
8.3 Поставляемый Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, способной обеспечить идентификацию Товара и предоставить установленный нормативными документами объем информации о Товаре потребителю и специалистам, осуществляющим с ним работу.
8.4 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

