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	2026

	(наименование стройки)

	Разное

	(наименование объекта)

	Ведомость объемов работ №

	4: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Выполнение работ по текущему ремонту туалетов

	Основание:
	Ведомость объемов работ

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Группа "Василек"

	1
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,0487

	2
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	0,0487

	3
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,5016

	4
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	100 м2
	0,0487

	5
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,0032629

	6
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (душ.поддон)
	100 м2
	0,0018

	7
	Строительный мусор
	т
	0,00936

	8
	(Прим. очистка стен) Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,1574

	9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (под покраску) с грунтованием
	100 м2
	0,1574

	10
	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение
	т
	0,13379

	11
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,148

	12
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (за 2 раза с полной подготовкой стен)
	100 м2
	0,1574

	13
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,004722

	14
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	3,148

	15
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,01995

	16
	Строительный мусор
	т
	0,023541

	17
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 шт
	0,01

	18
	Строительный мусор
	т
	0,0134

	19
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,01995

	20
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,995

	Сантехнические работы

	21
	Смена: унитазов
	100 шт
	0,01

	22
	Унитазы (материал Заказчика)
	компл
	1

	23
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл
	0,1

	24
	Поддон квадрат 0,8*0,8*0,15 Antika стальной с сифоном
	ШТ
	1

	25
	Подставка для душевого поддона 0,8х0,8 квадрат
	ШТ
	1

	26
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл
	0,1

	27
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм
	компл
	1

	28
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1

	29
	Кран шаровой стандартный, диаметр 15 мм
	шт
	1
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