Контракт № ___
ИКЗ 261540629961654060100100020000000244

г. Новосибирск									«___»________ 2026

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (УФНС России по Новосибирской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Скрипко Станислава Алексеевича, действующего на основании доверенности от 03.02.2026 № 7, с одной стороны, и ___, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49, в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту) (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___ (далее - цена Контракта), в соответствии с прилагаемыми Сводной ведомостью затрат  (Приложение № 2 к Контракту), локальными сметными расчетами № 3-2026, 4-2026, 5-2026 (Приложения № 3, 4, 5 к Контракту).
2.2. Источник финансирования: Федеральный бюджет.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения Подрядчиком всего объема Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (далее – Акт по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее – Справка по форме КС-3), получения Заказчиком счета, счет-фактуры Подрядчика при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафов, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.7. В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика. Перечисление неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков производится Заказчиком в Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020, КПП 770701001, на казначейский счет 03100643000000018500 ОКЦ № 7 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу//УФК по Тульской области г. Тула, номер счета банка 40102810445370000059, БИК 017003983.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место выполнения Работ: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49. 
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.
3.4. Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
3.5. Заказчик передает Подрядчику объект, на котором будут выполняться работы по Акту-допуску для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области (Приложение № 6 к Контракту).
3.6. В налоговых органах Новосибирской области в соответствии с Концепцией обеспечения собственной безопасности Федеральной налоговой службы, утвержденной приказом ФНС России от 09.11.2011 № ММВ-7-4/738@, а также приказом ФНС России от 06.10.2011 № ММВ-7-4/627@ «Об утверждении Типового положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях территориальных органов ФНС России» действуют положения об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов, в рамках которых устанавливается порядок доступа в административные здания для работников налоговых органов, сотрудников сторонних организаций, обслуживающих здания, посетителей, а также порядок вноса и выноса материальных ценностей.
3.7. В соответствии с пунктом 2.1 Положения Управления (утверждено приказом Управления от 16.12.2021 № 01-07/254@) документами, дающими право на вход (выход) в здание (из здания) Управления, являются временные пропуска без фотографии с предъявлением документа, удостоверяющего личность (до 3 месяцев), письменные заявки на допуск в здание, оформленные  в соответствии с установленным порядком. 
3.8. Для подготовки временного пропуска Подрядчик после заключения контракта обязан предоставить информацию и документы о физических лицах, которые будут участвовать в выполнении работ (список лиц, копии паспортов, удостоверяющих личность; копии документов, на основании которых лица участвуют в выполнении работ от имени Подрядчика).
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту.
4.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, также комплект документации (копии сертификатов соответствия на поставляемые оборудование и устройства, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы. 
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте. 
4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанных актов приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором указываются выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик устанавливает Подрядчику срок для устранения таких недостатков не более 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о выявленных недостатках. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков. До подписания КС-2 и КС-3, Заказчик не имеет право эксплуатировать оборудование и устройства. 
4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, указанные в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. 
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. 
5.2.2. Ответственное лицо за приемку выполненных Работ и за ходом выполнения Работ по месту выполнения работ со стороны Заказчика является: заместитель начальника отдела финансового и хозяйственного обеспечения Штоколов Владимир Викторович, тел.: 8 (383) 316-21-70, доб.1191.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.9. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. С момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. С даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно, потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации. 
5.4.4. До начала Работ ознакомить своих работников с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими правилами, действующими на территории Заказчика.
5.4.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности.
5.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при несчастных случаях при выполнении работ, за несоответствие условий и методов выполнения работ установленным требованиям (правилам, стандартам, СанПиНам, СНиПам, техническим нормам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности выполнения работ.
5.4.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.8. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ. На период приостановки Работ, срок выполнения Работ продлевается автоматически.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.12. Поддерживать чистоту и порядок на занимаемых площадях, проходах и местах общественного пользования. По окончании рабочего дня убирать весь строительный мусор на отведенное место. 
5.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам). 


6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-2.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, при обязательном соблюдении инструкции по эксплуатации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе, Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены контракта (этапа).
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует до 31.12.2026, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
8.5.  Все приложения, изменения или дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
Приложение № 1 Описание объекта закупки. 
Приложение № 2 Сводная ведомость затрат на работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.
Приложение № 3 Локальный сметный расчет №3-2026 на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода.
Приложение № 4 Локальный сметный расчет №4-2026 на выполнение работ по герметизации оконных блоков.
Приложение № 5 Локальный сметный расчет №5-2026 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца.
Приложение № 6 Акт-допуск для производства ремонтных работ на территории объекта УФНС России по Новосибирской области.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49 
тел. (383) 316-21-70
ИНН 5406299616, КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, л/с 03511128330)
Номер казначейского счета 03211643000000015100
Номер счета банка 40102810445370000043
ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области  г. Новосибирск
БИК банка (БИК ТОФК) 015004950

	Подрядчик


	_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	_______________/ 
М.П.




Приложение № 1 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.
Место выполнения работ.
г. Новосибирск, ул. Каменская, 49.
Условия выполнения работ.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями контракта, другой нормативной документации.
Сроки выполнения работ.
Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днём заключения Контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Гарантийный срок на выполненные по контракту работы должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
Общие требования Заказчика к выполнению работ Подрядчиком по Контракту.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение работниками требований нормативных документов, в том числе:
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями;
· иные нормативные документы, упомянутые в Контракте и/или не упомянутые, но относящиеся к предмету Контракта.
Требования к работникам Подрядчика, задействованным при выполнении работ                          по Контракт:
· не допускается использование при выполнении работ по Контракту лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
· при выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан бережно относиться к движимому и недвижимому имуществу Заказчика, не допускать при выполнении работ повреждений имущества Заказчика;
· принимать от Заказчика заявки на устранение недостатков в письменном виде.
Требования к объемам работ и материалов.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ и материалов.

Ведомость объемов работ и материалов
на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Крыльцо.

	1
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной)
	100 м2
	0,0315
	3,15 / 100 

	2
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка ступени и подступенников из гранита)
	100 м2
	0,0096
	0,96 / 100 

	3
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,034
	3,4 / 100 

	4
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,0204
	2,04 / 100 

	5
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,008024
	(2,04*0,3*0,2+2*1,7*0,2) / 100 

	6
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,0794376
	0,397188*0,2 

	7
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,818448
	 

	8
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,048
	4,8 / 100 

	9
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,6624
	 

	10
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,00975
	(0,65*15)/1000 

	11
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12
	т
	0,00975
	 

	12
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,010656
	(2,22*4,8)/1000 

	13
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	4,8
	 

	14
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную
	м3
	0,048
	4,8*0,01 

	15
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,06384
	1,33*4,8*10/1000 

	16
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,048
	4,8 / 100 

	17
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	-0,0624
	 

	18
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм

	м2
	4,896
	 

	Раздел 2. Отмостка.

	19
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м
	0,022
	2,2 / 100 

	20
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,00132
	 

	21
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,00044
	(2,2*0,2*0,1) / 100 

	22
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,00044
	(2,2*0,2*0,1) / 100 

	23
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,004356
	0,02178*0,2 

	24
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,04488
	 

	25
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,0009768
	(2,22*2,2*0,2)/1000 

	26
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	0,44
	2,2*0,2 

	27
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,41
	 

	28
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	0,41
	 



Ведомость объемов работ и материалов
на выполнение работ по герметизации оконных блоков 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы.

	1
	Установка уголков ПВХ на клее (разборка уголков с сохранением материала)
	100 м
	0,183
	18,3 / 100 

	2
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(с сохранением материала)
	100 м
	0,063
	(2,1*3) / 100 

	3
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	100 м
	0,246
	(18,3+6,3) / 100 

	4
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.-ч
	-2,11806
	 

	5
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	6
	 

	6
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	6
	3*2 

	7
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	6
	 

	8
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,183
	18,3 / 100 



Ведомость объемов работ и материалов
на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0492
	(4,78+0,14) / 100 

	2
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,0478
	4,78 / 100 

	3
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,436852
	0,216972+0,21988 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,436852
	0,216972+0,21988 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0,436852
	0,216972+0,21988 

	Раздел 2. Ремонтные работы

	6
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная
	100 м2
	0,0478
	4,78 / 100 

	7
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,089386
	 

	8
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,0478
	4,78 / 100 

	9
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,65964
	 

	10
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0478
	4,78 / 100 

	11
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,017925
	 

	12
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	4,78
	 

	13
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,00239
	 

	14
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высота 10 см)
	100 м
	0,0144
	(0,72*2) / 100 

	15
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	0,14688
	 

	16
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,000576
	 

	17
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,000144
	 

	18
	Установка раскладок: алюминиевых
	100 м
	0,13276
	(3,319*4) / 100 

	19
	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	5
	 

	Раздел 3. Входное крыльцо.

	20
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка с сохранением материала)
	100 м2
	0,0105
	(0,4+0,56+0,09) / 100 

	21
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (плиты ранее демонтированные)
	100 м2
	0,0105
	(0,4+0,56+0,09) / 100 




	Заказчик
Управление Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области


_______________/ С.А. Скрипко
М.П.
	Подрядчик
[bookmark: _GoBack]
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Приложение № 2 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ____


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ
на работы по текущему ремонту  административного здания УФНС России по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 49

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Сумма затрат, 
рублей

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Локальный сметный расчет №3-2026 
на выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода 
	53 042,97  

	2
	Локальный сметный расчет №4-2026 
на выполнение работ по герметизации оконных блоков 
	44 023,97  

	3
	Локальный сметный расчет №5-2026 
на выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца 
	47 756,86  

	 
	ИТОГО
	144 823,80  

	 
	в том числе НДС 5 %
	6 896,38  




	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Приложение № 3 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ___

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	54. Новосибирская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новосибирская область (1 зона)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нежилое помещение

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3-2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на  выполнение работ по текущему ремонту крыльца запасного выхода 

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	53,04297
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	46,17
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	9,97
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	0,65
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	18,15
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,97
	чел.-ч.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Крыльцо.

	1
	ГЭСН11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (разборка покрытия крыльца из плитки бетонной)
	100 м2
	0,0315
	1
	0,0315
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,82952
	
	
	
	
	928,92

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	0,8
	1,82952
	
	
	507,74
	
	928,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,00

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,095004
	
	
	
	
	52,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	0,8
	0,009072
	
	
	1 763,24
	
	16,00

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	0,009072
	
	
	674,07
	
	6,12

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,57
	0,8
	0,064764
	37,32
	1,63
	60,83
	
	3,94

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	0,8
	0,064764
	
	
	520,87
	
	33,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	0,8
	0,021168
	
	
	617,09
	
	13,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	0,8
	0,021168
	
	
	586,53
	
	12,42

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	0
	0
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,00

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	0
	0
	732,20
	2,28
	1 669,42
	
	0,00

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	0
	0
	
	
	8 129,77
	
	0,00

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 014,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	981,19

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	989,04

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	542,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 804,44
	 
	2 545,34

	2
	ГЭСН15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка ступени и подступенников из гранита)
	100 м2
	0,0096
	1
	0,0096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,224
	
	
	
	
	2 736,35

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	550
	0,8
	4,224
	
	
	647,81
	
	2 736,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0196608
	
	
	
	
	10,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,39
	0,8
	0,0029952
	
	
	1 763,24
	
	5,28

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,39
	0,8
	0,0029952
	
	
	674,07
	
	2,02

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,17
	0,8
	0,0166656
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,17
	0,8
	0,0166656
	
	
	520,87
	
	8,68

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0
	0
	56 758,82
	0,94
	53 353,29
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,61
	0
	0
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,547
	0
	0
	
	
	6,09
	
	0,00

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0045
	0
	0
	10 415,31
	2,07
	21 559,69
	
	0,00

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	4,2
	0
	0
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	0,00

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	7,44
	0
	0
	170,43
	1,6
	272,69
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	0
	0
	56,11
	1,77
	99,31
	
	0,00

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2
	0
	0
	3 392,36
	1,52
	5 156,39
	
	0,00

	 
	08.3.03.05-0017
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм
	т
	0,02
	0
	0
	76 433,70
	1,13
	86 370,08
	
	0,00

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для подступенков
	м2
	20
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников
	м2
	81
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 753,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 747,05

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 472,35

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 144,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	663 525,00
	 
	6 369,84

	3
	ГЭСНр57-01-021-01
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
	100 м2
	0,034
	1
	0,034
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64226
	
	
	
	
	306,42

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	18,89
	
	0,64226
	
	
	477,10
	
	306,42

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,12

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9,6
	
	0,3264
	115,43
	1,38
	159,29
	
	51,99

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,6
	
	0,3264
	2,11
	1,64
	3,46
	
	1,13

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,8
	
	0,1632
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,42

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	272,71

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы (ремонтно-строительные)
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	150,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 011,76
	 
	782,40

	4
	ГЭСН46-04-014-02
	Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании
	100 м ступеней
	0,0204
	1
	0,0204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,879248
	
	
	
	
	978,84

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	92,12
	
	1,879248
	
	
	520,87
	
	978,84

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,34

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,28
	
	0,026112
	115,43
	1,38
	159,29
	
	4,16

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2,56
	
	0,052224
	2,11
	1,64
	3,46
	
	0,18

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	12,25
	
	0,2499
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	983,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	978,84

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	890,74

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	509,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 809,80
	 
	2 382,92

	5
	ГЭСН06-01-005-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,008024
	1
	0,008024
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,161456
	
	
	
	
	1 632,89

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	394
	
	3,161456
	
	
	516,50
	
	1 632,89

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	722,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2878208
	
	
	
	
	224,28

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,96
	
	0,007703
	
	
	1 795,97
	
	13,83

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,007703
	
	
	787,88
	
	6,07

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	33,26
	
	0,2668782
	1 703,30
	1,53
	2 606,05
	
	695,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,26
	
	0,2668782
	
	
	787,88
	
	210,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,002006
	
	
	1 763,24
	
	3,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,002006
	
	
	674,07
	
	1,35

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	21
	
	0,168504
	10,37
	1,33
	13,79
	
	2,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	
	0,0112336
	
	
	617,09
	
	6,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,0112336
	
	
	586,53
	
	6,59

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	203,18

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,014042
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,64
	
	0,0211834
	
	
	6,09
	
	0,13

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	5,6
	
	0,0449344
	12,83
	1,12
	14,37
	
	0,65

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0002969
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	26,92

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05
	
	0,0004012
	5 275,05
	1,64
	8 651,08
	
	3,47

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,000321
	60 258,20
	1,13
	68 091,77
	
	21,86

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,0055366
	6 442,06
	1,22
	7 859,31
	
	43,51

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0006419
	16 496,03
	1,09
	17 980,67
	
	11,54

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,0016048
	
	
	13 722,36
	
	22,02

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,0055366
	5 764,42
	2,28
	13 142,88
	
	72,77

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,818448
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	0,397188
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 782,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 857,17

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	1 704,88

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	915,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673 346,21
	 
	5 402,93

	6
	ФСБЦ-11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,0794376
	1
	0,0794376
	 
	 
	13 722,36
	 
	1 090,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 090,07

	7
	ФСБЦ-04.1.02.05-0126
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,818448
	1
	0,818448
	4 475,66
	1,71
	7 653,38
	 
	6 263,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 263,89

	8
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17712
	
	
	
	
	99,24

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	
	0,17712
	
	
	560,27
	
	99,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,38

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00048
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00048
	
	
	520,87
	
	0,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00192
	
	
	617,09
	
	1,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00192
	
	
	586,53
	
	1,13

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	
	0,13536
	4,52
	1,41
	6,37
	
	0,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,78

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00048
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,048
	56,11
	1,77
	99,31
	
	4,77

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	13,8
	
	0,6624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,62

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	90,56

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	41,91

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 998,54
	 
	239,93

	9
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,6624
	1
	0,6624
	 
	 
	113,19
	 
	74,98

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,98

	10
	ГЭСН06-03-004-03
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,00975
	1
	0,00975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1505
	
	
	
	
	637,03

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	118
	
	1,1505
	
	
	553,70
	
	637,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,02

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004875
	
	
	
	
	3,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,002145
	
	
	1 795,97
	
	3,85

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,22
	
	0,002145
	
	
	787,88
	
	1,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,00273
	
	
	617,09
	
	1,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,00273
	
	
	586,53
	
	1,60

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,49
	
	0,0145275
	
	
	33,78
	
	0,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,11

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	2
	
	0,0195
	155,63
	1,07
	166,52
	
	3,25

	 
	07.2.07.02-0001
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт
	0,01
	
	0,0000975
	61 015,76
	1,34
	81 761,12
	
	7,97

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,09
	
	0,0008775
	
	
	52 292,03
	
	45,89

	Н
	08.4.01.01
	Анкеры стальные фундаментные
	т
	1
	
	0,00975
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	640,32

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	587,81

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	315,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164 814,36
	 
	1 606,94

	11
	ФСБЦ-08.4.01.01-0025
	Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12
	т
	0,00975
	1
	0,00975
	191 710,91
	1,04
	199 379,35
	 
	1 943,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 943,95

	12
	ГЭСН06-03-010-01
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,010656
	1
	0,010656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7843882
	
	
	
	
	494,40

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	73,61
	
	0,7843882
	
	
	630,30
	
	494,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000959
	
	
	
	
	0,71

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005328
	
	
	1 795,97
	
	0,96

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005328
	
	
	787,88
	
	0,42

	 
	91.06.08-003
	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0023443
	7,83
	1,55
	12,14
	
	0,03

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0004262
	
	
	1 335,21
	
	0,57

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0004262
	
	
	674,07
	
	0,29

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0004262
	
	
	206,94
	
	0,09

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	48,93
	
	0,5213981
	
	
	117,08
	
	61,05

	 
	91.21.19-021
	Станки для гибки арматуры
	маш.-ч
	5,5
	
	0,058608
	
	
	32,15
	
	1,88

	 
	91.21.19-026
	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	2,1
	
	0,0223776
	86,39
	1,37
	118,35
	
	2,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,85

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	32,6
	
	0,3473856
	155,63
	1,07
	166,52
	
	57,85

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1,01
	
	0,0107626
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,11

	 
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	0,9
	65,7
	
	
	
	
	325,29

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	143,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 155,59
	 
	1 088,57

	13
	ФСБЦ-08.1.02.17-0041
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	4,8
	1
	4,8
	232,69
	1,18
	274,57
	 
	1 317,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 317,94

	14
	ГЭСН46-08-003-01
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную
	м3
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,38544
	
	
	
	
	164,81

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,03
	
	0,38544
	
	
	427,59
	
	164,81

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	164,81

	 
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	0,9
	65,7
	
	
	
	
	108,28

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	47,63

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 681,67
	 
	320,72

	15
	ФСБЦ-14.1.06.02-0011
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,06384
	1
	0,06384
	36 038,35
	1,06
	38 200,65
	 
	2 438,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 438,73

	16
	ГЭСН11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4848
	
	
	
	
	1 769,37

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	72,6
	
	3,4848
	
	
	507,74
	
	1 769,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,18096
	
	
	
	
	99,55

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	
	0,01728
	
	
	1 763,24
	
	30,47

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,01728
	
	
	674,07
	
	11,65

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,57
	
	0,12336
	37,32
	1,63
	60,83
	
	7,50

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,57
	
	0,12336
	
	
	520,87
	
	64,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,84
	
	0,04032
	
	
	617,09
	
	24,88

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,04032
	
	
	586,53
	
	23,65

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	756,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,85
	
	0,1848
	35,71
	0,61
	21,78
	
	4,02

	 
	01.7.07.29-0091
	Опилки древесные
	м3
	3,06
	
	0,14688
	732,20
	2,28
	1 669,42
	
	245,20

	 
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	1,3
	
	0,0624
	
	
	8 129,77
	
	507,30

	Н
	05.2.02.21
	Плитки бетонные, цементные или мозаичные
	м2
	102
	
	4,896
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 688,29

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 868,92

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	1 883,87

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	1 032,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 765,42
	 
	5 604,74

	17
	ФСБЦ-04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200
	м3
	-0,0624
	1
	-0,0624
	 
	 
	8 129,77
	 
	-507,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-507,30

	18
	ФСБЦ-05.2.02.22-0009
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 30 мм
	м2
	4,896
	1
	4,896
	 
	 
	695,12
	 
	3 403,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 403,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Крыльцо. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	28 202,49

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 748,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	957,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	392,18

	 
	
	               Материалы
	17 105,01

	 
	
	     Строительные работы
	42 369,90

	 
	
	          Строительные работы
	37 203,94

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	9 089,06

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	889,80

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	391,47

	 
	
	                    материалы
	13 290,49

	 
	
	                    накладные расходы
	8 891,96

	 
	
	                    сметная прибыль
	4 651,16

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	5 165,96

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	659,21

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	67,23

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	0,71

	 
	
	                    материалы
	3 814,52

	 
	
	                    накладные расходы
	433,57

	 
	
	                    сметная прибыль
	190,72

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	10 140,45

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 325,53

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	4 841,88

	 
	
	Всего по разделу 1 Крыльцо.
	42 369,90

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	17,7187322
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,5916796
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Отмостка.

	19
	ГЭСН27-06-007-01
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	100 м
	0,022
	1
	0,022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,16412
	
	
	
	
	79,02

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	7,46
	
	0,16412
	
	
	481,48
	
	79,02

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	883,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35948
	
	
	
	
	240,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00088
	
	
	1 763,24
	
	1,55

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00088
	
	
	674,07
	
	0,59

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,19
	
	0,00418
	95,25
	1,55
	147,64
	
	0,62

	 
	91.08.06-011
	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне самоходные, максимальная глубина резки 480 мм, мощность 62 кВт (84 л.с.)
	маш.-ч
	13,54
	
	0,29788
	1 562,29
	1,59
	2 484,04
	
	739,95

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	13,54
	
	0,29788
	
	
	674,07
	
	200,79

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	1,6
	
	0,0352
	2 007,70
	1,55
	3 111,94
	
	109,54

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,6
	
	0,0352
	
	
	674,07
	
	23,73

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,81
	
	0,01782
	
	
	1 572,86
	
	28,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,81
	
	0,01782
	
	
	586,53
	
	10,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00022
	
	
	617,09
	
	0,14

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00022
	
	
	586,53
	
	0,13

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,34
	
	0,00748
	
	
	433,13
	
	3,24

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,00748
	
	
	586,53
	
	4,39

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,72

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,31
	
	0,07282
	35,71
	0,61
	21,78
	
	1,59

	 
	01.7.07.26-0032
	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм
	т
	0,00008
	
	0,0000018
	907 036,67
	1,12
	1 015 881,07
	
	1,83

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1
	
	0,022
	565,20
	2,69
	1 520,39
	
	33,45

	 
	14.5.04.01-0011
	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий
	кг
	40
	
	0,88
	43,60
	2,42
	105,51
	
	92,85

	Н
	01.2.03.07
	Эмульсия битумная
	т
	0,06
	
	0,00132
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 331,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	319,10

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	422,17

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	363,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96 250,45
	 
	2 117,51

	20
	ФСБЦ-01.2.03.07-0024
	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б
	т
	0,00132
	1
	0,00132
	 
	 
	52 138,04
	 
	68,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,82

	21
	ГЭСНр68-02-004-05
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	0,00044
	1
	0,00044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,02178
	
	
	
	
	10,77

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	49,5
	
	0,02178
	
	
	494,61
	
	10,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,33

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0047212
	
	
	
	
	3,71

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,87
	
	0,0012628
	887,54
	1,52
	1 349,06
	
	1,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,87
	
	0,0012628
	
	
	787,88
	
	0,99

	 
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	7,86
	
	0,0034584
	1 327,44
	1,43
	1 898,24
	
	6,56

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,86
	
	0,0034584
	
	
	787,88
	
	2,72

	 
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,98
	
	0,0008712
	62,31
	1,36
	84,74
	
	0,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,48

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	14,77

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	7,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103 181,82
	 
	45,40

	22
	ГЭСН06-01-005-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,00044
	1
	0,00044
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,17336
	
	
	
	
	89,54

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	394
	
	0,17336
	
	
	516,50
	
	89,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0157828
	
	
	
	
	12,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,96
	
	0,0004224
	
	
	1 795,97
	
	0,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,96
	
	0,0004224
	
	
	787,88
	
	0,33

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	33,26
	
	0,0146344
	1 703,30
	1,53
	2 606,05
	
	38,14

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,26
	
	0,0146344
	
	
	787,88
	
	11,53

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,00011
	
	
	1 763,24
	
	0,19

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,25
	
	0,00011
	
	
	674,07
	
	0,07

	 
	91.07.04-001
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	21
	
	0,00924
	10,37
	1,33
	13,79
	
	0,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,4
	
	0,000616
	
	
	617,09
	
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,4
	
	0,000616
	
	
	586,53
	
	0,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,16

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,00077
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,64
	
	0,0011616
	
	
	6,09
	
	0,01

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	5,6
	
	0,002464
	12,83
	1,12
	14,37
	
	0,04

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,037
	
	0,0000163
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	1,48

	 
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05
	
	0,000022
	5 275,05
	1,64
	8 651,08
	
	0,19

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,04
	
	0,0000176
	60 258,20
	1,13
	68 091,77
	
	1,20

	 
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III
	м3
	0,69
	
	0,0003036
	6 442,06
	1,22
	7 859,31
	
	2,39

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0000352
	16 496,03
	1,09
	17 980,67
	
	0,63

	 
	11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,2
	
	0,000088
	
	
	13 722,36
	
	1,21

	 
	11.1.03.06-0079
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,69
	
	0,0003036
	5 764,42
	2,28
	13 142,88
	
	3,99

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,04488
	
	
	
	
	 

	Н
	11.1.03.06
	Щиты из досок
	м2
	49,5
	
	0,02178
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,83

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	93,48

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	50,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673 340,91
	 
	296,27

	23
	ФСБЦ-11.1.03.06-0071
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,004356
	1
	0,004356
	 
	 
	13 722,36
	 
	59,77

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,77

	24
	ФСБЦ-04.1.02.05-0126
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2
	м3
	0,04488
	1
	0,04488
	4 475,66
	1,71
	7 653,38
	 
	343,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,48

	25
	ГЭСН06-03-010-01
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
	т
	0,0009768
	1
	0,0009768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0719022
	
	
	
	
	45,32

	 
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	73,61
	
	0,0719022
	
	
	630,30
	
	45,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,16

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0000879
	
	
	
	
	0,07

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0000488
	
	
	1 795,97
	
	0,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0000488
	
	
	787,88
	
	0,04

	 
	91.06.08-003
	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0002149
	7,83
	1,55
	12,14
	
	0,00

	 
	91.14.04-001
	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0000391
	
	
	1 335,21
	
	0,05

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0000391
	
	
	674,07
	
	0,03

	 
	91.14.05-012
	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0000391
	
	
	206,94
	
	0,01

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	48,93
	
	0,0477948
	
	
	117,08
	
	5,60

	 
	91.21.19-021
	Станки для гибки арматуры
	маш.-ч
	5,5
	
	0,0053724
	
	
	32,15
	
	0,17

	 
	91.21.19-026
	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт
	маш.-ч
	2,1
	
	0,0020513
	86,39
	1,37
	118,35
	
	0,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	32,6
	
	0,0318437
	155,63
	1,07
	166,52
	
	5,30

	Н
	08.4.03.03
	Арматура
	т
	1,01
	
	0,0009866
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45,39

	 
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	0,9
	65,7
	
	
	
	
	29,82

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	13,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 160,11
	 
	99,79

	26
	ФСБЦ-08.1.02.17-0041
	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	0,44
	1
	0,44
	232,69
	1,18
	274,57
	 
	120,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,81

	27
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,41
	1
	0,41
	 
	 
	1 282,20
	 
	525,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	525,70

	28
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	0,41
	1
	0,41
	 
	 
	310,33
	 
	127,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Отмостка. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 809,96

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	224,65

	 
	
	               Эксплуатация машин
	937,16

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	256,15

	 
	
	               Материалы
	739,06

	 
	
	               Перевозка
	652,94

	 
	
	     Строительные работы
	3 804,79

	 
	
	          Строительные работы
	2 931,25

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	179,33

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	931,00

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	256,08

	 
	
	                    материалы
	612,95

	 
	
	                    накладные расходы
	530,42

	 
	
	                    сметная прибыль
	421,47

	 
	
	          Перевозка
	652,94

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	220,60

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	45,32

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6,16

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	0,07

	 
	
	                    материалы
	126,11

	 
	
	                    накладные расходы
	29,82

	 
	
	                    сметная прибыль
	13,12

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	480,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	560,24

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	434,59

	 
	
	Всего по разделу 2 Отмостка.
	3 804,79

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	0,4311622
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,3800719
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	31 012,45

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9 972,92

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 894,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	648,33

	 
	
	               Материалы
	17 844,07

	 
	
	               Перевозка
	652,94

	 
	
	     Строительные работы
	46 174,69

	 
	
	          Строительные работы
	40 135,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	9 268,39

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 820,80

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	647,55

	 
	
	                    материалы
	13 903,44

	 
	
	                    накладные расходы
	9 422,38

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 072,63

	 
	
	          Перевозка
	652,94

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	5 386,56

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	704,53

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	73,39

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	0,78

	 
	
	                    материалы
	3 940,63

	 
	
	                    накладные расходы
	463,39

	 
	
	                    сметная прибыль
	203,84

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	10 621,25

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 885,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 276,47

	 
	
	     Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22
	4 342,42

	 
	
	Всего
	50 517,11

	 
	
	     НДС 5%
	2 525,86

	 
	
	ВСЕГО по смете
	53 042,97

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	18,1498944
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,9717515
	
	
	
	
	 




	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	54. Новосибирская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новосибирская область (1 зона)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нежилое помещение

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4-2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на  выполнение работ по герметизации оконных блоков

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	44,02397
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	39,20
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	6,07
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	4,94
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	13,02
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	8,18
	чел.-ч.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонтные работы.

	1
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее (разборка уголков с сохранением материала)
	100 м
	0,183
	1
	0,183
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,98088
	
	
	
	
	419,41

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	0,8
	0,98088
	
	
	427,59
	
	419,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	0
	0
	234,33
	1,61
	377,27
	
	0,00

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	419,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	419,41

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	407,67

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	196,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 590,98
	 
	1 023,15

	2
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(с сохранением материала)
	100 м
	0,063
	1
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,60883
	
	
	
	
	1 115,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41,41
	
	2,60883
	
	
	427,59
	
	1 115,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00756
	
	
	
	
	4,11

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,00504
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,00504
	
	
	520,87
	
	2,63

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,00252
	
	
	682,58
	
	1,72

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,00252
	
	
	586,53
	
	1,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,89

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,000252
	70 296,20
	1,29
	90 682,10
	
	22,85

	 
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т
	0,006
	
	0,000378
	149 930,17
	1,13
	169 421,09
	
	64,04

	Н
	08.3.05.05
	Сталь листовая оцинкованная
	т
	0,184
	
	0,011592
	
	
	
	
	 

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,224
	
	0,014112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 208,54

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 119,62

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 007,66

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	515,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 352,86
	 
	2 731,23

	3
	ГЭСНр53-01-020-09
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	100 м
	0,246
	1
	0,246
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,2041
	
	
	
	
	4 009,18

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	33,35
	
	8,2041
	
	
	488,68
	
	4 009,18

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 721,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,29516
	
	
	
	
	3 177,50

	 
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.-ч
	8,61
	
	2,11806
	1 684,82
	1,62
	2 729,41
	
	5 781,05

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	8,61
	
	2,11806
	
	
	897,31
	
	1 900,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,24
	
	0,05904
	
	
	682,58
	
	40,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	
	0,05904
	
	
	586,53
	
	34,63

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	8,61
	
	2,11806
	
	
	425,13
	
	900,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	8,61
	
	2,11806
	
	
	586,53
	
	1 242,31

	П,Н
	14.5.04.03
	Мастика герметизирующая
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 908,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 186,68

	 
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	6 611,75

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	3 737,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 606,91
	 
	24 257,30

	4
	ФСЭМ-91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.-ч
	-2,11806
	1
	-2,11806
	 
	 
	2 729,41
	 
	-9 587,89

	4
	ФСЭМ-91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м 
	маш.-ч
	-2,11806
	
	-2,11806
	1 684,82
	1,62
	2 729,41
	
	-5 781,05

	4.1
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1
	
	-2,11806
	
	
	736,61
	
	-1 560,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 341,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 560,18

	 
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	-1 435,37

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	-811,29

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-9 587,89

	5
	ФСЭМ-91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	6
	1
	6
	 
	 
	1 225,43
	 
	15 453,62

	5
	ФСЭМ-91.06.06-013
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м 
	маш.-ч
	6
	
	6
	756,44
	1,62
	1 225,43
	
	7 352,58

	5.1
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1
	
	6
	
	
	553,35
	
	3 320,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 672,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 320,10

	 
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	3 054,49

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 726,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 453,62

	6
	ФСБЦ-01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	6
	1
	6
	241,35
	1,19
	287,21
	 
	1 723,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 723,26

	7
	ФСБЦ-14.5.01.01-0012
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	6
	1
	6
	316,55
	1,19
	376,69
	 
	2 260,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 260,14

	8
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,183
	1
	0,183
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2261
	
	
	
	
	524,27

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	
	1,2261
	
	
	427,59
	
	524,27

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	55,23

	 
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,1464
	234,33
	1,61
	377,27
	
	55,23

	Н
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	18,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	524,27

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	509,59

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	245,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 290,66
	 
	1 334,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Ремонтные работы. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	23 430,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 068,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 295,36

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 941,53

	 
	
	               Материалы
	4 125,52

	 
	
	     Строительные работы
	39 195,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 068,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 295,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 941,53

	 
	
	               материалы
	4 125,52

	 
	
	               накладные расходы
	10 155,79

	 
	
	               сметная прибыль
	5 608,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 009,90

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	10 155,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 608,43

	 
	
	Всего по разделу 1 Ремонтные работы.
	39 195,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	13,01991
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	8,18466
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	23 430,78

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 068,37

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 295,36

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 941,53

	 
	
	               Материалы
	4 125,52

	 
	
	     Строительные работы
	39 195,00

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 068,37

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 295,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 941,53

	 
	
	               материалы
	4 125,52

	 
	
	               накладные расходы
	10 155,79

	 
	
	               сметная прибыль
	5 608,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 009,90

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	10 155,79

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 608,43

	 
	
	     Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22
	2 732,59

	 
	
	Всего
	41 927,59

	 
	
	     НДС 5%
	2 096,38

	 
	
	ВСЕГО по смете
	44 023,97

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	13,01991
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	8,18466
	
	
	
	
	 



	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Приложение № 5 к Контракту 
от «___»________ 2026 № ___

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Приказ Министерства строительства Новосибирской области от 23.04.2025 № 54-НПА

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	54. Новосибирская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Новосибирская область (1 зона)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нежилое помещение

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5-2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на  выполнение работ по текущему ремонту облицовки поверхности стены и входного крыльца

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	47,75686
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	43,74
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	14,83
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	0,25
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	29,61
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,47
	чел.-ч.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0492
	1
	0,0492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,65556
	
	
	
	
	1 531,13

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	3,65556
	
	
	418,85
	
	1 531,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01722
	
	
	
	
	8,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,01722
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,05

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,35
	
	0,01722
	
	
	520,87
	
	8,97

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,080688
	115,43
	1,38
	159,29
	
	12,85

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,161376
	2,11
	1,54
	3,25
	
	0,52

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,216972
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 554,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 540,10

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 386,09

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	%
	45
	
	45
	
	
	
	
	693,05

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 854,88
	 
	3 633,66

	2
	ГЭСН46-02-009-04
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,0478
	1
	0,0478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,607992
	
	
	
	
	667,38

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	33,64
	
	1,607992
	
	
	415,04
	
	667,38

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,21988
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	667,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,38

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	607,32

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	347,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 927,62
	 
	1 621,74

	3
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,436852
	1
	0,436852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4499576
	
	
	
	
	171,33

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,4499576
	
	
	380,77
	
	171,33

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	282,78

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,0873704
	1 828,55
	1,77
	3 236,53
	
	282,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	454,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	171,33

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	157,62

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	75,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 572,89
	 
	687,12

	4
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,436852
	1
	0,436852
	 
	 
	1 282,20
	 
	560,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560,13

	5
	02-15-1-01-0015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0,436852
	1
	0,436852
	 
	 
	333,23
	 
	145,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	3 381,71

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 369,84

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14,42

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	8,97

	 
	
	               Материалы
	282,78

	 
	
	               Перевозка
	705,70

	 
	
	     Строительные работы
	6 648,22

	 
	
	          Строительные работы
	5 942,52

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	2 369,84

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	14,42

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	8,97

	 
	
	                    материалы
	282,78

	 
	
	                    накладные расходы
	2 151,03

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 115,48

	 
	
	          Перевозка
	705,70

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 378,81

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	2 151,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 115,48

	 
	
	Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	6 648,22

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	5,7135096
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,01722
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Ремонтные работы

	6
	ГЭСН15-02-018-02
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная
	100 м2
	0,0478
	1
	0,0478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,24464
	
	
	
	
	2 117,27

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	88,8
	
	4,24464
	
	
	498,81
	
	2 117,27

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,10

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,322172
	
	
	
	
	167,81

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,84
	
	0,040152
	37,32
	1,63
	60,83
	
	2,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,84
	
	0,040152
	
	
	520,87
	
	20,91

	 
	91.07.07-041
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	5,9
	
	0,28202
	10,81
	1,53
	16,54
	
	4,66

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	5,9
	
	0,28202
	
	
	520,87
	
	146,90

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,82

	 
	01.7.15.06-0121
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	
	0,0000057
	76 630,40
	1,29
	98 853,22
	
	0,56

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	
	0,0002868
	4 338,27
	1,66
	7 201,53
	
	2,07

	 
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,54
	
	0,264812
	353,61
	1,18
	417,26
	
	110,50

	 
	11.1.03.06-0072
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
	м3
	0,06
	
	0,002868
	
	
	13 142,88
	
	37,69

	Н
	04.3.01.12
	Растворы отделочные цементно-известковые
	м3
	1,87
	
	0,089386
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 443,00

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 285,08

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 056,57

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	951,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 044,14
	 
	5 451,31

	7
	ФСБЦ-04.3.01.12-0006
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150
	м3
	0,089386
	1
	0,089386
	4 131,87
	1,66
	6 858,90
	 
	613,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	613,09

	8
	ГЭСН15-07-003-02
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,0478
	1
	0,0478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,176382
	
	
	
	
	85,97

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,69
	
	0,176382
	
	
	487,39
	
	85,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,28

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00239
	
	
	
	
	1,37

	 
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000478
	30,61
	1,63
	49,89
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000478
	
	
	520,87
	
	0,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,001912
	
	
	733,62
	
	1,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,001912
	
	
	586,53
	
	1,12

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,82
	
	0,134796
	4,52
	1,41
	6,37
	
	0,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,76

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,000478
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,01

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,0478
	56,11
	1,77
	99,31
	
	4,75

	Н
	14.4.01.02
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	13,8
	
	0,65964
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,34

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	78,61

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	36,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 380,13
	 
	209,37

	9
	ФСБЦ-14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	0,65964
	1
	0,65964
	 
	 
	113,19
	 
	74,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,66

	10
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,0478
	1
	0,0478
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,509428
	
	
	
	
	2 685,24

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	
	5,509428
	
	
	487,39
	
	2 685,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,93

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07887
	
	
	
	
	41,67

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,003824
	
	
	1 810,29
	
	6,92

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,003824
	
	
	674,07
	
	2,58

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	
	0,012906
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,79

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,27
	
	0,012906
	
	
	520,87
	
	6,72

	 
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	
	0,06214
	2,31
	1,55
	3,58
	
	0,22

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	1,3
	
	0,06214
	
	
	520,87
	
	32,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,46

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,004063
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,09

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0239
	56,11
	1,77
	99,31
	
	2,37

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	
	0,00239
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.04
	Плитки рядовые
	м2
	100
	
	4,78
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	
	0,017925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 737,30

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 726,91

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 454,22

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 135,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132 369,87
	 
	6 327,28

	11
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,017925
	1
	0,017925
	16 069,49
	1,5
	24 104,24
	 
	432,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,07

	12
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	4,78
	1
	4,78
	850,72
	1,19
	1 012,36
	 
	4 839,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 839,08

	13
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,00239
	1
	0,00239
	37 800,30
	2,11
	79 758,63
	 
	190,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,62

	14
	ГЭСН11-01-039-06
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных (высота 10 см)
	100 м
	0,0144
	1
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,423504
	
	
	
	
	211,25

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	29,41
	
	0,423504
	
	
	498,81
	
	211,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004464
	
	
	
	
	2,61

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,000144
	37,32
	1,63
	60,83
	
	0,01

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,000144
	
	
	520,87
	
	0,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	
	0,00432
	
	
	733,62
	
	3,17

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	
	0,00432
	
	
	586,53
	
	2,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,000144
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,09
	
	0,001296
	
	
	6,39
	
	0,01

	Н
	04.3.02.09
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,01
	
	0,000144
	
	
	
	
	 

	Н
	06.2.05.03
	Плиты керамогранитные
	м2
	10,2
	
	0,14688
	
	
	
	
	 

	Н
	14.1.06.02
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,04
	
	0,000576
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	213,86

	 
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	112
	0,9
	100,8
	
	
	
	
	215,57

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	118,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 248,61
	 
	550,78

	15
	ФСБЦ-06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	0,14688
	1
	0,14688
	850,72
	1,19
	1 012,36
	 
	148,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,70

	16
	ФСБЦ-14.1.06.02-0202
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,000576
	1
	0,000576
	16 069,49
	1,5
	24 104,24
	 
	13,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,88

	17
	ФСБЦ-04.3.02.09-0102
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,000144
	1
	0,000144
	37 800,30
	2,11
	79 758,63
	 
	11,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,49

	18
	ГЭСН15-07-020-02
	Установка раскладок: алюминиевых
	100 м
	0,13276
	1
	0,13276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1503948
	
	
	
	
	1 427,51

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	23,73
	
	3,1503948
	
	
	453,12
	
	1 427,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,97

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0013276
	
	
	
	
	0,78

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0013276
	
	
	733,62
	
	0,97

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0013276
	
	
	586,53
	
	0,78

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,99

	 
	01.7.15.14-0310
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм
	кг
	0,17
	
	0,0225692
	
	
	354,14
	
	7,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 437,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 428,29

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	1 285,46

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	594,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 989,38
	 
	3 317,59

	19
	ФСБЦ-09.2.03.01-0031
	Профиль-заглушка алюминиевый П-образный, ширина 10 мм, глубина 5,5 мм, длина 3000 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	152,10
	 
	760,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	760,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Ремонтные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	14 013,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 527,24

	 
	
	               Эксплуатация машин
	21,46

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	214,24

	 
	
	               Материалы
	7 250,13

	 
	
	     Строительные работы
	22 940,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 527,24

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	21,46

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	214,24

	 
	
	               материалы
	7 250,13

	 
	
	               накладные расходы
	6 090,43

	 
	
	               сметная прибыль
	2 836,92

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 741,48

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	6 090,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 836,92

	 
	
	Всего по разделу 2 Ремонтные работы
	22 940,42

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	13,5043488
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,4092236
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Входное крыльцо.

	20
	ГЭСН15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (разборка с сохранением материала)
	100 м2
	0,0105
	1
	0,0105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	648/пр_2022_п.144_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,62
	
	
	
	
	2 636,08

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	550
	0,8
	4,62
	
	
	570,58
	
	2 636,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,021504
	
	
	
	
	11,70

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,39
	0,8
	0,003276
	
	
	1 810,29
	
	5,93

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,39
	0,8
	0,003276
	
	
	674,07
	
	2,21

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,17
	0,8
	0,018228
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,11

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,17
	0,8
	0,018228
	
	
	520,87
	
	9,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	0
	0
	56 758,82
	0,94
	53 353,29
	
	0,00

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,61
	0
	0
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,547
	0
	0
	
	
	6,39
	
	0,00

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0045
	0
	0
	10 415,31
	1,95
	20 309,85
	
	0,00

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	4,2
	0
	0
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	0,00

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	7,44
	0
	0
	170,43
	1,6
	272,69
	
	0,00

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	0
	0
	56,11
	1,77
	99,31
	
	0,00

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2
	0
	0
	3 392,36
	1,52
	5 156,39
	
	0,00

	 
	08.3.03.05-0017
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм
	т
	0,02
	0
	0
	76 433,70
	1,13
	86 370,08
	
	0,00

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для подступенков
	м2
	20
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников
	м2
	81
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 654,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 647,78

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 383,00

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 102,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	584 820,95
	 
	6 140,62

	21
	ГЭСН15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (плиты ранее демонтированные)
	100 м2
	0,0105
	1
	0,0105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,775
	
	
	
	
	3 295,10

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	550
	
	5,775
	
	
	570,58
	
	3 295,10

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,80

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02688
	
	
	
	
	14,63

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,39
	
	0,004095
	
	
	1 810,29
	
	7,41

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,39
	
	0,004095
	
	
	674,07
	
	2,76

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,17
	
	0,022785
	37,32
	1,63
	60,83
	
	1,39

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,17
	
	0,022785
	
	
	520,87
	
	11,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	335,29

	 
	01.7.02.10-0005
	Бумага ролевая
	т
	0,007
	
	0,0000735
	56 758,82
	0,94
	53 353,29
	
	3,92

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,61
	
	0,016905
	35,71
	0,61
	21,78
	
	0,37

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,547
	
	0,0267435
	
	
	6,39
	
	0,17

	 
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,0045
	
	0,0000473
	10 415,31
	1,95
	20 309,85
	
	0,96

	 
	01.7.10.17-0141
	Пемза
	кг
	4,2
	
	0,0441
	2 507,62
	1,6
	4 012,19
	
	176,94

	 
	01.7.17.05-0021
	Карборунд
	кг
	7,44
	
	0,07812
	170,43
	1,6
	272,69
	
	21,30

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	0,0525
	56,11
	1,77
	99,31
	
	5,21

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2
	
	0,021
	3 392,36
	1,52
	5 156,39
	
	108,28

	 
	08.3.03.05-0017
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 3,0 мм
	т
	0,02
	
	0,00021
	76 433,70
	1,13
	86 370,08
	
	18,14

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для подступенков
	м2
	20
	
	0,21
	
	
	
	
	 

	Н
	13.1.02.04
	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников
	м2
	81
	
	0,8505
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 653,82

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 309,73

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	2 978,76

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	1 378,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	762 960,00
	 
	8 011,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Входное крыльцо. :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	6 308,64

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	5 931,18

	 
	
	               Эксплуатация машин
	15,84

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	26,33

	 
	
	               Материалы
	335,29

	 
	
	     Строительные работы
	14 151,70

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	5 931,18

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	15,84

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	26,33

	 
	
	               материалы
	335,29

	 
	
	               накладные расходы
	5 361,76

	 
	
	               сметная прибыль
	2 481,30

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	5 957,51

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	5 361,76

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	2 481,30

	 
	
	Всего по разделу 3 Входное крыльцо.
	14 151,70

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	10,395
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,048384
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	23 703,42

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	14 828,26

	 
	
	               Эксплуатация машин
	51,72

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	249,54

	 
	
	               Материалы
	7 868,20

	 
	
	               Перевозка
	705,70

	 
	
	     Строительные работы
	43 740,34

	 
	
	          Строительные работы
	43 034,64

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	14 828,26

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	51,72

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	249,54

	 
	
	                    материалы
	7 868,20

	 
	
	                    накладные расходы
	13 603,22

	 
	
	                    сметная прибыль
	6 433,70

	 
	
	          Перевозка
	705,70

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	15 077,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	13 603,22

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	6 433,70

	 
	
	     Компенсация НДС (МАТ+ЭМ)*0,22
	1 742,38

	 
	
	Всего
	45 482,72

	 
	
	     НДС 5%
	2 274,14

	 
	
	ВСЕГО по смете
	47 756,86

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	29,6128584
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,4748276
	
	
	
	
	 



	Составил:
	 
	(Л.Я. Манойлова)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Проверил:
	 
	(В.В. Штоколов)

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]





Приложение № 6 к Контракту 
от «___» ________ 2026 № ___

ФОРМА
Акт-допуск
для производства ремонтных работ
на территории объекта УФНС  России по Новосибирской области
	
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	(место составления)
	
	
	
	
	
	
	
	



(наименование объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, эксплуатирующего действующий объект, 


(Ф.И.О., должность)
и представитель Подрядчика  
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.
Представитель Заказчика  предоставляет объект_____________________________________ 

(наименование  объекта)
ограниченный координатами  	,
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем ремонтных работ под руководством технического персонала, осуществляющего ремонтные работы, на следующий срок:
	начало
	“
	
	”
	
	окончание “
	
	”
	


До начала ремонтных работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства ремонтных работ:
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Подрядчик

	
	
	


Представитель Заказчика, эксплуатирующего объект 	
(подпись)
Представитель Подрядчика	
(подпись)


