КОНТРАКТ № 
выполнение работ по по текущему ремонту кровли дизельгенератора, мощения территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А
ИКЗ 251781304526578130100100190000000244
г. Санкт-Петербург							            « ___ » ____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления материально-технического обеспечения Карякина Евгения Игоревича, действующего на основании доверенности № 024 от 02.03.2026 г., с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») путем размещения заказа у единственного исполнителя о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту кровли дизельгенератора, мощения территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта.
Объем, содержание и иные требования к выполняемым Исполнителем работам указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту).
1.2. Исполнитель выполняет работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с требованиями действующих технических нормативов, правил и технической документации.
1.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, лит. А;
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2026 г.
1.5. Стороны вправе использовать электронные документы в электронном документообороте между ними, а именно в соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ признавать усиленную квалифицированную электронную подпись в качестве допустимой формы воспроизведения подписи уполномоченного представителя любой из Сторон. Подписанные таким образом электронные документы считаются юридически равнозначными бумажными документами, подписанными собственноручно уполномоченным лицом и заверенными печатью (если необходимо).
1.6. Стороны вправе при исполнении Контракта использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота (далее – Система ЭДО «СбиС»). Оператором электронного документооборота по Контракту является ООО «Компания «Тензор».


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ составляет: ___________________________
Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания, приносящая доход
деятельность, средства по обязательному медицинскому страхованию.
В стоимость выполнения работ включены все расходы Исполнителя по выполнению работ в соответствии с настоящим техническим заданием, а также, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим Контрактом объем выполненных работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен Контракт.
2.3. При выполнении дополнительных работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную сумму Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов от суммы Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ, Заказчик обязан изменить сумму Контракта указанным образом.
2.4. Сумма Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом условий исполнения Контракта. Во всех остальных случаях сумма Контракта, представленная в п.2.1. настоящего Контракта, является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения Контракта.
2.5. В случае, если Исполнителем не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ (в т. ч. сопутствующих работ, материалов и т.д.), которые должны быть оказаны в соответствии с предметом Контракта, данные работы должны быть в любом случае выполнены в полном объеме в соответствии с Приложениями к Контракту и в пределах суммы настоящего Контракта.
2.6. Оплата выполненных работ производится на основании счета Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки (ф.0510452), оформленного в соответствии с приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учре-ждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – «Акт приемки»). Счет должен содержать ссылку на номер и дату Контракта.
2.7. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.2.8. Налоги и сборы, взимаемые с Исполнителя в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Исполнителем. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, Цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить выполнение работ, соответствующих по объему и качеству требованиям существующих технических норм и правил, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.2. Осуществлять управление техническим обслуживанием объекта, включая обеспечение выполнения работ квалифицированным и прошедшим необходимое обучение персоналом.
3.1.3. Выполнять работы в установленный настоящим Контрактом и приложениями к нему срок.
3.1.4. Предупреждать Заказчика о прибытии на объект для выполнения работ. 
3.1.5. Обеспечить круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы Исполнителя. 
3.1.6. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые могут препятствовать выполнению работ, а либо создают невозможность выполнения работ к оговоренному сроку, либо при выявлении в процессе выполнения работ к оговоренному сроку, либо при выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности людей и сохранности имущества Заказчика и третьих лиц. Исполнитель обязан до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить (выполнение работ, оказание слуг). Исполнитель, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или их к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.7. При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
3.1.8. Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям, предъявляемых к качеству выполнения работ такого рода. Если Федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к выполнению работ, Исполнитель должен выполнить работу, с соблюдением этих обязательных требований.
3.1.9. Исполнитель обязан представить Заказчику информацию, касающуюся результата выполненных работ, отсутствие которой препятствует его эксплуатации по назначению в течение установленного гарантийного срока.
3.1.10. Исполнитель Обязан предоставить список работников в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента обращения Заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя список работников Исполнителя, занятых на Объекте.
3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с контрактом.
3.2.3. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.2.4. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.2.5. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к месту выполнения работ
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 
3.3.2. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ в порядке, предусмотренном контрактом.
3.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком отчетных документов, предусмотренных контрактом.
3.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.
3.4.3. Обращаться к Заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества выполненных работ.
3.4.4. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для выполнения работ Заказчику.
3.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны Акта выполненных работ. Работы в объеме, предварительно не согласованном с Заказчиком, не принимаются и оплате не подлежат.
4.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней после получения им результатов выполненных работ и Акта выполненных работ.
4.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта выполненных работ формирует и направляет Исполнителю подписанный Акт приемки или мотивированный отказ от приемки работ, в котором указываются недостатки результатов выполнения работ и сроки их устранения.
4.4. В случае выявления недостатков результатов выполнения работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной Цены Контракта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В этом случае Акт выполненных работ и Акт приемки подписываются Сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата выполнения работ.
4.5 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Заказчиком Акта приемки Исполнитель со своей стороны подписывает Акт приемки и направляет на утверждение Заказчику. Вместе с Актом приемки Исполнитель направляет счет на оплату выполненных работ.
[bookmark: P156]4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта приемки  и счета на оплату выполненных работ, Заказчик утверждает Акт приемки и подписывает Акт выполненных работ. Утверждение руководителем Заказчика Акта приемки, подписанного Сторонами без замечаний, подтверждает исполнение обязательств Исполнителя и принятие денежных обязательств Заказчиком на сумму, установленную Актом приемки.
4.7. В случае, если приемка выполненных работ осуществляется после устранения недостатков, то после устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приемки, Исполнитель и Заказчик подписывают Акт приемки в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.3-4.5 Контракта.
4.8. В случае, если Исполнитель отказывается от подписания Акта приемки, направленного ему Заказчиком, или не подписывает его в срок, установленный п.4.4 Контракта, на период неподписания Исполнителем Акта приемки нарушения обязательства по оплате у Заказчика не наступает.
4.9. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполнения работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


5. ГАРАНТИТЯ КАЧЕСТВА
5.1. Исполнитель гарантирует качественное выполненных работ. В случае, если выполненные Исполнителем работы не будут соответствовать техническому заданию и действующим нормам, и правилам, то Исполнитель своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок устранить несоответствия.
5.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ. Уполномоченный представитель от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их оказания.
5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления в результатах выполненных работ от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в разумный срок после их обнаружения.
5.4. Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются Сторонами в акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Устранение недостатков и дефектов производится Исполнителем за свой счет.
В случае отсутствия представителя Исполнителя акт составляется в одностороннем порядке. Акт направляется Заказчиком Исполнителю на следующий день после его составления. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков и дефектов в результатах выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требований. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих их документов.
5.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков и дефектов выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
5.6. В случае неисполнения Исполнителем обязанности по устранению недостатков и дефектов, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно, взыскав с Исполнителя полную стоимость понесенных расходов и других убытков, стоимость проведения экспертизы.
5.7. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства работ, действующих норм и правил в течение срока действия Контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта выполненных работ, на замененные запасные части 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые будут препятствовать, полностью или частично, выполнению Сторонами своих обязательств по Контракту, т.е. в случае пожара, наводнения, землетрясения и т.п., срок исполнения Контракта продлевается на срок действия этих обстоятельств. Если же эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта без каких-либо компенсаций за ущерб другой Стороне.
6.2. При наступлении и прекращении указанных в пункте 6.1 обстоятельств, Сторона настоящего Контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 3 рабочих дней известить об этом другую Сторону с приложением справки соответствующего государственного органа Российской Федерации. При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7. АРБИТРАЖ
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Контракта обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
7.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.7 - 9 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
[bookmark: P321]8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).
[bookmark: P337]8.9.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
8.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.13. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.3. При расторжении Контракта по соглашению, Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, касающихся предмета Контракта.
9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных законодательством РФ.
9.5 Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.08.2026 г.
10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.10.3. Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:
а) Заказчику:
Адрес: 
197022, СПб, ул. Профессора Попова, д. 9, лит. А
Телефон: (812) 234-67-95 доб. 1436 (отдел договоров)
E-mail: dogovor@niidi.ru  
Контактное лицо: 

б) Исполнителю:
Адрес: ________________________________________
Телефон, факс: ________________________________________
E-mail: ________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________
Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;
в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
10..5. В случае изменения местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в т.ч. расчетного счета Стороны, она обязана в течение десяти рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Техническое задание (Описание объекта закупки) – Приложение № 1;
11.2. Перечень цен единиц работ – Приложение № 2.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России
Юридический/фактический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.9, лит. А 
ИНН 7813045265 КПП 781301001 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г.Нижний Новгород
БИК 012202102
Казначейский счет 03214643000000013225
Банковский счет 40102810745370000024
УФК по Нижегородской области (ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России, л/с 20726У65340; л/с 21726У65340; л/с 22726У65340) ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000 ОКВЭД основной: 72.19, дополнительные: 85.22.2; 85.23; 85.41.9; 86.10; 86.90; 86.90.1; 86.90.4; 56.29.2 ОКПО 01966495 
ОКОГУ 1319904 ОКФС 12 ОКОПФ 75103
тел. (812) 234-17-71
E-mail: info@fnkcib.ru

	Исполнитель: 


	Начальник УМТО

________________________ /Е.И. Карякин/
М.П. 
«___» ____________________ 202__ г.
	________________________________________

____________/_________________________./

«______»_____________________ 202_ г.







13
Приложение № 1 
к Контракту № _____ 
от «____» _____________20_ г. 

Техническое задание
выполнение работ по текущему ремонту кровли дизельгенератора, 
мощения территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства».

1. Предмет договора (далее – Договор).
1.1 Предметом Договора является выполнение работ по текущему ремонту кровли дизельгенератора, мощения территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 9, литера А.
2. Срок выполнения работ.
2.1. Срок оказания услуг по Договору: с даты заключения Договора –  до 31.07.2026.
Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором.
3. Место выполнения работ.
3.1 Работы оказываются на объектах Заказчика, расположенных на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 9, литера А.
4. Состав (виды) и объем выполняемых работ. 
4.1. Состав (виды) и объем выполняемых работ определены локальным сметным расчетом (сметой) № 01 (приложение № 1 к Контракту).
4.2. В стоимость контракта входит: выполнение работ, доставка материалов, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, а также все необходимые для выполнения работ материалы и расходники. 
4.3. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ.

5. Требования к товарам (материальным ресурсам), используемым при выполнении работ
5.1. Все товары (материальные ресурсы (материалы, изделия, оборудование), указанные в ЛСР и используемые при выполнении работ:
- должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- должны быть безопасны в соответствии с требованиями, установленными к данным видам товаров правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, должны соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данных видов товаров в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату использования товаров;
- должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза (в случае, если законодательством Таможенного союза или государства-члена Таможенного союза установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), в том числе иметь сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случае, если законодательством Российской Федерации установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции), паспорта качества.
Необходимо использовать материальные ресурсы, соответствующие требованиям:
1) Федерального закона от 22.010.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2) Федерального закона от 23.10.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) постановления Правительства РФ от 31.11.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».
Используемые в договоре ссылки на товарные знаки (при наличии) используемых при выполнении работ товаров (материальных ресурсов) установлены сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве и предусмотрены с целью обоснования стоимости работ. Информация о товарных знаках, указанная в ЛСР не является требованием к использованию указанных товарных знаков при использовании товаров (материальных ресурсов) в рамках выполнения работ. При исполнении Контракта Подрядчик имеет право заменить такой товар на эквивалентный.
Все содержащиеся в договоре товарные знаки читать в сопровождении слов «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (материальных ресурсов), определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6. Требования к качеству выполняемых работ
Текущий ремонт выполнить в соответствии с видами и объемами работ, указанными в локальном сметном расчете (смета) № 01 (приложение № 1 к Контракту), требованиями соответствующих нормативных, нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации.
При выполнении ремонтных работ необходимо руководствоваться:
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»; 
- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.04.01-85»;
- Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства».
- и другими нормативно-правовыми актами, действующей на территории Российской Федерации на дату сдачи-приемки результатов выполненных работ.
В случае если один из перечисленных в техническом задании документов утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

7. Условия производства работ
7.1. До начала выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Договора Исполнитель обязан:
- направить на адреса электронной почты Заказчика oks@fnkcib.ru  сведения о назначенных Исполнителем исполнителей, ответственных за координацию и согласование с Заказчиком хода оказания услуг, решения иных вопросов, связанных с исполнением обязательств по Договору;
- предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ (надлежащим образом заверенную копию приказа о назначении ответственного за производство работ) а также ответственного за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика;
При изменении ответственных лиц Исполнителя информация о новых ответственных лицах предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты назначения.
7.2. Исполнитель выполняет работы в условиях действующего отделения реанимации и интенсивной терапии в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию времени выполнения работ в перид с:
- понедельник - четверг: с 09.00 часов до 17.00 часов (МСК);
- пятница: с 09.00 часов до 16.30 часов (МСК)
с минимальным уровнем шума, а также не должен создавать неудобств, препятствующих осуществлению основной деятельности работников Заказчика.
Время проведения шумных работ должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или его сотрудников.
7.2.1. В выходные и праздничные дни, а также за пределами, установленного в пункте 7.2. технического задания времени выполнение работ допускается по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
7.3. Перед началом и в процессе выполнения работ Исполнитель обязан предпринять меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и в помещении (-ях), где выполняются работы. В случае невозможности принять меры, Подрядчик обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах. 
При необходимости, отключение существующих инженерных систем или отдельных участков инженерных систем производится по предварительному согласованию с Заказчиком.
При выявлении неисправностей, угрожающих безопасности людей, пожарной безопасности здания, целостности оборудования, немедленно отключить неисправное оборудование до устранения неисправности. 
7.4. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о возникшей аварии. 
7.5. В ходе выполнения работ, присоединение к точкам подключения существующей системы электроснабжения производится по предварительному согласованию с Заказчиком.
7.6. До начала выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на согласование техническую информацию (техническое описание характеристик, образцы (при наличии), иную информацию) о материальных ресурсах (материалах, изделиях, оборудовании), планируемых для использования при проведении работ. Исполнитель должен получить от Заказчика письменное согласование.
7.7. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, охраны труда, а также обеспечивает все необходимые меры к созданию условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья сотрудников Исполнителя, сотрудников, пациентов и посетителей Заказчика. 
7.8. На скрытые работы Исполнителем должны быть своевременно оформлены соответствующие акты, проведены работы по фотофиксации. На освидетельствование скрытых работ Исполнитель заблаговременно приглашает представителя Заказчика с оформлением акта освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
7.9. Исполнитель обязан известить Заказчика о проведении скрытых работ (в случае их наличия) не менее чем за 1 (один) день до их предъявления.  Их готовность подтверждается двусторонним актом скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, указанную Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.
7.10. Исполнитель обеспечивает соответствие профессионально-квалификационного уровня специалистов, привлекаемых к проведению работ. Работники Подрядчика должны быть экипированы спецодеждой, защитными средствами, оснащены необходимыми инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также расходными материалами, необходимыми для выполнения работ.
Исполнитель выполняет работы с применением инструментов и оборудования обеспечивающего его безопасное использование и эксплуатацию. 
7.11. Исполнитель обязан направить специалистов, привлекаемых к проведению работ, к Заказчику для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности перед началом выполнения работ на объекте.
7.12. При проведении работ, затрагивающих действующие инженерные коммуникации, в том числе кабельные линии, пожарные извещатели, элементы системы оповещения, видеонаблюдения, охранной сигнализации, иного оборудования, находящегося в зоне проведения работ, Исполнитель обязан принять необходимые меры по недопущению их порчи и сохранению в рабочем состоянии. В случае повреждения инженерных коммуникаций при производстве работ все восстановительные работы производятся за счет подрядной организации.
	  7.13. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика по устранению обнаруженных им недостатков в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
 	7.14. Исполнитель за свой счет исправляет нарушения по замечаниям Заказчика.
   7.15. Исполнитель обязан согласовывать ход выполнения работ с Заказчиком.	
7.16. Исполнитель обязан передать Заказчику по его требованию демонтированные материалы и оборудование.
7.17. Исполнителю запрещено складирование оборудования и материалов, а также организация бытового помещения (склада, прорабской, раздевалки) на территории ФГБУ ФНКЦИБ ФМБА России. Вопрос ежедневной доставки оперативного запаса необходимого для производства работ, а также вывоз остатков после проведения работ осуществляется за счет средств Исполнителя.
7.18. По завершении работ Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС Документ о приёмке, содержащий информацию в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 04.04.2013 № 44-ФЗ.
7.18.1. В срок не позднее дня совершения действий, указанных в пункте 7.18. технического задания, Исполнитель предоставляет Заказчику:
- акт о приемке выполненных работ (К-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии).
7.19. Работы считаются выполненными в полном объёме и принятыми Заказчиком с даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7.20. По окончании выполнения работ, в течение 1 (одного) рабочего дня Исполнитель обязан вывезти с объекта, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, строительный мусор. 
Обязательства по обращению с отходами, образующимися в результате выполнения работ, возлагаются на Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.21. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативной и технической документации, строительных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат оплате до устранения отклонений.
7.22. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, Исполнитель возмещает за свой счет.

8. Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий их качества
8.1. При повреждении Исполнителем (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает их за свой счет.
8.2. Гарантии качества распространяются на все примененные материалы, изделия, оборудование и работы, выполненные Исполнителем по Договору.
Исполнитель гарантирует, что все материалы, изделия, оборудование, применяемые для производства работ будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, декларации о соответствии и другие документы, удостоверяющие их качество (в случае если законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза установлено требование об обязательном подтверждении соответствия данного вида продукции).
Гарантийный срок устанавливается, в том числе:
- на выполненные работы – не менее 24 месяца;
- на все материалы, изделия, оборудование, примененные для выполнения работ - не менее чем срок действия гарантии завода-изготовителя материалов, изделий, оборудования и не менее 36 месяцев.
Течение гарантийного срока начинается на следующий день с даты размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
8.3. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства, приемки работ и во время эксплуатации. 
8.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
8.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.
8.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 11.2. контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
8.7. Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Исполнителя от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Исполнителя.
8.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Исполнитель.
8.12. В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока, на период ремонта, Исполнителем предоставляется подменное. 

9. Требования к Исполнителю
9.1. При производстве работ Исполнитель обязан ежедневно проводить уборку рабочего места после завершения текущих работ.
9.2. К моменту сдачи работ Заказчику привести в порядок, обеспылить и вымыть все поверхности объекта, подлежащие сдаче.
9.3. Исполнитель за свой счет организовывает вывоз мусора, полученный в ходе проведения работ. Пользование средствами сбора мусора Заказчика запрещено.  
9.4. В случае разрушения строительных конструкций, а также повреждения отделки Исполнитель за свой счет восстанавливает целостность строительных конструкций и в полном объеме восстанавливает конструкции в том виде которая была до начала производства работ.
9.4. Курение на территории Заказчика строго запрещено, при нарушении сотрудник Исполнитель не допускается к дальнейшему проведению работ.



	Заказчик:                  
	Исполнитель:

	Начальник УМТО 

________________________ / Е.И. Карякин /
М.П. 
«___» ____________________ 202__ г.	
	________________________________________

_______________/_____________/

«______»_____________________ 202_ г. 







Приложение №2
к Контракту № _____ 
от «____» _____________20_ г. 

Перечень цен единиц работ 

	[bookmark: _GoBack]№
п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на
единицу
измерения
	коэф
-фициенты
	Всего
с учетом
коэффициентов
	на единицу
измерения
в базисном
уровне цен
	индекс
	на единицу
измерения
в текущем
уровне цен
	коэф
-фициенты
	Всего
в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН09-03-012-12
	Монтаж стоек.
(Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м)
	т
	0,23362
	1
	0,23362
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,36/1000*69,53

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3503236
	
	
	
	
	

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	5,78
	
	1,3503236
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5349898
	
	
	
	
	

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,2055856
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,88
	
	0,2055856
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0327068
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0327068
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	1,06
	
	0,2476372
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,06
	
	0,2476372
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,0490602
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,0490602
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2
	
	0,46724
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0186896
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,95
	
	0,455559
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000023
	
	
	
	
	

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0043687
	
	
	
	
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000724
	
	
	
	
	

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0002406
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,005
	
	0,0011681
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	4
	
	0,93448
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,59
	
	0,1378358
	
	
	
	
	

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000234
	
	
	
	
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,000007
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0001402
	
	
	
	
	

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0004532
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,4
	
	0,093448
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1.1
	ФСБЦ-07.2.07.12-0001
	Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без
	т
	1
	
	0,23362
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	ГЭСН09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок.
(Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м)
	т
	0,00696
	1
	0,00696
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=2,32/1000*3,00

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,275268
	
	
	
	
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	39,55
	
	0,275268
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0279096
	
	
	
	
	

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,000696
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	
	0,000696
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0008352
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0008352
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	3,6
	
	0,025056
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	3,6
	
	0,025056
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	
	0,0013224
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0013224
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,46
	
	0,0101616
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,1
	
	0,000696
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,2
	
	0,008352
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,36
	
	0,0025056
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,44
	
	0,0030624
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	21
	
	0,14616
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000001
	
	
	
	
	

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000007
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,0002
	
	0,0000014
	
	
	
	
	

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0001302
	
	
	
	
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000002
	
	
	
	
	

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000135
	
	
	
	
	

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,00103
	
	0,0000072
	
	
	
	
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000022
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000042
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	ФСБЦ-07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	1
	
	0,00696
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(1-й слой учтён в стоимости металлоконструкций)
	100 м2
	0,11725
	1
	0,11725
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=(11,125+0,6) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6225975
	
	
	
	
	

	 
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	5,31
	
	0,6225975
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0011725
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0011725
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0011725
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0011725
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0011725
	
	
	
	
	

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	0,13132
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,0010553
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0001759
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	ГЭСН13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,11725
	1
	0,11725
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=(11,125+0,6) / 100

	 
	ТП
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,499485
	
	
	
	
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,499485
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00469
	
	
	
	
	

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	2
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	2
	0,002345
	
	
	
	
	

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	2
	0,152425
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,009
	2
	0,0021105
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	1,4
	2
	0,3283
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	ГЭСН09-04-006-02
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,073
	1
	0,073
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=7,30 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,862
	
	
	
	
	

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	94
	
	6,862
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,07018
	
	
	
	
	

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,89
	
	0,06497
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,89
	
	0,06497
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,34
	
	0,02482
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,02482
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	5,8
	
	0,4234
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,8
	
	0,4234
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	4,89
	
	0,35697
	
	
	
	
	

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	4,89
	
	0,35697
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-009
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т
	маш.-ч
	2,24
	
	0,16352
	
	
	
	
	

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,24
	
	0,16352
	
	
	
	
	

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,99
	
	0,07227
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,0365
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,0365
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3,36
	
	0,24528
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,18
	
	0,01314
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,98
	
	0,21754
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,903
	
	0,065919
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	
	0,1041856
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,4
	
	0,2482
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7
	
	0,511
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00002
	
	0,0000015
	
	
	
	
	

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	
	0,000011
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,019
	
	0,001387
	
	
	
	
	

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	
	0,001168
	
	
	
	
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000029
	
	
	
	
	

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	
	0,0002168
	
	
	
	
	

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	
	0,0000949
	
	
	
	
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	
	0,0000343
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	
	0,0000066
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	ФСБЦ-08.3.09.02-0042
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С20-1150-0,35
	м2
	105
	
	7,665
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6
	ГЭСН09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,2154
	1
	0,2154
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=21,54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,82818
	
	
	
	
	

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	31,7
	
	6,82818
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,631122
	
	
	
	
	

	 
	91.05.02-005
	Краны козловые, грузоподъемность 32 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,008616
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008616
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,21
	
	0,045234
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,21
	
	0,045234
	
	
	
	
	

	 
	91.05.06-008
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т
	маш.-ч
	2,36
	
	0,508344
	
	
	
	
	

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,36
	
	0,508344
	
	
	
	
	

	 
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	0,88
	
	0,189552
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,068928
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,068928
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,68
	
	0,361872
	
	
	
	
	

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	0,16
	
	0,034464
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	
	0,30156
	
	
	
	
	

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,42
	
	0,090468
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,4272
	
	0,3074189
	
	
	
	
	

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,61
	
	0,131394
	
	
	
	
	

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,2
	
	0,47388
	
	
	
	
	

	 
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,00015
	
	0,0000323
	
	
	
	
	

	 
	07.2.07.12-0011
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб
	т
	0,011
	
	0,0023694
	
	
	
	
	

	 
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,016
	
	0,0034464
	
	
	
	
	

	 
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000086
	
	
	
	
	

	 
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00297
	
	0,0006397
	
	
	
	
	

	 
	11.1.03.01-0061
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I
	м3
	0,0013
	
	0,00028
	
	
	
	
	

	 
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00047
	
	0,0001012
	
	
	
	
	

	 
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,00009
	
	0,0000194
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	6.1
	ФСБЦ-08.3.09.01-0113
	Профнастил оцинкованный НС44-1070-0,7
	м2
	105
	
	22,617
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	ГЭСНр68-02-004-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2
	0,086
	1
	0,086
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=8,60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,54612
	
	
	
	
	

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	285,42
	
	24,54612
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,21536
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-059
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	1,85
	
	0,1591
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,85
	
	0,1591
	
	
	
	
	

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	0,24
	
	0,02064
	
	
	
	
	

	 
	91.13.01-024
	Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00086
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,00086
	
	
	
	
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	23,9
	
	2,0554
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	23,9
	
	2,0554
	
	
	
	
	

	 
	91.21.10-004
	Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	37,4
	
	3,2164
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.02.07-0021
	Уголок картонный защитный
	м
	68,3
	
	5,8738
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,0075
	
	0,000645
	
	
	
	
	

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	24,5
	
	2,107
	
	
	
	
	

	 
	08.3.02.01-0041
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,018
	
	0,001548
	
	
	
	
	

	 
	11.2.04.06-0061
	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм
	шт
	0,13
	
	0,01118
	
	
	
	
	

	 
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт
	0,51
	
	0,04386
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,00172
	1
	0,00172
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=(0,02*8,60) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,024768
	
	
	
	
	

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	0,024768
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0238736
	
	
	
	
	

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,0030444
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,0030444
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	0,0073788
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	0,0073788
	
	
	
	
	

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	0,0121776
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	0,0121776
	
	
	
	
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,0012728
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,0012728
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	0,0086
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	8.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	9
	ГЭСН27-07-003-02
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком с применением демонтированной пи
	100 м2
	0,086
	1
	0,086
	
	
	
	
	

	 
	
	Объем=8,60 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,6464
	
	
	
	
	

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	42,4
	
	3,6464
	
	
	
	
	

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,077314
	
	
	
	
	

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,38
	
	0,03268
	
	
	
	
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,38
	
	0,03268
	
	
	
	
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,000774
	
	
	
	
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,009
	
	0,000774
	
	
	
	
	

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	4,7
	
	0,4042
	
	
	
	
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,51
	
	0,04386
	
	
	
	
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,51
	
	0,04386
	
	
	
	
	

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,05
	
	0,0043
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	

	 
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	
	
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Итоги по смете:
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	

	 
	
	          в том числе:
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	

	 
	
	               Материалы
	

	 
	
	     Строительные работы
	

	 
	
	          в том числе:
	

	 
	
	               оплата труда
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	

	 
	
	               материалы
	

	 
	
	               накладные расходы
	

	 
	
	               сметная прибыль
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	

	 
	
	     Итого 
	

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	     ВСЕГО по смете
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