Техническое задание на поставку офтальмоскопа прямого.
Место, срок и условия поставки: ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России
Юридический адрес: 142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, кабинет 7
Фактический адрес: 142031, Московская область, г. Видное, п. санатория «Горки Ленинские», дом 3, кабинет 7
2.   Условия поставки товара: Поставщик обязуется осуществить поставку товара, включая упаковку, распаковку, погрузку-разгрузку, перегрузку, хранение, транспортировку на условиях, предусмотренных гражданско-правовым договором.
Поставщик за свой счет осуществляет поставку и выгрузку товара в местах доставки.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающий защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
3. Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4. Срок приемки Заказчиком товара и подписания документа о приемке: (не более) 5 (пяти)
      рабочих дней.
5. Срок оплаты поставленного товара: (не более) 7 (семи) рабочих дней.
[bookmark: _GoBack]6. Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими страну происхождения, качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара.
7. Требования к качеству товара: товар должен иметь целостную упаковку, отгружаться в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при перевозке всеми видами транспорта; тара и упаковка включается в стоимость товара и возврату не подлежит.
Гарантийный срок не менее 1-ого года
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	1
	Прямой офтальмоскоп LED Professional 3,6V.
	Большое количество диоптрий и апертур позволяет выполнять точные исследования и обеспечивает комфорт в использовании. Легкое управление линзами, координатной сеткой и фильтрами позволит не отводить прибор от пациента. 
Яркое белое освещение; 
Диапазон дптр от -30 дптр до +29 дптр шаг 1 дптр; 
Сменный фильтр используется в сочетании с апертурами ; 
Плавно регулируемый диск выбора апертур ; 
Мощность 3.6V;
 Мягкий упор для брови подходит для работы в очках.
Комплектация: 
Головка офтальмоскопа 1 шт. 
Рукоятка 1 шт. 
Лампа (3.6В) 1 шт. (батарейка) 
Кейс для хранения 1 шт. 
Зарядное устройство 1 шт.
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