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Техническое задание 
на поставку системы передачи извещений для поликлиники 
г. Кирово-Чепецк ул Ленина д. 37


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	

	[bookmark: _Hlk233378072]1
	Интерфейс связи с центральной станцией Центр охраны  Link LTE   
Количество ШС                                          2
Количество SIM-карт                                2
Тип разъема для подключения 
Антенны                                                  SMA
Поддержка мобильной связи
GSM/LTE;                                  поколение 2G; 4G
Диапазон рабочих температур, °С     -30…+50
	Шт.
	1
	14590
	14590

	2
	 Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5
Напряжение, В	                       380
Материал жилы	                        Медь
Сечение жилы, мм2               	0.5
Количество жил	                        4
Материал изоляции	               Композиция из   
                                            Кремнийорганического
                                          и полиолефинового слоев
Материал оболочки	             Пвх пониженной
                                            горючести с низким
                                             дымогазовыделением 
                                                     огнестойкий
Наличие экрана	                        Нет
Количество проводников                                   4
Тип проводника                             однопроволочный
Электрические параметры кабеля:
- номинальный диаметр жил/сечение,
 мм/мм²                                                            0.5/0.2
Наружный диаметр кабеля, не более, мм       4.2

	м
	10
	 50,74
	  507,40

	3
	Монтаж и пуско-наладочные работы
	Усл. Ед.
	1
	19902,60
	19902,60

	
	                                                                                                                           Итого:
	35000,00



2. Провести монтажные и пуско-наладочные работы системы передачи извещений на ПЦН от установленной системы АПС и СОУЭ  выполненной на основе модульно-блочной системs С2000М (верс 2.04)  
Оборудование должно соответствовать действующим нормам и стандартам
3. Требование к оборудованию СПИ.
3.1 Оборудование должно быть новым, не бывшем в эксплуатации, строго подобрано по указанным техническим характеристикам.
3.2 Монтаж и пуско-наладка оборудования, а так же кабельные линии устанавливаются и протягиваются силами подрядчика.
3.3 Подрядчик должен обеспечить необходимые для проведения монтажных работ (разъемы, розетки и пр. материалы), а так же подключить объект на пульт централизованного наблюдения.
3.4 Разгрузочно-погрузочные работы, доставка, монтаж, пуско-наладка и использование машин и инструментов осуществляется силами исполнителя.
3.5 Размещение оборудования согласовать с представителем заказчика, до начала монтажных работ.

РАЗДЕЛ 2. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	                 Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору: 30 рабочих дней с момента заключения Договора.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	            Срок гарантии - 12 месяцев с даты приемки Заказчиком. 
Гарантия предоставляется на все выполненные работы и материалы.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	            Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87),
- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской федерации».



