Техническое задание на приобретение отдельных элементов охранно-пожарной               сигнализации. 

1.  Наименование закупки: Приобретение отдельных элементов охранно-пожарной               сигнализации. .
2.  Место поставки товара: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114.
  Характеристика товара:
	№
п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед.
изм
	К-во
	ОКПД2

	1

	Источник бесперебойного питания
(Скат-1200 (4А) с аккумулятором 12Вх12А/Ч)
	Напряжение сети (входное): 150—250 В (частота 50 Гц). [1]
Выходное напряжение (номинальное): 12 В. [1]
Ток нагрузки от сети: 4 А (кратковременно до 4,5–5 А). [1, 2]
Отсек для аккумуляторов: рассчитан на установку двух АКБ емкостью по 12 Ач 
Функции защиты: от короткого замыкания (КЗ), переполюсовки, превышения выходного напряжения и глубокого разряда батарей
Температурный диапазон работы: от +1 до +40 °C
Аккумулятор 12Вх12А/Ч:
Напряжение: 12 В
Емкость: 12 Ач (при 20-часовом разряде)
Технология: AGM (абсорбированный электролит)
Срок службы: 3–5 лет
Габариты: 151 × 98 × 100 мм
Максимальный ток заряда: 3.6 А
Внутреннее сопротивление: ~32 мОм (в заряженном состоянии при 25°С)
Саморазряд: около 3% емкости в месяц при 25°С.
	шт.
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3. Срок поставки товара: с момента заключения государственного контракта 10 календарных дней.
  4. Требования к товару:
Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке и соответствовать указанным характеристикам. 

Начальник ОМТО                                                              М.В. Лазовская
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