ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-05-14)

на	Текущий ремонт кровли корпуса 1/1.	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
1	Разборка покрытий кровель: из профлиста С ЧАСТИЧНЫМ СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА. 	м2	240			
2	Резка стального профилированного настила	м	50			
3	Устройство разжелобков (ендов) из листовой стали толщ. 0,7мм 4х10м (3шт) с  промазкой швов битумной мастикой.	м	30			
4	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	м2	130.625			
5	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). 	м2	585			
6	Монтаж  саморезов на существующей кровле из профнастила. 	шт	3 584			
7	Промазка  свищей в покрытии из профлиста. 	м2	585			
8	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10.  Стыки крепятся на 500мм от края через 100мм	шт	918