КОНТРАКТ №____
ИКЗ 261690300815369500100100150000000244


г. Тверь                                                                           «___»___________2026г                                                                            
                                                                                    

От имени Российской Федерации - Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области», именуемое в дальнейшим «Заказчик», в лице начальника Лапина Владислава Анатольевича, действующего на основании Устава и Приказа УФСИН России по Тверской области, с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________, действующего на основании_____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), объявление закупочной сессии №______________ на сайте https://agregatoreat.ru, заключили контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» - товар, а «Заказчик» принять  и оплатить товар в количестве, ассортименте и по цене согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Товар доставляется по адресу «Заказчика» - г. Тверь, п. Большие Перемерки, д.18. Приёмка Товара производится по адресу «Заказчика» с 09.00 час. до 16.00 час. с понедельника по пятницу (в рабочие дни) с момента заключения  настоящего Контракта  10 рабочих   дней с момента заключения контракта.
2.2. На момент передачи товар должен принадлежать на праве собственности «Поставщику», не должен быть заложенным, арестованным и обремененным правами третьих лиц. 
2.3. «Заказчик» производит приёмку Товара в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента передачи документации, предусмотренной п. 2.6 Контракта. 
2.4. Обязанность «Поставщика» передать Товар «Заказчику» считается исполненной                      в момент получения Товара «Заказчиком». Риск случайного повреждения Товара переходит    на «Заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность                 по передаче Товара «Заказчиком».
2.5. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения переходят                 от «Поставщика» к «Заказчику» в момент передачи Товара «Заказчику».
2.6. При отгрузке Товар должен сопровождаться следующими документами:
- счет на оплату;
- счет-фактура/универсально-передаточный документ;
- товарная накладная (код формы ТОРГ-12), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика.
 2.7. В случае, если документы, указанные в пункте 2.6. Контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего контракта с учетом стоимости Товара, доставки,
тары, упаковки, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
налогов, сборов и других обязательных платежей_________,  без учёта НДС/с НДС.
3.2. Цена контракта определена с использованием электронной площадки Единый Агрегатор торговли «Березка» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №824-р, методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной сметы Российской Федерации заказчиком.
3.4. «Заказчик» осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на счет «Поставщика» в течение 7 (рабочих) дней по факту передачи Товара, на основании счёта, универсально-передаточного документа или товарной накладной из средств Федерального бюджета КБК 32003054240690048244.
3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.6. По предложению «Заказчика» может увеличиваться предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаться предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной контрактом цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены  контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.
3.7. Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Заказчика».
3.8. «Заказчик» имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы непредусмотренные в данном контракте.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
4.4. Общая сумма начисленной неустойки(штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.5. В случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения и ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек(штрафов, пени).
4.6.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе нарушение срока поставки, гарантийного обязательства), Исполнитель уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, включая, но не ограничиваясь, не выполненными работами (выполнение работ не в полном объеме, несоответствие качества выполненных работ условиям Контракта, не предоставление в сроки, предусмотренные Контрактом, оригиналов Актов выполненных работ), выявленных в ходе приемки, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
4.9. Общая сумма начисленной неустойки(штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает сторону от исполнения обязательств, установленных контрактом.
4.12. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения отдельных видов обязательств.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЯ
5.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в период действия срока годности согласно установленным стандартам.
5.2. В случае изменения качества Товара в течение срока годности, установленного требованиями нормативной документации и настоящего контракта, при соблюдении Заказчиком условий и правил хранения Товара, Поставщик гарантирует (обязан) по первому требованию Заказчика в течение 10 дней произвести замену некачественного Товара на новый за свой счет.
Такой Товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по контракту  предыдущего периода и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим пунктом контракта.
5.3. Товар, поступивший в адрес Заказчика без сопроводительных документо и документов, подтверждающих качество и безопасность Товара или с нарушениями в них, не принимается  на склад Заказчика о чём составляется акт с представителем Поставщика.
5.4. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока, уплачиваются за счет Поставщика.
5.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если 
докажут, что нарушение контракта вызвано обстоятельствами непреодолимой силы – форс-мажорными обстоятельствами, факт наступления которых подтверждается актом компетентного органа, расположенного по месту нахождения Стороны, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана немедленно известить другую Сторону 
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, при этом она несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременности такого извещения.
6.3. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Поставщик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для исполнения обязательств по контракту. В случае если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, каждая Сторона вправе потребовать расторжения контракта.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающей направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона которой предъявлена претензия обязана рассмотреть такую претензию в течение 10  (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
7.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Тверской области либо по месту нахождения ответчика.
7.3. При заключении и исполнении Контракта, условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с положениями ст. 34, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.
7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.7. При расторжении Контракта, в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.8. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика  по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания 
и действует до 20 декабря 2026 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Контракт может быть заключен в письменной форме путем обмена 
документации посредством почтовой, телефонной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему контракту оформляются в письменной форме и приобретают юридическую силу с момента их подписания обеими Сторонами. 
9.3. Условия настоящего контракта действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами.
9.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.5. Во всем ином, неурегулированном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
9.6. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 – Спецификация.
9.7. Факсимильные копии настоящего контракта и приложений к нему имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Контракту 
№ ___ от «___» ________ 2026г.


Спецификация на поставляемый товар
	№
п/п
	Наименование
	

Техническая характеристика 


	

Кол-во
	Ед
	
Цена
(руб.)
	
Сумма

	
1
	Щит с монтажной панелью ЩМП-35.30.15(ЩМП-03)IP31 EKF PROxima mb22-03
	Щит с монтажной панелью ЩМП-35.30.15(ЩМП-03)IP31 EKF PROxima mb22-03 
Страна происхождения Российская Федерация 
Высота-350мм
Ширина-300мм
Глубина -155мм
Степень защиты IP IP31
C монтажной панелью -да 
Материал корпуса-сталь
Тип дверей-одинарный 
Толщина плитышкафа-1мм
Толщина двери/ крышки -1мм
Подходит для использования вне помещений -нет
Тип крышки -закрытого типа 
Возможность расширения -нет
Подходит для молниезащиты- да 
Номер цвета- RAL 7035
Защитное покрытие поверхности – с порошковым покрытием 
Глубина монтажа, установки -135мм
Способ монтажа-открытой установки
Класс защиты от поражения электрическим током-I
Цвет-серый
Тип покрытия-дверь
Количество кабельных вводов -3
Монтажная глубина-130
Прозрачная дверь-нет
С замком-да
Номинальный ток(in)630А


	













1
	


шт
	
	

	2
	

Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 КАRАТ IEK MV20-1-010-C
	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 4.5кА ВА47-29 КАRАТ IEK MV20-1-010-C
Номинальный ток-10А
Общее количество полюсов-1
Род тока -переменный ток (АС)/постоянный ток (DC) 
Характеристика срабатывания -С
Номинальное напряжение -230В
Ширина в числах модульных расстояний -1
Количество защищенных полюсов-1
Номин. отключающая  способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В4.5кА
Номин. отключающая  способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В 4.5кА
Глубина монтажа, установки 73.6 мм
Степень защиты IP IP20
Частота от 50Гц до 50 Гц


	








5
	
шт
	
	

	3
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-05 1P 25A кривая С 4,5кА ВА 47-29 ЭРА Б0039222
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-05 1P 25A кривая С4,5кА ВА 47-29 ЭРА Б0039222
Номинальный ток А 25
Количество полюсов -1Р
Тип расцепления -С
Отключающая способность,кА 4.5
Значение ПКС (кА)4.5
Модель ВА47-29
Напряжение питания,230В
Серия устройства -ЭРА SIMPLE
Температура ограничения хранения и перевозки-нет
Тип устройства -автоматический выключатель
Вес- 87 г
	





1
	шт
	
	

	4
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-06 ВА 47-29 1P 32A кривая С 4,5кА ЭРА Б0039223
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-06 ВА 47-29 1P 32A кривая С 4,5кА ЭРА Б0039223
Номинальный ток-32А
Общее количество полюсов-1
Род тока -переменный ток (АС)
Характеристика срабатывания -С
Номинальное напряжение-230 В
Ширина в числах модульных расстояний-1
Количество защищенных полюсов-1
Рабочая температура окружающей среды – от -40град.С до 50град.С
Номинальное импульсное напряжение -4000кв
Номинальное отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В 4.5 кА
Номинальное отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В 4.5 кА
Номинальное отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230 В 4.5 кА
Номинальное отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В4.5 кА
С коммутируемым нейтральным проводником -нет 
Глубина монтажа, установки 71.5 мм
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IP IP20
Частота от 50 Гц до 50 Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui 660B
Для скрытого монтажа -да 
Сечение однопроволочного проводника – от 1 кв.мм до 25 кв.мм
Сечение многопроволочного гибкого проводника -от 1 кв.мм до 25 кв.мм
	







1
	шт
	
	

	5
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-07 ВА 47-29 1P 40A кривая С 4,5кА ЭРА Б0039224
	Автоматический выключатель SIMPLE-mod-07 ВА 47-29 1P 40A кривая С 4,5кА ЭРА Б0039224
Номинальный ток-40А
Общее количество полюсов -1
Род тока -переменный ток (АС)
Характеристика срабатывания -С
Номинальное напряжение -230 В
Ширина в числах модульных расстояний -1
Количество защищенных полюсов -1
Рабочая температура окружающей среды -от -40 град.С до 50град.С
Номинальное импульсное напряжение -4000кВ
Номин. Отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В 4.5 кА
Номин. Отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В 4.5 кА
Номин. Отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230 В 4.5 кА
Номин. Отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В 4.5 кА
С коммутируемым нейтральным проводником-нет
Глубина монтажа , установки 71.5 мм
Степень загрязнения (число)2
Степень защиты IP IP20
Частота от 50 Гц до 50Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui 660 В
Для скрытого монтажа-да 
Сечение однопроволочного проводника от 1кв.мм до 25 кв.мм


	













1
	шт
	
	

	6
	Лампа светодиодная AD16DS d16мм 230 В АС желт .КARAT IEK BLS10-ADDS-230-K05-16 
	Лампа светодиодная AD16DS d16мм 230 В АС желт .КARAT IEK BLS10-ADDS-230-K05-16
Бренд iek
Наименование товара производителя- 
Лампа AD16DS(LED) матрица d16мм желтый 230В  АС/DC IEK
Гарантийный срок- 5 лет 
Количество светодиодных сигнализаций-1 
Номинальное рабочее напряжение Ue от 230 В до 230 В
Род тока -переменный ток (АС)
Цвет линзы -желтый 
Диаметр отверстия -16мм
Конструкция линзы -круглая 
Исполнение линзы -плоская 
Тип подключения -Винтовое соединение 
Степень зашиты -IP IP54
С передним, фронтальным кольцом-нет   
	






2
	шт
	
	

	7
	Пост кнопочный 1-м КП-101 d22мм с кабел. Вводом для устройств сигнализации и управления пластик.бел.  DEKraft 25501DEK 
	Пост кнопочный 1-м КП-101 d22мм с кабел. Вводом для устройств сигнализации и управления пластик.бел.  DEKraft 25501DEK
Материал корпуса -пластик 
Количество постов-1
Степень защиты -IP54
 Диаметр отверстия -22мм
Ширина -72.5мм
	


2
	шт
	
	

	8
	Заглушка для кабель-канала LAN 60x60 ДКС 00870
	Заглушка для кабель-канала LAN 60x60 ДКС 00870
цвет-белый
материал- пластик 
исполнение -симметричный 
ширина-80мм
наличие галогенов -да 
глубина – 60мм
защитная пленка -нет
накладка на стык-нет
не содержит (без) галогенов -да
ширина -80мм
вид/марка материала -АБС-пластик (АВS)
глубина -60мм
защитное покрытие поверхности -прочее 
модель/исполнение -симметричный(-ое)
номер цвета RAL 9016
подходит для: лево/право 
тип крепления -защелкивание (под нажимом)
ETIM класс наименование -заглушка для настенного кабель-канала 
Ассортимент- Аксессуары для кабельных каналов 
Бренд – DKC
Вид оборудования -Аксессуары для кабельных каналов 
Заземление-симметричный (-ое)
Код ETIM EC000873
Код РАЭК 326918
Материал корпуса -пластик 
Размер 60*60
Сертификат -письмо 131
Способ монтажа -защелкивание (под нажимом)
Цвет внешн.оболочки-чисто белый 
Экспертный товар-нет 
Климатическое исполнение-УХЛ4
Крепление -защелка 
Материал изделия -пластик 
Не содержит галоген-да 
Покрытие- без покрытия 
Рекомендованный проектный ассортимент-да 
Степень защиты IP40
Тип изделия -заглушка 
Тип соединения -зажимное 
Вес-20г
	









131
	Шт 
	
	

	9
	Труба двустенная ПНД гибкая d40мм для кабельной канализации с протяжкой SN18 500H красн.(уп.50м) DKS 121940
	Труба двустенная ПНД гибкая d40мм для кабельной канализации с протяжкой SN18 500H красн.(уп.50м) DKS 121940
Страна происхождения – Российская Федерация 
Внешний деаметр-40мм
Цвет-красный 
Исполнение -Эластичный 
Вид/марка материала -Полиэтилен (РЕ)
Полированная поверхности -нет 
	



550
	м
	
	

	10
	Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн.(уп.20м)Ruvinil 22001(20)
	Труба гофрированная ПНД легкая d20мм с протяжкой черн.(уп.20м)Ruvinil 22001(20)
Страна происхождения – Российская Федерация 
Номинальный диаметр-20мм
Внешний диаметр-20мм
Внутренний диаметр-14.1мм
Материал -полиэтилен высокой плотности (HDPE)
 Цвет-черный 
Устойчивость к УФ-излучению- да 
С протяжкой (зондом)-да 

	




2
	упак
	
	

	11
	Труба гофрированная ПНД легкая d32мм с протяжкой 350 Н безгалоген. (НF) стойкая к УФ черн.(уп.10м) промрукав PR02.0128
	Труба гофрированная ПНД легкая d32мм с протяжкой 350 Н безгалоген. (НF) стойкая к УФ черн.(уп.10м) промрукав PR02.0128
Страна происхождения – Российская Федерация 
Номинальный диаметр-32мм
Внешний диаметр-32мм
Внутренний диаметр-24.3мм
Материал -полиэтилен
 Цвет-черный 
Устойчивость к УФ-излучению- да 
С протяжкой (зондом)-да
	



1
	Упак 
	
	

	12
	Кабель-канал 60х40 L2000 пластик Plas PROxima EKF kk-60-40

	Кабель-канал 60х40 L2000 пластик Plas PROxima EKF kk-60-40
Цвет-серый
Длина 2000мм
Высота-60мм
Гибки-нет
Не содержит (без)галогенов -нет
Расстояние между щелями -4мм
С верхней крышкой -да 
Тип крепления -накладной 
Ширина -40мм
Ширина слота,прорези,щели -6мм
Вид/марка материала -поливинилхлорид(PVC)
Защитное покрытие поверхности -без покрытия 
Количество постоянных перегородок -0
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость)-да
Полезное поперечное сечение-2109кв.мм
Предварительная штамповка -нет
Прозрачный -нет
С кабельным зажимом -нет 
Вид/марка материала -поливинилхлорид (ПВХ)
Полезное сечение- 2109мм2
Гарантийный срок эксплуатации-7 лет 
Гибкий -нет 
Есть штрихкод на каждой штуке товара -нет 
Кратность розничная-100
Наличие сертификата ТРТС-нет 
Производитель-ЕКF
Прямой контакт -да
С крышкой -да 
Самозатухающий -да 
Серия – ЕКF
Срок оформления 21
Срок подтверждения акцепта -5
Срок производства -45
Срок службы -10л
Тип боковой стенки – с щелевыми прорезями 
Устойчив к утеске тока -нет
Шаг перфорации -6мм
Ширина слота\шели  -6 мм
Длина 2000мм
Вес 1.07 кг

	

















20
	шт
	
	

	13
	Заглушка 60х40х КМЗ ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D-Z-060-040-K01

	Заглушка 60х40х КМЗ ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D-Z-060-040-K01
Цвет – белый 
Материал – пластик
Исполнение -левое \правое 
Высота-40мм
Ширина-60мм
Вид\марка материала -поливинилхлорид (PVC)
Высота -40мм
Ширина -60мм
Вес-111.4 г

	

1
	Упак 
	
	

	14
	Угол внутренний вертикальный 60х40 КМВ ELECOR (уп.4 шт) 
	Угол внутренний вертикальный 60x40 КМ В ELECOR (уп.4шт) IEK
CKMP10D-V-060-040-K01
Тип внутренний -угол
Размер:60x40 мм
Температура эксплуатации:от -15 до +60 °С
Климатическое исполнение УХЛ4
Температура монтажа от -15 до +60 °С
Количество в упаковке -4 шт
Материал- АБС-пластик
Ширина кабель-канала 60 мм
Высота кабель-канала 40 мм
Палитра- белый
Ширина -58 мм
Длина- 63 мм
Высота -41.5 мм
Цвет -белый
Изменяемый угол- нет
	





1
	упак
	
	

	15
	Поворот на 90град. 60x40 КМП ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D-P-060-
040-К01

	Поворот на 90град. 60x40 КМП ELECOR (уп.4шт) IEK CKMP10D-P-060-
040-К01
Тип поворот 90 град
Размер 60x40 мм
Климатическое исполнение УХЛ4
Температура монтажа от -15 до +60 °С
Температура эксплуатации от -15 до +60 °С
Количество в упаковке 4 шт
Материал ПВХ
Ширина кабель-канала 60 мм
Высота кабель-канала 40 мм
Палитра белый
Цвет белый
Длина 63 мм
Ширина 80.7 мм
Высота 41.5 мм
	





1
	упак
	
	

	16
	Гильза соединительная ГСИ(н) 2.5 КВТ 57923
	Гильза соединительная ГСИ(н) 2.5 КВТ 57923
Номинальное поперечное сечение
от 1.5 кв.мм до 2.5 кв.мм
Исполнение Стандартное
Материал Медь *
Защитное покрытие поверхности Луженая оловом
Изоляция Нейлон
Цвет изоляции Синий
	


6
	шт
	
	

	17
	Гильза соединительная ГМЛ-6 луженая медн. IEK UGTY10-006-04

	Гильза соединительная ГМЛ-6 луженая медн. IEK UGTY10-006-04
Гильза соединительная ГМЛ-6 луженая медн. IEK UGTY10-006-04
Производитель 1ЕК
Модельный ряд ГМ Л
Единица измерения штука
Вес, кг 0.01
Длина упаковки, мм20
Ширина упаковки, мм3
Высота упаковки, мм3
	


8
	шт
	
	

	18
	Гильза медная ГМЛ-П 16 КВТ 67294

	Гильза медная ГМЛ-П 16 КВТ 67294
Бренд КВТ
Наименование товара производителя
Гильза ГМЛ-П 16 (КВТ)
Номинальное поперечное сечение
от 12 кв.мм до 18 кв.мм
Исполнение Стандартное
Материал Медь
Защитное покрытие поверхности Луженая оловом
Изоляция Нет (без)
Цвет изоляции Нет (без)
	



5
	шт
	
	

	19
	Кабель ВВГнгП-LS 2*1,5 ГОСТ

	Кабель ВВГнгП-LS 2*1,5 ГОСТ
Марка кабеля - ВВГ-Пнг(А)-Ь8
Количество жил- 2 шт
Сечение жилы- 1.5 мм2
Жила заземления - Нет
Материал жилы -Медь
Номинальное напряжение - 0.66 кВ
Материал изоляции - ПВХ-пластикат
Материал оболочки - ПВХ-пластикат
Наличие брони -Нет
Наличие экрана- Нет
Условия прокладки- Блоки, Внешний, Внутренний, Грунт, каналы, Коллектор, Тоннель, Трубы,
Эстакады
Тип исполнения кабеля -Пнг(А)-ЬБ
Форма кабеля -Плоский
Конструкция жилы - Однопроволочная
Нормативный документ -ГОСТ
Допустимая рабочая температура 
нагрева жил: 90°С
Максимальная температура 
Эксплуатации:50°С
Минимальная температура
эксплуатации,  -50 °С
Габариты без упаковки-100x0.5x0.7см
Масса нетто-0.1кг

	









240
	м
	
	

	20
	Кабель силовой ВВГнгП-LS 3*1,5 м JTOCT
	Кабель силовой ВВГнгП-LS 3*1,5 м JTOCT
Страна происхождения -Российская Федерация
Номинальное напряжение и 0.66 кВ
Материал проводника- Медь
Количество жил- 3
Номинальное сечение проводника -1.5 кв.мм
Класс проводника :1 - однопроволочная
Изоляция жилы - Поливинилхлорид (PVC)
Наличие экрана -Нет
Бронированый -Нет
Огнестойкость -Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)-Да
Форма жил проводника -Круглая
Маркировка жил -Цвет
Защитный провод заземления-Да
Свинцовая оболочка- Нет
Материал внешней оболочки-Поливинилхлорид (РУС)
Цвет внешней оболочки -Черный
Максимально допустимая температура проводника -70 град.С
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке:от -15 град.С
Допустимая температура при эксплуатации (без движения):от -50 град.С до 50 град.С
	





20
	м
	
	

	21
	Кабель ВВГнгП-LS 3*2,5 м ГОСТ
	Кабель ВВГнгП-LS 3*2,5 м ГОСТ
Характеристика: изолированный
Количество жил: 3
Сечение кабеля: 2.5
Материал жилы :медь
	
405
	м
	
	

	22
	Кабель ВВГht(A)-LS 3x10 OK (N РЕ) О.ббкВ (м) РЭК-PRYSMIAN

	Кабель ВВГht(A)-LS 3x10 OK (N РЕ) О.ббкВ (м) РЭК-PRYSMIAN
Страна происхождения :Российская Федерация
Номинальное напряжение и 0.66 кВ
Материал проводника: Медь
Количество жил :3
Номинальное сечение проводника :10 кв.мм
Класс проводника: 1 - однопроволочная
	


31
	м
	
	

	23
	Изолента ПВХ 0.18x19мм черн. (рул.20м) IEK U1Z-20-10-K02

	Изолента ПВХ 0.18x19мм черн. (рул.20м) IEK U1Z-20-10-K02
Ширина :19 мм
Длина :20 м
Материал: Поливинилхлорид (PVC)
Двухсторонний: Нет
Изоляционная: Да
Самосваривающийся/Амальгамирующий :Нет
Толщина: 0.18 мм
Вулканизация :Нет
Подходит для высокого напряжения:Нет
Самозатухающий :да
Усточивость к УФ-излучению:Нет
Цвет:Черный
	




1
	шт
	
	

	24
	Изолента 47592 прорезиненная на Х/Б основе 20мм х 350мкм 70г ЭРА
Б0002454

	Изолента 47592 прорезиненная на Х/Б основе 20мм х 350мкм 70г ЭРА
Б0002454
материал :ХБ
Цвет: Черный
Ширина; 20 мм
Адгезия (липкость) : 100 мм/мин
Диапазон рабочих температур :от-30°6 до+80°С
Длина :5.5
Кратность упаковки :90
Наличие аллергенов и резких 
запахов: нет
Наличие категории ЛВЖ и ГЖ: нет
Напряжение пробоя: 1000В
Размер :20мм
Состав: ХБ-лента, клеевой слой
Срок годности: 24 мес
Страна производства :Россия
Температурные ограничения 
хранения и перевозки: нет 
Толщина ленты:0.35 мм
Удлинение при разрыве
Условия хранения :Хранить в прохладных сухих помещениях при 
температуре от+5 до+30 °С.
Электрическая прочность: не менее 1 кВ
Вес:103г
	





1



	шт
	
	

	25
	Провод СИГ1-4 2x16 0.6/1 кВ (м) Энергокомплект МФ

	Провод СИГ1-4 2x16 0.6/1 кВ (м) Энергокомплект МФ
Количество жил: 2
Номинальное сечение проводника:16 кв.мм
Материал проводника:Алюминий
Номинальное напряжение :1000 В
Изоляция жилы : Полиэтилен ('РЕ')
Маркировка жил :Цвет
	


133
	м
	
	

	26
	Комплект промежуточной подвески для СИП КОПМ 1500 IEK UKA-
31-D16-D95

	Комплект промежуточной подвески для СИП КОПМ 1500 IEK UKA-
31-D16-D95
Тип: кронштейн
Материал: алюминиевый сплав
Диаметр болтов: 8 мм
Предельная нагрузка:12000 Н
Вес нетто: 0.53 кг
Габариты без упаковки: 300x80x80 мм
Наружный диаметр СИП 16...95 мм
	


14
	шт
	
	

	27
	Зажим плашечный CD 35 (10-50/10-50кв.мм) НИЛЕД 11100551

	Зажим плашечный CD 35 (10-50/10-50кв.мм) НИЛЕД 11100551
Максимальное сечение 
проводника:50 кв.мм
Номинальное сечение 
проводника: 10кв.мм
Тип системы: Плашечный зажим
ETIM класс наименование :Зажим/сжим ответвительный
Бренд :Нилед
Вид оборудования :Зажимы
Защитное покрытие 
поверхности: Без покрытия(голый)
Код РАЭК: 657839
Типы арматуры : Зажимы
Изолированный зажим: false
Материал проводника 
магистрали: Алюминий
Материал проводника 
ответвления: Алюминий
Номин. поперечное сечение 
магистрали: 10…50 кв.мм
Номин. поперечное сечение
ответвления: 10..50 кв.мм
Тип канала зажима проводника магистрали: Открыто с обеих сторон
Тип канала зажима  проводника ответвления: Открыто с обеих сторон
Тип соединения: Винтовое/болтовое соединение
Гарантийный срок: 60мес 
Диапазон рабочих температур: от-60 до+50
Диапазон сечений : 10-50
Количество жил :1
Марка :CD
Материал жилы :Алюминий/Сталь
Материал изделия :Сплав алюминиевый
Напряжение:1000 В
Способ монтажа: На кабель
Стойкость к ультрафиолету: Да
Сфера применения Энергетика,Линии электропередач, промышленность
Температура монтажа: от-20 до+50
Температура эксплуатации: от-60 до+50
Тип изделия: Зажим плашечный
Вес:60.83г

	










121
	шт
	
	

	28
	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-95 (16-95/2,5-35) ЭРА
Б0029962

	Зажим прокалывающий ответвительный Р2Х-95 (16-95/2,5-35) ЭРА
Б0029962
Защитное покрытие поверхности: Без покрытия(голый)
Изолированный зажим: true
Материал проводника магистрали: Алюминий
Материал проводника ответвления: Алюминий
Номин. поперечное сечение магистрали: 16...95 кв.мм
Номин. поперечное сечение ответвления: 2.5...35 кв.мм
Номинальное поперечное сечение 
ответвления, SE / RE 2.5...35 кв.мм
Номинальное поперечное сечение 
ответвления, SM / RM, 2.5…35 кв.мм
Номинальное сечение главного провода,
SE16…95кв.мм
Номинальное сечение главного провода,
SM 16…95 кв.мм
Тип канала зажима проводника магистрали Открыто с обеих сторон
Тип канала зажима проводника одной стороны: Открыто с обеих сторон
Тип соединения Винтовое/болтовое соединение с прокалыванием изоляции 
ЕТ1М класс наименование:Зажим/сжим ответвительный
Бренд:EKF
Вид оборудования: Зажимы
Код ЕТ1М: ЕС001062
Код РАЭК:1024736
Код PC:208585
Код ЭТМ:6008434
Серия: PROxima
Типы арматуры: зажимы 
Номин. поперечное сечение магистрали:
16 мм2
Номин. поперечное сечение ответвления: 2.5 мм2
Номинальное поперечное сечение
ответвления, SE / RE:2.5 мм2
Номинальное поперечное сечение
ответвления, SM / RM: 2.5 мм2
Номинальное сечение главного провода,
SE: 16мм2
Номинальное сечение главного провода,
SM:16 мм2
Тип изделия/компонента: зажим изолированный 
Гарантийный срок:84 мес
Диапазон рабочих температур:от -60 до +60
Диапазон сечений:16-95
Материал изделия: полиамид\алюминий 
Материал проводника::алюминий 
Распродажа: sale630 
Сечение жилы:25мм2
Способ монтажа: обжимной 
Температура монтажа: от -20 до +50
Температура эксплуатации: от -60 до +50
Тип изделия: зажим 
Цвет: черный 
Материал магистрального проводника: Алюминий 
Номинальное поперечное сечение
ответвления. SE / RE по 35 кв.мм
Номинальное поперечное сечение
ответвления, SE / RE с 2.5 кв.мм
Номинальное проходное сечение по 95кв.мм
Номинальное проходное сечение с 16 кв.мм
Номинальное сечение главного проврда,
SM по 95 кв.мм
Номинальное сечение главного провода,
SM с 16 кв.мм
Номинальное сечение ответвления по 35 кв.мм
Номинальное сечение ответвления с2.5 кв.мм
Сечение магистрального проводника по95 кв.мм
Сечение магистрального проводника с16 кв.мм
Сечение ответвительного проводника по35 кв.мм
Сечение ответвительного проводника с 2.5кв мм
Тип подключения: Винтовое/болтовое соединение с
прокалыванием изоляции
Гарантийный срок хранения:7 лет 
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет 
Материал контактных пластин: Алюминиевый сплав
Материал подключаемых проводников: Алюминий
Сечение жилы магистрали: 116..95мм2 
Сечение жилы ответвления: 2.5..35мм2 
Температура монтажа,:°С -20...50
Температура эксплуатации: °С -60...50
Вес:128.3г.
изоляции(1РСКод РАЭК 1024736
	















113
	шт
	
	

	29
	Лента монтажная F2007 (уп.50м) ЭРА Б0029916
	Лента монтажная F2007 (уп.50м) ЭРА Б0029916
Ширина :20 мм
Длина :50 м
Толщина :0.7 мм
Габариты без упаковки: 50000x20x0.7 мм
Тип фасовки :шт.
Фасовка :1 шт
Материал :нержавеющая сталь
Покрытие :нет
Перфорация :нет
Диаметр монтажных отверстий : нет мм
	



1
	упак
	
	

	30
	Скрепа NC20 без зубьев для монтажной ленты ЭРА Б0029974
	Скрепа NC20 без зубьев для монтажной ленты ЭРА Б0029974
Производитель:ЭРА
Модельный ряд
Единица измеренияштука
Вес:0.01 кг
Длина упаковки:20мм
Ширина упаковки:10  мм
Высота упаковки:10 мм
	


18
	шт
	
	

	31
	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-95 (6-95/1,5-10) ЭРА Б0029906
	Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-95 (6-95/1,5-10) ЭРА Б0029906
Бренд:Эра
Наименование товара производителя
ЭРА Зажим прокалывающий ответвительный Р1Х-95 (6-95/1,5-10) (20/320/3840)
Артикул производителя
Б0029906
Штрих код
5055945598445
Гарантийный срок:3 года t
Страна происхождения: Российская Федерация
Сечение магистрального проводника
от 6 кв.мм до 6 кв.мм
Сечение ответвительного проводника
от 1.5 кв.мм до 1.5 кв.мм
Защитное покрытие поверхности:Без покрытия
Тип подключения:Винтовое/болтовое соединение с прокалыванием изоляции
Материал магистрального проводника:Алюминий/Медь
Материал проводника ответвления:  Алюмииий/Медь
	



8
	Шт 
	
	

	32
	Лампа ДНаТ-250 Е40 TEXENERGO te00352244
	Лампа ДНаТ-250 Е40 TEXENERGO te00352244
Тип товара Лампа Texenergo
Тип источника света Лампа натриевая высокого давления (ДНаТ)
Мощность источника света 250 Вт
Дополнительные характеристики
Цветовая температура 2 100 К
Класс ЕС000821
Наименование ЛампаДнаТ-250
	


5
	шт
	
	

	33
	Провод ШВВП 2*0,75 м
	Провод ШВВП 2*0,75 м
Тип :ШВВП
Номинальное напряжение :380 В
Материал медь/ПВХ
Изоляция ПВХ-пластикат
Материал оболочки ПВХ-пластикат
Цвет белый
Количество жил:2 шт
Сечение жилы кабеля :0.75 мм2
Структура жилы: МП
Упаковка: бухта
Мах нагрузка: 3.5 кВт
Форма провода: плоский
Ширина кабеля: 5.5 мм
Мах высота кабеля:  3.3 мм
	



41
	м
	
	

	34
	Труба гофрированная ПВХ GOFR-25-50-PVC легкая серая d 25мм с зондом
50м ЭРА Б0020113

	Труба гофрированная ПВХ GOFR-25-50-PVC легкая серая d 25мм с зондом
50м ЭРА Б0020113
Бренд :Эра
Наименование товара производителя
ЭРА Труба гофрированная ПВХ (серый) d 25мм с зонд, легкая 50м (12)
Страна происхождения Российская Федерация
Номинальный диаметр 25 мм
Внешний диаметр 25 мм
Внутренний диаметр 18 мм
Материал Поливинилхлорид (PVC)
Цвет Серый
Устойчивость к УФ-излучению Нет
	




1
	шт
	
	

	35
	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50MM с протяжкой с
муфтой для кабельной канализации SN13 420Н красн. (уп.ЮОм) DKC
121950

	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50MM с протяжкой с
муфтой для кабельной канализации SN13 420Н красн. (уп.ЮОм) DKC
121950
Материал ПНД г
Внешний диаметр 50 мм «
Внутренний диаметр 41.5 мм
Количество в бухте 100 м
Цвет красный
Степень защиты 44 1Р
Min радиус изгиба 400 мм
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°С) 320 Н
Устойчивость к ультрафиолету нет
Не поддерживающие горение (нг) нет
Вес нетто5 кг
Тип труба гибкая гофрированная
Температура эксплуатацииот -55 до +90 °С
Температура монтажаог -25 до +90 °С
С протяжкой есть
Способ монтажаскрытый
	


3
	шт
	
	

	36
	Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" 150x100 Basic EKF lse-150xl00-
bas

	Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" 150x100 Basic EKF lse-150xl00-
bas
Бренд EKF
Серия Basic
Наименование товара производителя
Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" 150x100 EKF Basic
Страна происхождения Российская Федерация
Ширина 150 мм
Цвет Красный
Маркировка Текст/Символы
Длина 100 м
Химическая стой кость Да
	




1
	шт
	
	

	37
	Трос 3,0 мм стальной оцинкованный (220м) 3 -TC-6x7+FC

	Трос 3,0 мм стальной оцинкованный (220м) 3 -TC-6x7+FC
Длина: 220 м
Диаметр: 3 мм
Покрытие: цинк
	
20
	м
	
	

	38
	Кабель витая пара F/UTP кат.5Е 4x2x0.52 24AWG solid PVC INDOOR сер.
(305м) (м) PRO Rexant 02-0025

	Кабель витая пара F/UTP кат.5Е 4x2x0.52 24AWG solid PVC INDOOR сер.
(305м) (м) PRO Rexant 02-0025
Материал проводника Медь
Класс проводника 1 - однопроволочная
Количество элементов скрутки 4
Маркировка жил Цвет
Экран поверх скрутки Фольга
Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC)
Цвет внешней оболочки Серый
	


311
	м
	
	

	39
	Кабель КВК-П-2 2x0.75 (м)

	[bookmark: _GoBack]Кабель КВК-П-2 2x0.75 (м)
Серия КВК-П
Упаковка производителя 200 м
Гарантийный срок 1 год
Страна происхождения Российская Федерация
Количество жил 3
Диаметр проводника 0.97 мм
Класс проводника 1 - однопроволочная
Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC)
Материал внешней оболочки Полиэтилен (РЕ)
	



360
	м
	
	

	Итого:







	
ЗАКАЗЧИК:		
	
ПОСТАВЩИК:	

	Начальник

________________ /В.А.Лапин 
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