МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 179/26
г. Киров                                                                                                                                                  «    » ____________ 2026 г.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция благоустройства города Кирова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в исполняющего обязанности директора Егорова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, выступая от имени и в интересах муниципального образования «Город Киров», с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________ действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории (тротуар) в районе Студенческого пр-д., д. 19\2, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, Студенческий пр-д., д. 19\2.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01.10.2026 г. В указанный срок не входит время согласования объемов выполненных работ и их приемка Заказчиком (его уполномоченным представителем). 
1.4. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
1.5. Требования к результатам работ: 
- своевременное и качественное выполнение всего объёма работ;
- при сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов.
- работы считаются выполненными после подписания сторонами акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) за весь объем работ.
1.6. Идентификационный код закупки: 263434528856343450100100050000000244

2. Обязанности и права сторон.
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1.	Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1), и сдать работу представителю Заказчика с оформлением акта о приемке выполненных работ. 
2.1.2.	Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СП, СанПиНов, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.3.	Обеспечить при выполнении работ соблюдение требований пожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности.
2.1.4.	Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов в месте выполнения работ.
2.1.5.	Обеспечить ведение исполнительной документации применительно к условиям контракта и предоставление её Заказчику.
[bookmark: _Hlk135815322]2.1.6.	Использовать при выполнении работ материалы, конструкции, изделия или оборудование, соответствующие требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Использовать материалы, конструкции, изделия или оборудование новые (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком) (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), разрешенные для применения (использования) на территории Российской Федерации, имеющие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру, качество и безопасность.
2.1.7. Назначить в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
2.1.8.	Обеспечить по окончании и в процессе выполнения работ уборку, погрузку и вывоз строительного мусора.
2.1.9. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы.
2.1.10. Обеспечить после выполнения работ надлежащее санитарное состояние в месте выполнения работ.
2.1.11. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставлять в течение 2 дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.
2.1.12. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением контракта.
2.1.13. Получить необходимые разрешения, согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора (при необходимости).
2.1.14. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
2.2.	Права Подрядчика:
2.2.1.	Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего контракта.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1.	Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.
2.3.2.	Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы, либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.3.	Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1.	Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность, давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.
2.4.2.	Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки. В случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ Заказчик в течение трех рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт выявленных недостатков и направляет его Подрядчику. Подрядчик, в течение срока указанного в предписании, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. 
2.4.3.	Проводить систематический операционный контроль качества выполняемых работ.
2.4.4.	Устранить недостатки, выявленные в работе Подрядчика, и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов.
2.4.5.	Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением условий контракта.
2.4.6.	В судебном порядке требовать расторжения настоящего контракта и возмещения причиненных убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание работы к установленному сроку становится невозможным.
2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена контракта (цена работ) составляет: _______________________, в том числе НДС ___________. Стоимость определена в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2). 
Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. В цене Контракта учтены все расходы на выполнение работ по предмету контракта, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение материалов, конструкции, изделия или оборудование и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование, механизмы и материалы, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы Подрядчика на устранение недостатков, возникших в результате выполнения работ. 
3.3. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы по безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней, на основании подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета (счета-фактуры) и справки (форма КС-3). 
3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Киров».
3.6. Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 ГК РФ и статьи 160.1 БК РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования «Город Киров». 
4. Выполнение работ.
4.1. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
4.2. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
4.2.1. Контроль за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
4.2.2. Проверка фактических объёмов, качества и стоимости выполненных работ для расчёта платежей Подрядчику и визирование акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
4.2.3. Участие в работе комиссии по приёмке выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (в случае создания такой комиссии Заказчиком).
4.3. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.2 контракта, представитель Заказчика имеет право:
4.3.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;
4.3.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
4.4. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
4.5. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
4.6. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.
4.7. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний.

5. Порядок сдачи приемки работ.
5.1. Приемка результата выполненных работ производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 
При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, в течение 5 рабочих дней с момента завершения работ оформляет акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и направляет Заказчику для подписания
5.2. В течение 20 рабочих дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, и/или иных недостатков работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. При сдаче выполненных работ Заказчику передаётся комплект исполнительной документации (журнал производства работ, сертификаты на материалы, конструкции, изделия или оборудование (оригиналы или копии, заверенные Подрядчиком), акты освидетельствования скрытых работ, исполнительную схему, альбом фотофиксации, другая документация, связанная с выполнением работ, запрашиваемая Заказчиком)
5.4. При отказе от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), основания для отказа излагаются отказавшимся от подписания лицом в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо для этого составляется отдельный документ. 
5.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего контракта и приложений к нему, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (промежуточные акты приёмки и другие документы), считаются не выполненными и в соответствии с разделом 7 настоящего контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.
5.6. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 
6. Качество работ
6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Локального сметного расчета (Приложение № 1), Гражданского кодекса Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, ТУ, СП, СанПиН, Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденных решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 №19/41, других норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации.
6.2. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации. Используемые материалы, конструкции, изделия или оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств (за исключением материалов предоставленных Заказчиком, или ранее демонтированных)), ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.
6.3. Срок предоставления гарантийных обязательств – 48 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
6.4. Остаточный срок годности на момент использования материалов, конструкций, изделий или оборудования не менее 50% срока годности, установленного изготовителем. 
6.5. Устранение недостатков (дефектов), выявленных во время приемки выполненных работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, не превышающий пять календарных дней с учетом погодно-климатических условий позволяющих выполнить работы качественно. 
6.6. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых материалов, комплектующих и на весь объем выполненных Подрядчиком работ. 
6.7. Если в период гарантийной эксплуатации (гарантийного периода) обнаружатся недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
6.8. В период гарантийной эксплуатации наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются предписанием Заказчика, направляемым Подрядчику любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта).
Подрядчик принимает необходимые меры к устранению недостатков (дефектов) в сроки, указанные Заказчиком в предписании.
6.9. В случае несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком работ, указанных в предписании Заказчика, длящиеся нарушения (недостатки, брак, дефекты и т.п.) Заказчик вправе зафиксировать посредством оформления соответствующего акта. О времени и месте составления акта Подрядчик уведомляется любыми средствами связи (телефонограммы, факсограммы, электронная почта). В случае неявки в указанное время и место, либо отказа представителя Подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке представителем Заказчика с отметкой о неявке представителя Подрядчика, либо с отметкой об отказе от подписи представителя Подрядчика, с указанием причин такого отказа (при их пояснении).

7. Ответственность сторон
1. 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
1. 7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1. а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
1. 7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1. 7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
1. 7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
1. 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1. а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
1. 7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1. а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
1. 7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
1. [bookmark: _Hlk37319540][bookmark: _Hlk37319578]7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
1. 7.10 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
1. 7.11. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по контракту.  Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.
1. 7.12. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.11 контракта, возмещает другой Стороне понесенные последней убытки.
1. 7.13. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Стороной обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
1. 7.14. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 
1. 7.15. Риск случайного повреждения (порчи) или гибели результата выполненных работ, лежит на Подрядчике до момента исполнения им своего обязательства по выполнению работ.
1. 7.16. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, требований пожарной безопасности, экологических норм при выполнении работ по предмету контракта – односторонняя, возлагается на Подрядчика.
1. 7.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий и иное причинение ущерба, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на месте выполнения работ, нарушение требований нормативно-технических документов, (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.
8. Срок действия контракта
Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
9. Прочие условия
1. 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
1. 9.2. Претензионное письмо оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензионном письме указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения допущенных нарушений.
1. 9.3. Срок рассмотрения претензии (требования) не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда Кировской области по истечении 20 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в претензионном письме.
1. 9.5. В случае возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика Заказчик принимает меры для взыскания неустойки (штрафа, пени)
1. 9.6. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1. 9.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
1. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1. 9.8. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь при условии, что они совершены в электронной форме и подписаны усиленными электронными подписями уполномоченных представителей сторон или совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
1. 9.9. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в десятидневный срок представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.
10. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
1. МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»
1. 610004, г. Киров, ул. Ленина, 15
1. ИНН/КПП 4345288563/434501001
1. ОГРН 1104345019184 
1. р/с 03231643337010004000
1. департамент финансов администрации города Кирова 
1. л/с 02403025290
1. (МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова», 
1. л/с 03914002022))
1. Банк: ОКЦ № 4 ВВГУ Банка России//УФК по Кировской области г. Киров, 
1. БИК: 013304182
1. к/с: 40102810345370000033 
1. тел. (8332) 221-901
1. muddh_kirov@mail.ru
1. 
1. И.о. директора

 ____________________ М.И. Егоров
	Подрядчик:
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	Техническое задание 
на выполнение работ по благоустройству общественной территории (тротуар) в районе Студенческого пр-д., д. 19\2
	№
п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Объем работы

	Тротуар

	1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
-бортовой камень БР 100.45.18
	м
	12

	2
	Погрузка с вывозом строительного мусора на расстояние 12 км.
	т
	2,85

	3
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
- бортовой камень БР 100.20.8
	м
	49

	4
	Погрузка с вывозом строительного мусора на расстояние 12 км.
	т
	7,927

	5
	Устройство щебеночного основания под бортовой камень
- щебень из плотных горных пород для дорожного строительства марки М-400, фракция 16-31,5мм
	м3
	0,48

	6
	Установка бортовых камней бетонных  
- камни бортовые БР 100.30.18 – 2 шт. из бетона В30 (М400)
- камни бортовые БР 100.45.18 – 10 шт. из бетона В30 (М400)
- смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15
	пм
	12

	7
	Установка бортовых камней бетонных 
- БР 100.20.8 из бетона B22,5 (М300) 
- смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс B15
	пм
	49

	8
	Подготовка почвы для устройства газона обыкновенного слоем 15 см. (восстановление вдоль бортового камня)
- земля растительная
	м2
	24,5

	9
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала 
-геополотно нетканое полипропиленовое, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	54

	10
	Устройство покрытий тротуаров из плитки бетонной
- плитка бетонная тротуарная типа «Брусчатка», форма кирпичик 200.100.60, цвет (серый 75%, красный 25%)
- песок природный для дорожного строительства класс II, толщиной 5 см.
- смеси сухие цементно-песчаные В 7,5 (марки М100), толщиной 2 см.
	м2
	54

	11
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см без применения асфальтоукладчика
(восстановление покрытия после замены бортового камня)
- смесь асфальтобетонная тип А16Вл на БНД
	м2
	6,0


Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс B15, F(1)100, W2. 

Транспортная схема:	
1. Щебень М400 - объект 165 км.
Щебень марки М400, фракции 16-31.5 уд. вес 1,23 т/м3


	
	Заказчик:
1. МКУ «Дирекция благоустройства города Кирова»


1. И.о. директора

 ____________________ М.И. Егоров
	Подрядчик:
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Локальный сметный расчет
[image: ]

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Тротуары

	1
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.30.18
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,1912
	
	
	
	
	2 949,16

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	8,1912
	
	
	360,04
	
	2 949,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	463,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,128
	
	
	
	
	451,63

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	1,128
	
	
	401,53
	
	452,93

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	1,128
	
	
	400,38
	
	451,63

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	3,384
	2,11
	1,48
	3,12
	
	10,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 864,28

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 400,79

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	3 468,81

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	1 836,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 412,67
	 
	9 169,52

	2
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	2,85
	1
	2,85
	 
	 
	72,32
	 
	206,11

	 
	
	Объем=ОКР(12*0,12*0,8+12*0,059*2,4;2)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,11

	3
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	2,85
	1
	2,85
	 
	 
	253,69
	 
	723,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	723,02

	4
	ГЭСНр68-02-006-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР 100.20.8
	100 м
	0,49
	1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	33,4474
	
	
	
	
	12 042,40

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	68,26
	
	33,4474
	
	
	360,04
	
	12 042,40

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 892,56

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,606
	
	
	
	
	1 844,15

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	9,4
	
	4,606
	
	
	401,53
	
	1 849,45

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	9,4
	
	4,606
	
	
	400,38
	
	1 844,15

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	28,2
	
	13,818
	2,11
	1,48
	3,12
	
	43,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 779,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 886,55

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	14 164,28

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	7 498,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 412,51
	 
	37 442,13

	5
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	7,54
	1
	7,54
	 
	 
	72,32
	 
	545,29

	 
	
	Объем=ОКР(49*0,04*0,8+49*0,05074*2,4;2)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	545,29

	6
	02-15-1-01-0012
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км
	1т груза
	7,54
	1
	7,54
	 
	 
	253,69
	 
	1 912,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 912,82

	7
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,48
	1
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12*0,04

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,408
	
	
	
	
	135,32

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	0,408
	
	
	331,66
	
	135,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,07

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0336
	
	
	
	
	15,46

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,0336
	
	
	1 332,30
	
	44,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0336
	
	
	460,14
	
	15,46

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,192
	
	
	17,18
	
	3,30

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,52

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,072
	
	
	35,06
	
	2,52

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	1,15
	
	0,552
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,37

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,78

	 
	Пр/812-008.0-1
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	
	110
	
	
	
	
	165,86

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	104,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	981,81
	 
	471,27

	7.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм
	м3
	0,552
	1
	0,552
	 
	 
	1 261,27
	 
	1 283,58

	7.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 400, фракция 16-31,5 мм 
	м3
	0,552
	
	0,552
	
	
	1 261,27
	
	696,22

	7.1.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км 
	1т груза
	
	
	0,679
	
	
	368,06
	-1
	-249,91

	7.1.2
	ФСБЦ-02.2.05.04-2374_02-15-1-01-0165
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 165 км 
	1т груза
	
	
	0,679
	
	
	1 233,10
	
	837,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 283,58

	8
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,376
	
	
	
	
	2 953,13

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	8,376
	
	
	352,57
	
	2 953,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	125,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,078
	
	
	
	
	41,29

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,0732
	
	
	1 676,70
	
	122,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,0732
	
	
	537,82
	
	39,37

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,0048
	
	
	576,40
	
	2,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,0048
	
	
	400,38
	
	1,92

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	378,34

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00012
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	10,29

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,0072
	3 778,62
	1,81
	6 839,30
	
	49,24

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0204
	10 082,68
	1,55
	15 628,15
	
	318,81

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	0,708
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 498,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 994,42

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	3 383,69

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	2 305,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 563,75
	 
	9 187,65

	8.1
	ФСБЦ-04.1.02.05-0260
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2
	м3
	0,708
	1
	0,708
	4 594,39
	1,69
	7 764,52
	 
	5 497,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 497,28

	8.2
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) БР 100.30.18 объем 0,052м3/шт  2 шт
	м3
	0,104
	1
	0,104
	5 746,75
	2,57
	14 769,15
	 
	1 535,99

	 
	
	Объем=2*0,052

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 535,99

	8.3
	ФСБЦ-05.2.03.03-0012
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) БР 100.45.18 объем 0,081м3/шт 10 шт
	м3
	0,81
	1
	0,81
	5 746,75
	2,57
	14 769,15
	 
	11 963,01

	 
	
	Объем=10*0,081

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 963,01

	9
	ГЭСН27-02-010-09
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	100 м
	0,49
	1
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=49 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,654
	
	
	
	
	11 127,44

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	32,66
	
	16,0034
	
	
	325,68
	
	5 211,99

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,8253
	
	
	355,56
	
	2 782,36

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	15,97
	
	7,8253
	
	
	400,38
	
	3 133,09

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	220,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2548
	
	
	
	
	102,02

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,1568
	735,21
	1,37
	1 007,24
	
	157,94

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,1568
	
	
	400,38
	
	62,78

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,098
	
	
	639,56
	
	62,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,098
	
	
	400,38
	
	39,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	813,60

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	
	0,000245
	70 296,20
	1,22
	85 761,36
	
	21,01

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,008
	
	0,00392
	3 778,62
	1,81
	6 839,30
	
	26,81

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,1
	
	0,049
	10 082,68
	1,55
	15 628,15
	
	765,78

	Н
	05.2.03.04
	Камни бортовые бетонные
	м3
	1,6
	
	0,784
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	4,9
	
	2,401
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 263,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 229,46

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	12 689,29

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	8 646,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 570,71
	 
	33 599,65

	9.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР 100.20.8 V-0,016м3/шт
	м3
	0,784
	1
	0,784
	 
	 
	21 337,01
	 
	16 728,22

	 
	
	Объем=49*0,016

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 728,22

	9.2
	ФСБЦ-04.1.02.05-0260
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2
	м3
	2,401
	1
	2,401
	4 594,39
	1,69
	7 764,52
	 
	18 642,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 642,61

	10
	ГЭСН47-01-046-03
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	100 м2
	0,245
	1
	0,245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,5611
	
	
	
	
	2 176,05

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	26,78
	
	6,5611
	
	
	331,66
	
	2 176,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01225
	
	
	
	
	4,90

	 
	91.12.08-051
	Катки прицепные кольчатые 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0343
	50,89
	1,56
	79,39
	
	2,72

	 
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0,05
	
	0,01225
	
	
	678,05
	
	8,31

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,01225
	
	
	400,38
	
	4,90

	Н
	16.2.01.02
	Земля растительная
	м3
	15
	
	3,675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 191,98

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 180,95

	 
	Пр/812-041.0-1
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	2 246,38

	 
	Пр/774-041.0
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	
	72
	
	
	
	
	1 570,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 525,06
	 
	6 008,64

	10.1
	ФСБЦ-16.2.01.02-0001
	Земля растительная
	м3
	3,675
	1
	3,675
	1 062,45
	1,27
	1 349,31
	 
	4 958,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 958,71

	11
	ГЭСН27-04-016-01
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами
	1000 м2
	0,054
	1
	0,054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1124
	
	
	
	
	372,25

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	20,6
	
	1,1124
	
	
	334,64
	
	372,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0108
	
	
	
	
	4,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,0108
	
	
	576,40
	
	6,23

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,0108
	
	
	400,38
	
	4,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,52

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,00013
	
	0,000007
	55 898,18
	1,34
	74 903,56
	
	0,52

	П,Н
	01.7.12.05-1018
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	376,57

	 
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	
	147
	
	
	
	
	553,56

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	504,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 694,07
	 
	1 441,48

	11.1
	ФСБЦ-01.7.12.05-1004
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м2
	м2
	54
	1
	54
	31,39
	1,31
	41,12
	 
	2 220,48

	 
	
	Объем=0,054*1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 220,48

	12
	ГЭСН27-07-014-01
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	100 м2
	0,54
	1
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=54 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,1
	
	
	
	
	24 306,56

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	115
	
	62,1
	
	
	391,41
	
	24 306,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 906,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,346
	
	
	
	
	2 458,82

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	1 676,70
	
	3 884,24

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	4,29
	
	2,3166
	
	
	537,82
	
	1 245,91

	 
	91.08.09-002
	Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт
	маш.-ч
	3,2
	
	1,728
	7,51
	1,39
	10,44
	
	18,04

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	1 462,54
	
	426,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,54
	
	0,2916
	
	
	400,38
	
	116,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	576,40
	
	1 578,07

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,07
	
	2,7378
	
	
	400,38
	
	1 096,16

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,89

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,1
	
	0,054
	
	
	35,06
	
	1,89

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ
	м3
	0,54
	
	0,2916
	
	
	
	
	 

	Н
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	
	2,9241
	
	
	
	
	 

	Н
	05.2.02.21
	Плитки тротуарные декоративные
	м2
	102
	
	55,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 674,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 765,38

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	30 244,88

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	20 609,34

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 682,07
	 
	83 528,32

	12.1
	ФСБЦ-04.3.02.13-0223
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
	т
	1,4
	1
	1,4
	2 980,05
	1,46
	4 350,87
	 
	6 091,22

	 
	
	Объем=54*0,02*1,3

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 091,22

	12.2
	ФСБЦ-05.2.02.21-0026
	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм(75% серого и 25% красного цветов)
	м2
	55,08
	1
	55,08
	341,02
	2,6
	886,65
	 
	48 836,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 836,68

	12.3
	ФСБЦ-02.3.01.02-1140
	Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита
	м3
	3,26
	1
	3,26
	565,20
	1,75
	989,10
	 
	3 224,47

	 
	
	Объем=0,2916+54*0,05*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 224,47

	13
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (применительно 5 см)
	100 м2
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5376
	
	
	
	
	215,24

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	8,96
	
	0,5376
	
	
	400,38
	
	215,24

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,15

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	1 676,70
	
	2,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	537,82
	
	0,65

	 
	91.08.09-001
	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0486
	
	
	50,48
	
	2,45

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	576,40
	
	0,69

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0012
	
	
	400,38
	
	0,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	66,71

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0036
	22 876,38
	0,81
	18 529,87
	
	66,71

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	7,14
	
	0,4284
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	288,23

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216,37

	 
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	244,50

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	166,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 655,50
	 
	699,33

	13.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-1172
	Смеси асфальтобетонные А 16 ВЛ на БНД
	т
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	9 770,76
	 
	7 034,95

	 
	
	Объем=ОКР((0,06*100*120,3)/1000;2)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 034,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Тротуары :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	202 548,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 277,55

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 679,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 923,72

	 
	
	               Материалы
	129 280,78

	 
	
	               Перевозка
	3 387,24

	 
	
	     Строительные работы
	312 952,43

	 
	
	          Строительные работы
	309 565,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 277,55

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 679,48

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 923,72

	 
	
	                    материалы
	129 280,78

	 
	
	                    накладные расходы
	67 161,25

	 
	
	                    сметная прибыль
	43 242,41

	 
	
	          Перевозка
	3 387,24

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 201,27

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	67 161,25

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	43 242,41

	 
	
	Всего по разделу 1 Тротуары
	312 952,43

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	152,3877
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	11,47185
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	202 548,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 277,55

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 679,48

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 923,72

	 
	
	               Материалы
	129 280,78

	 
	
	               Перевозка
	3 387,24

	 
	
	     Строительные работы
	312 952,43

	 
	
	          Строительные работы
	309 565,19

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 277,55

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 679,48

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	4 923,72

	 
	
	                    материалы
	129 280,78

	 
	
	                    накладные расходы
	67 161,25

	 
	
	                    сметная прибыль
	43 242,41

	 
	
	          Перевозка
	3 387,24

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	61 201,27

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	67 161,25

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	43 242,41

	 
	
	коэффициент приведения к выделенным лимитам бюджетных средств 0,99947103781
	312 786,89

	 
	
	     НДС 22%
	68 813,11

	 
	
	ВСЕГО по смете
	381 600,00

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	152,3877
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	11,47185
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	(Внуковская Н.А.)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен  ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость  381,60тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 381,60тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 56,28тыс.руб.

монтажных работ 0,00тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 4,92тыс.руб.

оборудования 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 152,39чел.-ч.

прочих затрат 0,00тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 11,47чел.-ч.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



 И.о. директора



МКУ " Дирекция благоустройства города Кирова"

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя 

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 

№ 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ 

Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 

14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам 

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, 

Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ 

Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  

Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя 

России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 

№299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ 

Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости 

строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09



М.И.Егоров

"____" ________________ 2026 года "____" ________________ 2026 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Кировская область

Благоустройство общественной территории (тротуар) в районе Студенческого пр-д., д.19/2.

(наименование стройки)

Благоустройство общественной территории (тротуар) в районе Студенческого пр-д., д.19/2.

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 

Приказ Министерства строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 



Наименование субъекта Российской Федерации 

43. Кировская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2026 года

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство общественной территории (тротуар) в районе Студенческого пр-д., д.19/2.

 (наименование работ и затрат)

Дефектная ведомость


