ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основание для оказания услуг
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты» Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) обязано разрабатывать нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты с участием Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и других органов исполнительной власти.
Разработка по поручению Росводресурсов НДВ в бассейне реки Кама осуществляется ФГБУ РосНИИВХ в соответствии с Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты, утвержденными приказом Минприроды России от 12.12.2007 № 328.
В соответствии с положениями Методических указаний в пределах водохозяйственного участка (ВХУ) необходим анализ результатов существующего мониторинга по гидрохимическим показателям.
Для обоснования перечня веществ показателей состава и свойств воды, подлежащих учету в составе НДВ на водные объекты, проводится анализ результатов мониторинга на действующих постах пунктов наблюдений государственной сети наблюдений для каждого ВХУ.

2. Цель и состав оказываемых услуг
Основной целью оказания услуг является предоставление результатов мониторинга  гидрохимических показателей в действующих пунктах наблюдений государственной наблюдательной сети в бассейне р. Кама в пределах гидрографических единиц для корректировки нормативов допустимого воздействия.
В состав оказываемых услуг входит предоставление сведений о среднегодовых значениях концентраций веществ показателей состава и свойств воды, измерения которых проводились за 2025 г., по условно фоновым створам действующих пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши государственной наблюдательной сети

3. Исходная информация, предоставляемая Заказчиком
Перечень пунктов наблюдений государственной наблюдательной сети в бассейне р. Кама в пределах гидрографических единиц 10.01.01 и 10.01.02 (Приложение 1 к техническому заданию).
Перечень показателей состава и свойств воды, по которым требуются среднегодовые значения концентраций веществ за 2025 г. (Приложение 2 к техническому заданию)

4. Перечень документации, предъявляемой по окончанию оказания услуг
Сведения о среднегодовых значениях концентраций за 2025 г. контролируемых гидрохимических показателей по условно фоновым створам пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши государственной наблюдателной сети.


Приложение 1
к техническому заданию

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши государственной наблюдательной сети (при организации  нескольких створов в пункте наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши информация о среднегодовых значениях концентраций веществ подготавливается по условно фоновому створу, расположенному выше по течению реки)
1. 15151 р. Кама – д. Афанасьево;
2. 31002 р. Кама – р. п. Тюлькино;
3. 31130 вдхр Широковское – пос. Широковский;
4. 31025 р. Ревда – устье;
5. 31019 р. Чусовая – с. Косой Брод;
6. 31021 р. Чусовая – р. п. Староуткинск;
7. 31023 р. Чусовая – г. Чусовой;
8. 31028 р. Сылва – г. Кунгур;
9. 31135 вдхр Камское – г. Добрянка;
10. 31139 вдхр Воткинское – г. Оханск;
11. 31040 р. Быстрый Танып – г. Чернушка;
12. 15099 р. Иж – г. Ижевск;
13. 39038 р. Ик – г. Октябрьский;
14. 15098 р. Кама – г. Сарапул;
15. 41109 вдхр Нижнекамское – с. Красный Бор;
16. 41008 р. Вятка – устье;
17. 39036 р. Белая – ж/д. ст. Шушпа;
18. 39001 р. Белая – г. Белорецк;
19. 39011 р. Нугуш (Большой Нугуш) – с. Новосеитово;
20. 39002 р. Белая – г. Мелеуз;
21. 39003 р. Белая – г. Салават;
22. 31030 р. Сим – г. Миньяр;
23. 39004 р. Белая – г. Стерлитамак;
24. 31035 р. Уфалейка – г. Верхний Уфалей;
25. 31037 р. Ай – г. Златоуст;
26. 31032 р. Уфа – г. Нязепетровск;
27. 39018 р. Уфа – г. Уфа;
28. 39026 р. Дема – г. Уфа;
29. 39006 р. Белая – г. Уфа;
30. 39007 р. Белая – г. Благовещенск;
31. 39008 р. Белая – г. Бирск;
32. 39009 р. Белая – г. Дюртюли.

Приложение 2
к техническому заданию
Перечень показателей состава и свойств воды, по которым требуются среднегодовые значения концентраций веществ за 2025 г. (при наличии измерения концентраций гидрохимического показателя по Программе наблюдений ФГБУ УГМС на 2025 г.)
1. Взвешенные вещества
2. Растворённый в воде кислород
3. Углекислый газ
4. Магний
5. Хлориды
6. Сульфаты
7. Сумма ионов (минерализация)
8. Жесткость
9. Гидрокарбонаты
10. Сумма натрия и калия
11. Кальций
12. ХПК
13. БПК5
14. Аммонийный азот
15. Нитритный азот
16. Нитратный азот
17. Фосфор фосфатов
18. Фосфор общий растворимый
19. Кремнекислоты
20. Железо общее
21. Медь
22. Цинк
23. Никель
24. Хром общий
25. Ртуть
26. Алюминий
27. Марганец
28. Фенолы
29. Нефтепродукты
30. АСПАВ
31. АСПАВ
32. Смолы и асфальтены
33. Формальдегид
34. Хлорорганические пестициды (ДДЭ. ДДТ, изомеры ГХЦГ)


