ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обследованию двигателей на соответствие предельно допустимым значениям выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов для нужд для нужд Байкальского филиала ФГБНУ "ВНИРО"
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	Наименование услуги

	Характеристика услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Обследование двигателей на соответствие предельно допустимым значениям выбросов вредных веществ и дымности отработавших газов

	1. Оказание услуги по проведению замеров выбросов вредных (загрязняющих) веществ и дымности отработавших газов (ОГ) судовых двигателей, находящихся в эксплуатации, должна проводиться в соответствии с Правилами РКО, указанными в параграфе 4.3 ПОСЭ утвержденных приказом ФАУ РРР от 10.12.2018 N 94-П.
2. Объём оказываемой услуги:
Главные двигатели ЯМЗ-240ПМ2, мощностью 220 кВт.
Вспомогательные двигатели ЯМЗ-238М2-45, мощностью 140 кВт.
Вспомогательный двигатель ЯМЗ-7514.10, мощностью 220 кВт.
Вспомогательный (аварийный) двигатель Д-246.4-106М, мощностью 77 кВт.
3. Протокол замеров выбросов  вредных (загрязняющих) веществ и дымности отработавших газов (ОГ) судовых двигателей, находящихся в эксплуатации, должен выдаваться организацией имеющей Свидетельство о признании ФАУ РКО на данный вид работ.
4.  Срок оказания услуг: по замерам выбросов  вредных (загрязняющих) веществ и дымности отработавших газов (ОГ) судовых двигателей, находящихся в эксплуатации: с даты заключения контракта до 30.09.2026.
	усл. ед.
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Подготовил (а):
Капитан-наставник                                                                                                        Косенко И.С.
