

Техническое задание
	№ п/п
	Наименование 
Товара

	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателя, 
требования, ед. изм. показателя
	Значение 
характеристики
	
	

	






  



1



	Бинокли

ОКПД2: 26.70.22.110
	Тип
	Полевой 
	
Шт.


	
4



	
	
	Материал корпуса
	 Металлический обрезиненный
	
	

	
	
	Тип призмы
	Porro
	
	

	
	
	Материал призмы, BAK-4
	Стекло
	
	

	
	
	Покрытие линз
	Полное многослойное (FMC)
	
	

	
	
	Zoom
	Наличие
	
	

	
	
	Кратность
	Переменная
	
	

	
	
	Увеличение 8-32 крат
	Соответствие
	
	

	
	
	Защита от влаги
	Наличие
	
	

	
	
	Регулировка расстояния между зрачками
	Наличие
	
	

	
	
	Диаметр выходного зрачка, 1,6 - 6,3 мм.
	Соответствие 
	
	

	
	
	Поле зрения на расстоянии 1000 м., 38 - 66 м.
	Соответствие

	
	

	
	
	Диаметр объектива, мм.
	≥ 50
	
	

	
	
	Тип фокусировки
	Центральная
	
	

	
	
	Футляр
	Наличие
	
	

	
	
	Крыши объективов, шт.
	≥ 2
	
	

	
	
	Крышки окуляров, шт.
	≥ 2
	
	

	
	
	Ткань для протирки оптики
	Наличие
	
	

	
	
	Шейный ремень
	Наличие
	
	

	
	
	Руководство по эксплуатации
	[bookmark: _GoBack]Наличие
	
	

	
	
	Диапазон эксплуатационных температур от - 15 до  + 45 °C
	Соответствие

	
	

	
	
	Гарантия, мес.
	≥ 12
	
	



1.	Наименование объекта закупки: Бинокль Veber или эквивалент
2.	Место поставки: Забайкальский край, г. Чита ул.Биологическая,1
3. Сроки поставки: с даты заключения контракта 30 календарных дней




