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КОНТРАКТ № 163-ЕАТ
на выполнение работ по ремонту участка наружной  канализационной сети для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
г. Краснодар                                          			                       «__» __________2026г.
______________________ (__________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  проректора по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России Трембача Юрия Федоровича, действующего на основании доверенности  № 156 от 12.01.2026, с другой стороны (далее-Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 указанного закона,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.	Предмет контракта
1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту участка наружной  канализационной сети общежитий №3,№4 (далее-Работы)для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту (Сметный расчет) и действующими нормативными актами и документами и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Место выполнения работ:  г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 85 (общежития № 3 и № 4) 
1.3. Идентификационный код закупки: 261230902344823104500301010000000244.
2. Срок выполнения работ
2.1.  Срок выполнения работ:  в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.  
2.2. Режим производства работ: основное время выполнения работ на объекте в рабочие дни (понедельник-пятница), в субботу и воскресенье – по согласованию с Заказчиком. Любое отключение действующего оборудования и электроснабжения  только по согласованию с уполномоченными представителями Заказчика.
2.3.  Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика.
3. Цена Контракта
3.1.	Цена контракта составляет  _________________  (_____________рублей 00 копеек), в том числе НДС__% или НДС не предусмотрен. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Цена Контракта подлежит уменьшению на сумму, подлежащую уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения настоящего контракта Подрядчик обязуется:
0. Выполнить работы в соответствии с Приложением №1, настоящего Контракта и действующими нормативными актам и документами, а также представить все документы, подтверждающие качество выполненных работ и позволяющие безопасную эксплуатацию объекта.
Требования к безопасности выполняемых работ:
   - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования»,       
          - СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2»;
	- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
	- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».
0. Для возможности пропуска транспортного средства на объекты Заказчика Подрядчик должен перед началом работ направить Заказчику запрос разрешения на въезд автомашины.
0. Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за качественное выполнение работ по настоящему контракту.
0. Направить в течение 2-х рабочих дней со дня выполнения работ Заказчику уведомление о готовности работ и приглашение прибыть для приёмки результата работ.
0. Весь осадок, мусор, загрязнения, образуемые при ремонте, немедленно вывозить за свой счет и своими силами без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.
0. Вывезти с объекта работ (в пятидневный срок со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.
0. Обеспечить  своевременное (в срок установленный Заказчиком)  устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
Подрядчик в ходе выполнения работ  на объекте обязуется обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.
0.  Подрядчик отвечает за повреждение или порчу имущества Заказчика. В случае повреждения или порчи имущества Подрядчик обязуется за свой счет устранить недостатки в полном объеме по среднерыночной стоимости. Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать сумму понесенного ущерба из причитающихся платежей по настоящему Контракту.
0. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные недостатки в выполненной  работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технических параметров, предусмотренных СНиП и ГОСТ.
0. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его письменных указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
0. Подрядчик обязан принимать надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и за безопасное производство работ. Организовать и выполнять  работы  с учетом  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1. Общие требования», СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2»,  СНиП  3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Лица, нарушившие требования инструкций,  положений и правил по охране труда, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или в судебном порядке в зависимости от характера и последствий нарушения.                                   4.13.Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за привлечение и использование труда иностранных граждан без соответствующих разрешений.
5.Обязанности Заказчика
Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
0.  Произвести своевременную оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
0.  Назначить своего технического представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком подписывает Акты на выполненные работы, осуществляет контроль за ходом выполнения работ, а также производит проверку выполнения работ согласно условиям данного контракта и технического  задания.
Ответственным техническим представителем является: 
- Начальник водопроводно-канализационной службы.
5.3.	При предоставлении Подрядчиком в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России документов, указанных п. 6.1 контракта, в течение пяти рабочих дней подписать их или сделать письменные замечания о несоответствии фактически выполненных объемов работ и качества выполненных работ.
5.4.	Если во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику 3-дневный срок  для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.5.	Работы считаются принятыми с даты  подписания сторонами актов приемки лицами, имеющими право действовать от имени сторон, независимо от даты указанной в актах. Акты приемки подписываются сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Ответственным исполнителем за своевременное рассмотрение актов выполненных работ и за составление перечня недостатков в установленные сроки является: начальник водопроводно-канализационной службы.
Подписание актов выполненных работ, в том числе и не учтенных настоящим контрактом, не является основанием для оплаты работ, не учтенных в дефектном акте и Приложении №1 настоящего контракта.
5.6.	Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика на объект, указанный в п. 1.2. контракта.
5.7.	В случае выявления видимых дефектов выполняемых работ, предоставить Подрядчику время (не более 5 календарных дней) для устранения недостатков в процессе производства работ или в период гарантийного срока. Устранение дефектов не освобождает от ответственности Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ.
6. Расчеты и платежи
6.1. Подрядчик после выполнения работ предоставляет:
6.1.1 Акты выполненных работ, составляемые в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), и предъявляемые на утверждение Заказчику;
6.1.2 Счет, счет-фактуру (при наличии)
6.2. Заказчик не позднее 5 рабочих дней после получения актов должен рассмотреть и подписать их при условии выполнения работ Подрядчиком и соблюдения условий контракта. Сторонами определен следующий  порядок и срок расчетов по Контракту: безналичный расчет, в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ) без претензий. 
6.3.  Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае неустранения им указанных Заказчиком дефектов в работе, непредставления документов,    указанных в п. 6.1,  причинения ущерба имуществу Заказчика.  
1. Гарантии
0.   Гарантия 12 (двенадцать) месяцев на весь объем выполняемых работ. Гарантийный срок исчисляется со дня сдачи результатов работ. Подрядчик гарантирует возмещение ущерба в случае неправильного либо с ненадлежащим качеством выполнения работ, не позволяющие осуществить эксплуатацию объекта в соответствии с назначением в полном объеме.
0. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие не  нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.3.	При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в  течение 5 рабочих дней со дня  обнаружения.
7.3.1. Ответственным исполнителем за составление перечня недостатков в установленные сроки является начальник водопроводно-канализационной службы.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик. 
7.4.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает  Подрядчик.
7.5. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
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8.1. Приемке и оплате подлежат полностью выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
8.2. Подрядчик  предоставляет  документы, подготовленные и (или) оформленные Подрядчиком по результатам выполненных работ (Акт выполненных работ). Никакие действия Заказчика, помимо подписания им Акта выполненных работ, не являются приемкой выполненных работ. Документы, составленные Сторонами до завершения выполнения всего объема работ, предусмотренного Контрактом, Заказчик подписывает исключительно в целях контроля за ходом выполнения работ.
8.3. Счета и Акты выполненных работ предоставляются Подрядчиком в течение 3-дней с момента завершения работ. Указанные акты должны содержать,  в том числе, наименования и реквизиты сторон, наименование работ,  стоимость,  количество, основание, дату составления и т. д
8.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком документов, предусмотренных Контрактом Заказчик проводит их экспертизу в течение 5 календарных дней. 
8.5. Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом после подписания Заказчиком акта выполненных работ без замечаний к качеству и объему.
8.6. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком работ, Заказчиком оформляется претензия с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их устранения.
8.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, которые послужили основанием для отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ и которые могут быть устранены на данный момент, в установленный Заказчиком разумный срок и в этот же срок передать Заказчику документы, подтверждающие реальное устранение недостатков, отчет об устранении недостатков, содержащий пояснения о принятых мерах по устранению недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт выполненных работ. 
8.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работ и устранено Подрядчиком.
8.9. Датой сдачи результата выполненных работ и исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, без претензий. 
8.10. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежа при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по Контракту и задержку оформления актов сдачи-приемки выполненных работ по вине Подрядчика.
9. Ответственность сторон, изменение и расторжение Контракта
(Ответственность Сторон определяется согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее Правила).
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
9.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,  размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет _____ рублей (10% цены контракта).
[bookmark: sub_349]9.4. Заказчик имеет право удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении окончательного расчета по Контракту.
9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Наличие событий непреодолимой силы должно быть подтверждено документально от официального органа.
[bookmark: sub_951][bookmark: sub_957][bookmark: sub_9511]9.6. Существенные условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях: 
9.6.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
9.6.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
9.7. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: sub_95130]9.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту на ЕАТ. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком сообщения в личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.9. Подрядчик гарантирует:
	- О непроведении его ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении его конкурсного производства;
- О неприостановлении деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения контракта;
- Об отсутствии у него недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Контракта не принято;
- Об отсутствии у Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Об отсутствии привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчика – юридического лица в течение двух лет до момента заключения контракта.
10. Заключительные положения
10.1.	В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, взрыва, стихийного бедствия, военных операций, блокады, запрета на экспорт-импорт – срок исполнения обязательств сторон продлевается соответственно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Любые уведомления, направляемые в рамках настоящего Контракта по приведенным в разделе 12 Контракта реквизитам, будут считаться надлежащими, если они оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение направившей Стороной подтверждения о его вручении контрагенту. 
10.3.	Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, а также в претензионном порядке. При невозможности разрешения споров мирным путем они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
10.4.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.5.	Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Контракту.
10.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7.	Срок действия настоящего Контракта с момента заключения до 30.12.2026 г. и полного исполнения сторонами принятых обязательств.
11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
11.1. В случае изменения названия, юридического адреса или обслуживающего банка стороны Контракта обязаны в 15 дневный срок уведомить об  этом  другую сторону.
11.2. Реквизиты сторон:
	Заказчик:
	Подрядчик: 

	ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
	

	Юр. адрес 
	350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина,4
	Юр. адрес:
	

	ИНН
	2309023448
	Фактический адрес
	

	КПП
	230901001
	ИНН
	

	Банковские реквизиты
	БИК банка получателя: 012202102
Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород  
Номер счета банка получателя (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета): 40102810745370000024 
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03214643000000013241
Наименование получателя: УФК по Нижегородской области (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России л/с 20186Х68980, 22186Х68980, 21186Х68980) 
ОКТМО 03701000
	КПП
	

	
	
	Р/сч
	

	
	
	Банк
	

	
	
	Корсчет
	

	
	
	БИК
	

	
	
	e-mail:
	

	
	
	тел.
	

	
	
	ОКОПФ/ОКФС
	

	e-mail:
	zakupki@ksma.ru
	ОКСМ
	

	тел.
	861 262-29-82
	ОКПО
	

	От
Заказчика:
	Проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава  России
	От 
Подрядчика:
	

	_________
	/ Ю.Ф.Трембач
	______________
	/ 


К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение №1 – Сметный расчет
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Приложение №1 
    к Контракту     
         №163-ЕАТ   от  «___»_____2026    
                   
	                                                                  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту участка наружной канализационной сети общежитий №3, №4 по ул. 40 лет Победы, 85

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	
	23. Краснодарский край

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Краснодарский край

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	406,77
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	333,42
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	38,81
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	28,25
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	109,57
	чел.час.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	52,05
	чел.час.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел 1. Выполнение работ по ремонту участка наружной канализационной сети общежитий №3, №4 по ул. 40 лет Победы, 85

	1
	ГЭСНр66-01-010-06
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	м3
	7
	1
	7
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,8725
	
	
	14 898,66

	 
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	5,45
	1,15
	43,8725
	339,59
	
	14 898,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	69,67

	 
	91.06.03-046
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)
	маш.-ч
	2,45
	
	17,15
	3,25
	1,25
	69,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 968,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	4 969,08
	 
	34 783,55

	2
	ГЭСН22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9044
	
	
	756,79

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	4,14
	1,15
	1,9044
	397,39
	
	756,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	154,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	4,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004
	1 563,91
	1,25
	7,82

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,005
	565,45
	
	2,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,004
	545,21
	1,25
	2,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,005
	420,95
	
	2,10

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	2,24
	
	0,896
	128,42
	1,25
	143,83

	Н
	24.3.05.19
	Фасонные части
	шт
	10
	
	4
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	916,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5 493,28
	 
	2 197,31

	3
	ФСБЦ-24.3.05.02-0217
	Заглушка полиэтиленовая, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	4
	1
	4
	2 996,27
	 
	11 985,08

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 985,08

	4
	ГЭСНр66-03-043-09
	Подготовительные работы при восстановлении безнапорных трубопроводов (перекачка стоков автонасосами) диаметром: 200 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	57 175,06

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	42,5625
	
	
	24 066,97

	 
	91.19.01-001
	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
	маш.-ч
	227
	
	34,05
	1 343,32
	1,25
	57 175,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	227
	1,25
	42,5625
	565,45
	
	24 066,97

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81 242,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	755 007,33
	 
	113 251,10

	5
	ГЭСН27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0225
	1
	0,0225
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,652325
	
	
	1 695,31

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	179,8
	1,15
	4,652325
	364,40
	
	1 695,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	595,64

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,2833438
	
	
	546,52

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,034875
	2 435,58
	1,25
	106,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,55
	1,25
	0,0435938
	565,45
	
	24,65

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	44,08
	
	0,9918
	388,68
	1,25
	481,87

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	44,08
	1,25
	1,23975
	420,95
	
	521,87

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	88,16
	
	1,9836
	3,06
	1,25
	7,59

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 837,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	371 415,56
	 
	8 356,85

	6
	ГЭСН01-01-010-44
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*2) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69483
	
	
	237,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	20,14
	1,15
	0,69483
	342,41
	
	237,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	2 431,60

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,326
	
	
	1 821,03

	 
	91.01.05-065
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3
	маш.-ч
	115,36
	
	3,4608
	562,09
	1,25
	2 431,60

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	115,36
	1,25
	4,326
	420,95
	
	1 821,03

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 490,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	233 347,00
	 
	7 000,41

	7
	ГЭСНр66-01-002-05
	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	25,980225
	
	
	8 895,89

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	150,61
	1,15
	25,980225
	342,41
	
	8 895,89

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,2
	
	0,63
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 895,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	138 182,80
	 
	20 727,42

	8
	ГЭСНр69-01-033-02
	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: свыше 150 до 250 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,62576
	
	
	1 700,15

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	201,12
	1,15
	4,62576
	367,54
	
	1 700,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	668,72

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,68925
	
	
	711,09

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0,14
	
	0,0028
	908,00
	1,25
	3,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,14
	1,25
	0,0035
	420,95
	
	1,47

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	67,43
	
	1,3486
	388,68
	1,25
	655,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	67,43
	1,25
	1,68575
	420,95
	
	709,62

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	134,86
	
	2,6972
	3,06
	1,25
	10,32

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,9
	
	0,018
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 079,96

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	317 962,50
	 
	6 359,25

	9
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,2) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,519
	
	
	1 260,22

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	1,15
	3,519
	358,12
	
	1 260,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	188,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12
	
	
	58,05

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,096
	1 567,56
	1,25
	188,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,12
	483,78
	
	58,05

	Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11
	
	3,3
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 506,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12 412,37
	 
	3 723,71

	10
	ФСБЦ-02.3.01.02-1104
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	3,3
	1
	3,3
	1 055,66
	 
	3 483,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 483,68

	11
	ГЭСН01-02-014-01
	Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*10) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7107
	
	
	256,75

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	20,6
	1,15
	0,7107
	361,26
	
	256,75

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	22,20

	 
	91.08.09-502
	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт
	маш.-ч
	11
	
	0,33
	53,82
	1,25
	22,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19 731,00
	 
	591,93

	12
	ГЭСН24-02-001-08
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм
	соединение
	4
	1
	4
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,014
	
	
	2 016,13

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	1,09
	1,15
	5,014
	402,10
	
	2 016,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	642,10

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	1
	
	4
	128,42
	1,25
	642,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	34,67

	 
	01.3.01.07-0009
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
	кг
	0,009
	
	0,036
	948,93
	
	34,16

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,0014
	
	0,0056
	90,34
	
	0,51

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 692,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 521,01
	 
	6 084,03

	13
	ГЭСН23-01-030-03
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
	100 м
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,721825
	
	
	2 354,65

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	33,17
	1,15
	5,721825
	411,52
	
	2 354,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	841,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,255
	
	
	153,80

	 
	91.10.05-007
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	1,36
	
	0,204
	2 438,87
	1,25
	621,91

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	1,36
	1,25
	0,255
	603,15
	
	153,80

	 
	91.17.04-057
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм
	маш.-ч
	9,1
	
	1,365
	128,42
	1,25
	219,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	22,63

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4
	
	0,6
	37,72
	
	22,63

	Н
	24.3.03.13
	Трубы полиэтиленовые
	м
	101
	
	15,15
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 372,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50 608,87
	 
	7 591,33

	14
	ФСБЦ-24.3.03.13-0012
	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм
	м
	15,15
	1
	15,15
	1 780,89
	 
	26 980,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 980,48

	15
	ГЭСН46-03-017-10
	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,036
	
	
	1 149,25

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	132
	1,15
	3,036
	378,54
	
	1 149,25

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	3,31

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,011
	
	
	4,38

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0044
	56,35
	1,25
	0,31

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,0055
	373,83
	
	2,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,22
	
	0,0044
	545,21
	1,25
	3,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,0055
	420,95
	
	2,32

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	132,17

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,006
	
	0,00012
	95 602,83
	
	11,47

	 
	08.3.03.06-0012
	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная
	т
	0,0054
	
	0,000108
	67 281,60
	
	7,27

	 
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,3
	
	0,006
	17 980,67
	
	107,88

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,018
	
	0,00036
	15 426,50
	
	5,55

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные
	м3
	0,416
	
	0,00832
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 289,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	157 899,50
	 
	3 157,99

	16
	ФСБЦ-04.1.02.01-0007
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250)
	м3
	0,00832
	1
	0,00832
	5 729,01
	 
	47,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,67

	17
	ГЭСН01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,02475
	1
	0,02475
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(30-3-2,25) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	268,46

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2493563
	
	
	120,63

	 
	91.01.01-034
	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	8,06
	
	0,199485
	1 076,61
	1,25
	268,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	8,06
	1,25
	0,2493563
	483,78
	
	120,63

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	21 662,22
	 
	536,14

	18
	ГЭСН01-02-014-01
	Уплотнение грунта вибротрамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,2475
	1
	0,2475
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,02475*10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,863275
	
	
	2 118,17

	 
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	20,6
	1,15
	5,863275
	361,26
	
	2 118,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	183,16

	 
	91.08.09-502
	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт
	маш.-ч
	11
	
	2,7225
	53,82
	1,25
	183,16

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 301,33

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	19 730,79
	 
	4 883,37

	19
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0225
	1
	0,0225
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(15*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5589
	
	
	196,64

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	0,5589
	351,84
	
	196,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	1 590,04

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5793751
	
	
	317,73

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,058275
	1 153,80
	1,25
	84,05

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,0728438
	565,45
	
	41,19

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,05175
	2 435,58
	1,25
	157,55

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	1,25
	0,0646875
	565,45
	
	36,58

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,05535
	1 567,56
	1,25
	108,46

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	1,25
	0,0691875
	483,78
	
	33,47

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,274725
	3 491,74
	1,25
	1 199,09

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	1,25
	0,3434063
	565,45
	
	194,18

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0234
	1 397,88
	1,25
	40,89

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,02925
	420,95
	
	12,31

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	5,94

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,1575
	37,72
	
	5,94

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 110,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	150 076,89
	 
	3 376,73

	20
	ФСБЦ-02.2.04.03-0012
	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %
	м3
	2,25
	1
	2,25
	1 023,37
	 
	2 302,58

	 
	
	Объем=0,0225*100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 302,58

	21
	ГЭСН31-01-068-01
	Устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации
	1000 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,02358
	
	
	1 120,81

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	175,28
	1,15
	3,02358
	370,69
	
	1 120,81

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	667,83

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4828125
	
	
	226,02

	 
	91.05.13-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0003
	1 018,03
	1,25
	0,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,000375
	420,95
	
	0,16

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	7,7
	
	0,1155
	1 567,56
	1,25
	226,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	7,7
	1,25
	0,144375
	483,78
	
	69,85

	 
	91.08.02-002
	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л
	маш.-ч
	0,11
	
	0,00165
	1 748,45
	1,25
	3,61

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,22
	1,25
	0,004125
	452,36
	
	1,87

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1,16
	
	0,0174
	9,70
	1,25
	0,21

	 
	91.08.03-009
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т
	маш.-ч
	3
	
	0,045
	669,85
	1,25
	37,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3
	1,25
	0,05625
	420,95
	
	23,68

	 
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	3
	
	0,045
	14,50
	1,25
	0,82

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3,3
	
	0,0495
	1 397,88
	1,25
	86,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,3
	1,25
	0,061875
	420,95
	
	26,05

	 
	91.14.03-004
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т
	маш.-ч
	11
	
	0,165
	1 412,21
	1,25
	291,27

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	1,25
	0,20625
	483,78
	
	99,78

	 
	91.18.01-002
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин
	маш.-ч
	0,51
	
	0,00765
	996,90
	1,25
	9,53

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,51
	1,25
	0,0095625
	483,78
	
	4,63

	 
	91.21.19-021
	Станки для гибки арматуры
	маш.-ч
	13,42
	
	0,2013
	33,65
	1,25
	8,47

	 
	91.21.19-039
	Ножницы электрогидравлические для резки арматуры, мощность 1,2 кВт
	маш.-ч
	9,96
	
	0,1494
	16,32
	1,25
	3,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	302,88

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,92
	
	0,0138
	18 524,55
	
	255,64

	 
	01.3.01.06-0051
	Смазка солидол жировой Ж
	кг
	3,58
	
	0,0537
	84,28
	
	4,53

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,11
	
	0,01665
	37,72
	
	0,63

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	14,65
	
	0,21975
	10,29
	
	2,26

	 
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,00055
	
	0,0000083
	103 509,87
	
	0,86

	 
	08.4.03.02-0002
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,03
	
	0,00045
	41 499,08
	
	18,67

	 
	11.1.03.01-0062
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II
	м3
	0,0017
	
	0,0000255
	17 980,67
	
	0,46

	 
	11.1.03.05-0065
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
	м3
	0,1
	
	0,0015
	13 221,25
	
	19,83

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	242
	
	3,63
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 317,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	293 630,67
	 
	4 404,46

	22
	ГЭСН31-01-068-02
	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 31-01-068-01 на устройство асфальтобетонного слоя покрытия из мелкозернистой плотной смеси толщиной 10 см, одним слоем, вручную, с применением средств малой механизации
	1000 м2
	0,015
	1
	0,015
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3924375
	
	
	148,55

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	4,55
	5,75
(5*1,15)
	0,3924375
	378,54
	
	148,55

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	671,30

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4846875
	
	
	215,04

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,77
	5
	0,05775
	1 567,56
	1,25
	113,16

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,77
	6,25
(5*1,25)
	0,0721875
	483,78
	
	34,92

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,12
	5
	0,009
	9,70
	1,25
	0,11

	 
	91.08.03-009
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т
	маш.-ч
	0,3
	5
	0,0225
	669,85
	1,25
	18,84

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,3
	6,25
(5*1,25)
	0,028125
	420,95
	
	11,84

	 
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0,3
	5
	0,0225
	14,50
	1,25
	0,41

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	3
	5
	0,225
	1 397,88
	1,25
	393,15

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3
	6,25
(5*1,25)
	0,28125
	420,95
	
	118,39

	 
	91.14.03-004
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т
	маш.-ч
	1,1
	5
	0,0825
	1 412,21
	1,25
	145,63

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,1
	6,25
(5*1,25)
	0,103125
	483,78
	
	49,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	13,89

	 
	01.2.03.07-0023
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,01
	5
	0,00075
	18 524,55
	
	13,89

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные
	т
	24,2
	5
	1,815
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 048,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	107 478,00
	 
	1 612,17

	23
	ФСБЦ-04.2.01.01-1041
	Смеси асфальтобетонные SP-16
	т
	5,445
	1
	5,445
	9 394,06
	 
	51 150,66

	 
	
	Объем=3,63+1,815

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 150,66

	24
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	13,8516
	1
	13,8516
	71,31
	1,25
	1 234,70

	 
	
	Объем=(30-24,75+2,25+0,63+0,018)*1,7

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 234,70

	25
	02-15-2-01-0031
	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 31 км
	1т груза
	13,8516
	1
	13,8516
	438,80
	1,25
	7 597,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 597,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1 Выполнение работ по ремонту участка наружной канализационной сети общежитий №3, №4 по ул. 40 лет Победы, 85
	333 420,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	238 519,32

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	38 805,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	66 172,61

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	28 246,19

	 
	
	               Материалы
	96 462,33

	 
	
	               Перевозка
	8 832,30

	 
	
	     Строительные работы
	333 420,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	67 052,08

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	62 022,65

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	32 878,23

	 
	
	     НДС 22%
	73 352,44

	 
	
	ВСЕГО по смете
	406 772,64

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	109,5697575
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	52,0533252
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