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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Инструмент для имплантации ортопедического протеза, многоразового использования (Ключ, 00-7053-002-00)
	Характеристики объекта закупки 
Для присоединения фрез к рукояткам. Наличие четырехгранного соединения с торсионной рукояткой с одной стороны, шлица 3.5 мм с другой стороны. Материал изготовления: нержавеющая сталь

	1. 
	Инструмент для имплантации ортопедического протеза, многоразового использования (Рукоятка изогнутая, средняя, 00 7053-003-00)
	Характеристики объекта закупки 
Для крепления сферических фрез размером в диапазоне 52-60 мм. Форма: изогнутая. Наличие резьбового отверстия в центральной части. Диаметр присоединяемой головки, миллиметр: 28; 32.

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на товар составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД). 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.
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