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Описание объекта закупки 
на «Выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия автодорожного поворотного моста (устранение локальных дефектов)»

	1. Основные характеристики товаров, работ, услуг
	Наименование работы:
– Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках толщиной 5 см при работе БЦМ-24.
Состав работы: 
– Приведение машины в рабочее положение; 
– Пробег к месту работ и обратно; 
– Очистка выбоины; 
– Подгрунтовка выбоины битумной эмульсией;
– Подбор россыпи каменного материала; 
– Установка и снятие ограждений; 
– Переходы (переезды).

	2. Количество товаров, работ, услуг
	1

	3. Единица измерения товаров, работ, услуг
	Условная единица / код по ОКЕИ – 876

	4. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]С момента подписания Контракта по 10 сентября 2026 года включительно

	5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, 7 (Верхне-Свирский шлюз, нижняя голова).    

	6. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
	Срок предоставления гарантии качества работ: 
– 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемки выполненных работ.

	7. Заказчик
	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

	8. Объект 
	Поворотный автодорожный мост Верхне-Свирского шлюза.

	9. Общие требования и содержания работ
	Требуется восстановить верхние изношенные слои асфальтного покрытия автодорожного поворотного моста Верхне-Свирского шлюза на отдельных участках толщиной 5 см при работе БЦМ-24, общей площадью 20 м2.

	10. Применять материалы
	– Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка 1400, фракция 5-10 мм;
–  Битумная эмульсия для ямочного ремонта ГОСТ Р 58952.1-2020. 

	11. Особые условия
	– Выполнение работы производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СП 78.133330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы». Требование к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
– Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы. 

	12. Технические требования при выполнении работ
	– Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ; 
– Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами; 
– Обеспечивать выполнение работ с соблюдением сроков на производство работ; 
– Обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ; 
– Осуществлять охрану материалов и инструментов, требующих для выполнения работ;
– Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
Подрядчик гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, техническим условиям, СНиП.




	Исполнитель:
	Инженер по ЭиР ГТС СРГСиС
	                       М.Д.  Максимкова 


                        (подразделение, должность)                                                   (Ф.И.О.)
                               




