
Техническое задание
на закупку оборудования

	1. Наименование и коды объекта закупки
	Наименование объекта закупки: Система для видеоконференций.
	ОКПД 2: 26.30.23.140 - Аппаратно-программные средства обмена, в режиме реального времени, обработки, преобразования аудио-, видео-, интерактивных, управляющих и прочих потоков информации и данных между географически разнесенными стационарными и мобильными системами видео-конференц-связи и оконечными абонентскими (пользовательскими) средствами видео-конференц-связи по проводным и беспроводным каналам связи, включая глобальные, локальные и специализированные сети связи.
	КТРУ: 26.30.23.140-00000001 - Система для видеоконференций.
	Количество: 1;	
	Ед. измерения: штука.
	Технические характеристики и состав комплектности оборудования:
	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Комплектация
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Кабели для подключения оборудования
	

	
	
	Пульт дистанционного управления
	

	
	
	Кронштейн настенный
	

	
	
	Вычислительный блок
	

	
	
	Камера
	

	
	
	Микрофон
	

	
	
	Кронштейн для камеры*
	

	Тип системы
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Аппаратная
	

	Максимальный объем оперативной памяти
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 16
	Гигабайт

	Модули и интерфейсы
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	USB
	

	
	
	Micro-USB
	

	
	
	HDMI
	

	
	
	Ethernet
	

	Поддержка протоколов и средств управления
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	IPv6
	

	
	
	SIP
	

	
	
	IPv4
	

	
	
	DHCP
	

	
	
	H.323
	

	
	
	SSH
	

	
	
	HTTP
	

	
	
	HTTPS
	

	
	
	SNMP
	

	
	
	SOAP
	

	Поддерживаемые форматы аудио
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	AAC-LD
	

	
	
	G.711 A/μ
	

	
	
	G.722
	

	
	
	G.722.1 Annex C
	

	
	
	G.728
	

	
	
	G.729
	

	Поддерживаемые форматы видео
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	VP8
	

	
	
	H.265
	

	
	
	H.264 Baseline/Main/High profile
	

	
	
	H.263
	

	
	
	H.263+
	

	
	
	H.263++
	

	
	
	H.261
	

	Количество камер
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 1
	Штука

	Количество микрофонов
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 1
	

	Максимальное разрешение камеры
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 1920х1080
	

	Оптическое увеличение (кратность) камеры
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≥ 5 и < 20
	

	Функции
	Изменяемая заказчиком (множественный выбор)
	Регулировка поворота камеры
	

	
	
	Регулировка наклона камеры
	

	
	
	Световая индикация
	

	
	
	Звуковая индикация
	

	
	
	Видеозвонок
	

	
	
	Громкая связь
	

	Максимальный вес
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	≤ 20
	Килограмм

	Тип микрофона
	Изменяемая заказчиком (выбор одного)
	Настольный
	

	Сетевой фильтр*
	Доп. характеристика
	Розеток - 3
	штук

	
	
	Длина кабеля - 10
	метр

	
	
	Количество жил 3
	штук

	
	
	Сечение провода - не менее 1,0
	квадратный миллиметр

	USB удлинитель активный*
	Доп. характеристика
	Длина кабеля - 10
	метр

	
	
	Версия USB - не менее 2.0
	

	
	
	Тип разъёма АType-A male
	

	
	
	Тип разъёма ВType-A female
	



*Дополнительные требования в отношении функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара включены на основании п.5, п.7 Постановления Правительства РФ от 08.02.4017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения       в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. Необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар, обусловлена потребностями заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, являющихся значимыми в целях приобретения товара, используемого Заказчиком  в хозяйственной деятельности учреждения – установлены Заказчиком для определения соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
	
Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения, иные требования, которые не могут изменяться

1. Требования к качеству и упаковке товара:
1.1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара должны соответствовать Описанию объекта закупки, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
1.3. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
Дата изготовления Товара: не ранее 2025 года.
1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.6. Поставщик на этапе поставки должен будет представить сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов РФ на поставляемые товары, подлежащие обязательной сертификации.
2. Условия, место доставки и срок поставки товара:
2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Описанием объекта закупки, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
2.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта (доставка товара, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора (упаковочного материала)).
2.3. Место доставки товара: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Горького,76 
2.4. Поставка товара осуществляется одной партией.
2.5. Срок поставки товара 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
2.6. Поставщик, либо уполномоченное им лицо, при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы (в том числе по качеству товара):
- документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- декларацию о соответствии или сертификат соответствия (для товара, подлежащего декларированию соответствия или обязательной сертификации); 
- иные документы, подтверждающие безопасность товара и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологическое заключение и т.п. (при наличии);
  - товарную накладную или Универсальный передаточный документ;
  -  акт приемки товара, работ, услуг (ф.0510452).
 2.7. Срок приемки товара: в течение 5 (пять) рабочих дней.
 2.8. Поставка товара осуществляется в один этап.
 2.9. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика до места поставки. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
2.10. Поставщик заблаговременно уведомляет (общедоступными способами) Заказчика о поставке (отгрузке) Товара.
3. Гарантийные обязательства: 
3.1. Гарантийный срок при поставке Товара Заказчику на соответствие требованиям государственным стандартам (если они установлены для данного вида товара) при соблюдении правил его транспортирования и хранения должен соответствовать не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного производителем.
Гарантия качества Товара должна распространяться на все соответствующие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.
3.2. 	В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар надлежащего качества новым. Все сопутствующее гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами за счет Поставщика.  Срок гарантийного ремонта оборудования: не более 30 календарных дней 
с момента получения Поставщиком письменного требования представителя Государственного заказчика об устранении неисправностей.
3.3. Товар не соответствующего качества подлежит замене в срок не более                5 (пяти) рабочих дней с дат направления в адрес Поставщика мотивированной претензии.
3.4. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии                                    с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями                          и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.


Совместимость комплекта оборудования.
	Согласно ч. 3 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, по требованию Заказчика поставляемый лот работал как единый комплекс.
	Поставщик гарантирует, что все поставляемое оборудование (ВКС-терминал, PTZ-камера, микрофоны, кронштейны) является технологически совместимым 
и образует единый функциональный комплекс видеоконференцсвязи.
	Совместимость обеспечивается за счет использования открытых стандартов 
и протоколов (SIP, H.323, BFCP, USB, стандартные интерфейсы RS-232/RS-485 
для PTZ-камер, стандартные аудио-разъемы).
	ВКС-терминал должен иметь аппаратные и программные интерфейсы для бесшовного подключения и управления именно той PTZ-камеры и всенаправленного микрофона, которые предлагаются Поставщиком в составе данной заявки.
	Если для обеспечения совместимости и работы единого комплекса ВКС (включая управление камерой через терминал и каскадирование микрофонов) требуется использование специализированных переходников, патч-кордов, кабелей RS-232/USB или лицензий, Поставщик обязан включить стоимость таких адаптеров и кабелей в цену Контракта и поставить их в комплекте с оборудованием.
	Кронштейны должны физически подходить для монтажа предлагаемых камеры и терминала (соответствие стандарту VESA и посадочным местам).
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