ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание объекта закупки)
Поставка трубы стальной электросварной круглой

1. Общие положения
1.1. Настоящее Техническое задание определяет перечень, порядок и сроки поставки трубы стальной электросварной круглой (далее – Товар) для нужд ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.
1.2. Поставка Товара включает в себя:
· приобретение;
· тару;
· доставку;
· погрузочно – разгрузочные работы;
· резка (3 шт по 3,5 м + остатки 1,5 м).
1.3. Адрес поставки: г. Москва, ул. Щукинская, д.6, стр. 1.
1.4. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней со дня заключения Контракта.
1.5. ОКПД2: 24.20.13 – Трубы стальные электросварные.
Технические характеристики трубы:
- категория – трубы стальные
- тип – прямошовные, электросварные
- диаметр Дн: 89 мм
[bookmark: _GoBack]- толщина стенки – 3 мм
- материал – сталь

2. Требования к Товару
2.1. Товар должен быть новым, ранее неиспользованным.
2.2. Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке, погрузке-разгрузке и хранению.
2.3. Товар должен соответствовать ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент», ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия».
2.4. Гарантийные обязательства:
2.4.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока на Товар. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку предприятия-производителя, но не менее 1 (Одного) года с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.5. Днем начала гарантийного срока на Товар является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

3. Условия поставки Товара
3.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар. 
3.3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.4. Поставщик должен будет доставлять готовый Товар на условиях DDP склад Заказчика согласно ИНКОТЕРМС 2010.
 
