
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки.
0. Выполнение работ по ремонту копировально-множительной техники включая запасные части.  (далее Работы) 
0. Оплата производится Заказчиком за фактически выполненные работы, после подписания Актов выполненных работ (оказанных услуг).
0. Место выполнения работ: Росздравнадзор 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4., стр.1
0. Перечень оборудования, подлежащего ремонту: согласно п. 6  настоящего Технического задания. 

2. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) включает в себя.
2.1.  Порядок и последовательность проведения работ Исполнитель в обязательном порядке согласует с Заказчиком.
2.2. Ремонт копировально-множительной техники. 
2.3. Исполнитель осуществляет выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования. Замена узлов и деталей должна производится согласно регламенту, определенному производителем. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств. Запасные части используемые при ремонте техники должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении. Исполнитель обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами.
Работы выполняются в объеме, необходимом для безусловного обеспечения полноценного функционирования парка офисной техники Заказчика и выполняемых на условиях, указанных в настоящем техническом задании. 
3. Сроки, порядок выполнения и приемки работ.
3.1. Работы проводятся в течении 5-ти календарных дней с момента подписания договора. 
4. Требования к безопасности выполнения работ.
                    4.1. Работы должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными специалистами. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием, в случае, если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
            4.2.  Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих работников на объекте Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
4.3. Исполнитель не должен  привлекать к ремонту оргтехники лиц, не имеющих сертификата соответствия на проведение работ в рамках Настоящего Договора.
            4.4.   Работы не должны препятствовать или создавать неудобства сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленного на объекте Заказчика.
5.  Общие требования к работам, услугам,  требования по сроку гарантий качества.
 5.1 На материальный результат выполненных работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

6.    Перечень оборудования.
	№ П/П
	Наименование обслуживаемого оборудования
	Кол-во, шт.
	Тип, формат
	Виды работ

	1
	Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4
	Ролика захвата RL1-1442

	
	
	
	
	Работы по замене 

	2
	Ремонт
Color LaserJet Pro MFP M479fdn
	1
	А4
	Ролик захвата ADF в сборе HP LJ M426/CLJ M280/M281/M377/M477 (B3Q10-60105)

	
	
	
	
	Работы по замене  

	3
	Ремонт
Sharp MX-B350W
	1
	А4
	MXB35FU Термоблок в сборе Sharp

	
	
	
	
	Работы по замене  

	4
	Ремонт
Samsung SL-M4020ND
	1
	А4
	Печь Samsung ML-3310/3700/3710/3750/SL-M3820/3870/4020/ 4070/SCX-4833/5637/Phaser 3320/3330/WС 3315/3325/3335/3345 (JC91- 01024A/126N00411/126N00410)

	5
	Ремонт
Pantum P2500 Series
	1
	А4
	Ролик захвата 301022060001

	
	
	
	
	Работы по замене 

	6
	Ремонт
HP LaserJet MFP M227fdn
	1
	А4
	Печь в сборе HP CLJ M252dw/M277dw (RM2-5584)

	
	
	
	
	Работы по замене 

	7
	Ремонт
Samsung SL-M4020ND
	1
	А4
	Печь Samsung ML-3310/3700/3710/3750/SLM3820/3870/4020/ 4070/SCX-4833/5637/Phaser 3320/3330/WС 3315/3325/3335/3345 (JC91- 01024A/126N00411/126N00410

	8
	Ремонт
HP M479fdn
	1
	
А4

	Редуктор RM2-7361 | RC4-5060 

	
	
	
	
	Печатная плата контроллера двигателя в сборе  RM3-7238-000CN:

	
	
	
	
	Плата форматера HP CLJ M479fdn (W1A77-67901

	
	
	
	
	Работы по замене

	9
	Ремонт
HP p1102
	1
	А4

	DGP7495RU5-0984-000CN Шестерня 23Т/56Е

	
	
	
	
	10RL1-2593-000 Ролик захвата бумаг

	
	
	
	
	Выходной лоток HP LJ P1102 серый (RM1-6902)

	
	
	
	
	Термопленка HP LJ P2035/P2055/P1102/P1606, M401/M425/M125/M126/M201/M225/M402/M426 (Dip Coated) CET2706

	
	
	
	
	Работы по замене

	10
	Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4

	Вал резиновый HP LJ M15/M28/M104/M134/M203/M227/M230 (RM2-6941 /RM2-2107-lower/RM2-6948-lower/ RM2-0806- lower/RM2-2130-lower) CET7787

	
	
	
	
	Термопленка HP LJ P2035/P2055/P1102/P1606, M401/M425/M125/M126/M201/M225/M402/M426 (Dip Coated) CET2706

	
	
	
	
	RL1-2593-000 Ролик захвата бумаги

	
	
	
	
	Работы по замене

	11
	Ремонт
Samsung SL-M4020ND
	1
	А4

	Комплект роликов подачи бумаги (TR1) XEROX WC 3335/3345/Ph 3330 2шт (108R01470)

	
	
	
	
	Работы по замене роликов

	12
	Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4

	RL1-2593-000 Ролик захвата бумаги

	
	
	
	
	Работы по замене 

	13
	Ремонт
Pantum P2500 Series
	
	А4

	Ролик захвата 301022060001

	
	
	
	
	Работы по замене 

	14
	
Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4

	RL1-2593-000 Ролик захвата бумаги

	
	
	
	
	Вал резиновый HP LJ M15/M28/M104/M134/M203/M227/M230 (RM2-6941 /RM2-2107-lower/RM2-6948-lower/ RM2-0806- lower/RM2-2130-lower) CET7787 

	
	
	
	
	Термопленка HP LJ P2035/P2055/P1102/P1606, M401/M425/M125/M126/M201/M225/M402/M426 (Dip Coated) CET2706

	
	
	
	
	Работы по замене

	15
	Ремонт
XEROX B205
	1
	А4
	JC97-03190A Шарнир 2шт.

	
	
	
	
	Ролик захвата (резинка) Samsung ML-2950/2955/SCX4728/CLP-415/680/CLX-4195/ 6260 (JC66-02939B)

	
	
	
	
	Работы по замене

	16
	Ремонт
BM5100ADW Series
	1
	А4
	Линейка сканирования нижняя Pantum M6700/M6800/M7100/M7200/M7300/BM5100 (301022812001)

	
	
	
	
	Работы по замене

	17
	Ремонт
HP LaserJet MFP M227fdn
	1
	А4
	Комплект роликов и тормозной площадки ADF HP LJ M227 (RM2-1179-kit / B3Q10-04) CET

	
	
	
	
	Работы по замене 

	18
	Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4
	RM2-1652-PRESSURE Резиновый вал

	
	
	
	
	RL1-2593-000 Ролик захвата бумаг

	
	
	
	
	Печь в сборе HP LJ 1200/3300/3310/3320/3330/LBP1210/ LBP-P1020 (HM1-0238/RG0-1026/RG9-1494) OEM

	
	
	
	
	Работы по замене

	19
	Ремонт
Pantum P2500W Series
	1
	А4
	Ролик захвата бумаги PANTUM 301022060001

	
	
	
	
	Работы по замене ролика захвата бумаги

	20
	Ремонт
HP LaserJet M203dn
	1
	А4
	Ролик захвата бумаги RL1-1442

	
	
	
	
	Работы по замене 

	21
	Ремонт
HP LaserJet MFP M436nda
	1
	А4
	Печь HP LJ M433/M436/M442/M443 (JC91- 01217A/W7U01-67902)

	
	
	
	
	Работы по замене 





Приложение № 2
к Техническому заданию
                                                                                                                                   
Форма Акта о приемке оказанных Техническим специалистом Исполнителя услуг 
	Акта о приемке оказанных Техническим специалистом Исполнителя услуг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Модель оборудования
	
	Серийный номер
	
	Сервисный номер (при наличии)
	
	Инвентарный номер (при наличии)

	 
	
	 

	Заказчик
	
	Место хранения оборудования

	

	Адрес

	 

	№ 
	Наименование работ
	Выполнено

	1
	
	 

	2
	
	 

	3
	
	 

	4
	
	 

	5
	
	 

	6
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Работа оборудования после проведения работ
	
	восстановлена
	
	не восстановлена

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата, время выполнения работ
	
	_____ / _____/20____
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комментарий представителя исполнителя:

	 

	 

	Перечень необходимых (установленных) материалов/запасных частей:

	 

	

	 

	Представитель Исполнителя передает, а представитель Заказчика принимает и подтверждает выполнение работ на оборудовании Заказчика. Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий (разногласий) по объему, качеству и срокам не имеет.

	

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	Пользователь (Подпись, Фамилия, Инициалы, Должность)

	 
	
	
	 

	от Исполнителя (Подпись, Фамилия, Инициалы)
	
	
	от Заказчика (Подпись, Фамилия, Инициалы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается представителю Заказчика, другой остается у Исполнителя.



