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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Наименование объекта закупки:
Выполнение работ по внутреннему и наружному содержанию элементов административных зданий (обслуживание и ремонт оконных/дверных блоков из профиля ПВХ).

ОКПД2: 43.32.10.110.
2. Место выполнения работ:

Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д.17А (далее – Объект);

Назначение здания - нежилое, административное здание.
3. Объемы и виды работ:

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Ремонт и регулировка оконных/дверных блоков 
	шт
	52

	Замена дверных и оконных ручек белого цвета
	шт
	10

	Замена стеклопакета двухкамерного в оконном блоке* 

	шт
	1


Работы по ремонту и регулировке оконных/дверных блоков включают в себя:

- устранение признаков провисания створки, регулировку на прижим, устранение заеданий, скрипов, трудностей в открытии-закрытии, смазку фурнитуры створок.

* Зафиксированный световой проем (размер стеклопакета по свету) – 1920 х 445 мм. Точный производственный размер стеклопакета определяется Подрядчиком путем самостоятельного профессионального замера.
          4. Срок выполнения работ:

В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
           5. Требования к выполнению работ:

В связи с действующим пропускным режимом на территории Заказчика, перед началом проведения работ, Подрядчик обязан предоставить и согласовать список работников.

Без согласования списка работников и времени осуществления работ Подрядчик к выполнению работ не допускается.

При выполнении работ необходимо соблюдать правила внутриобъектового режима работы Заказчика. Выполнять работы в рабочие дни, с понедельника по четверг, с 08.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 по 15.45. В случае необходимости выполнения работ  сверх установленного периода, а также в выходные  и праздничные дни, работы выполняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик самостоятельно выезжает на объект для уточнения вида работ и определения необходимого оборудования, механизмов, материалов, конструкций, комплектующих изделий с их техническими характеристиками.  
 Подрядчик должен поставить на объект необходимые для выполнения работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществлять их приемку, разгрузку, складирование. Хранение и сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков выполненных работ, осуществляется Подрядчиком в помещении объекта, ограничивающем доступ посторонних лиц, по согласованию с Заказчиком.
 Работы должны выполняться с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Несогласованные с заказчиком материалы, комплектующие  не будут приниматься к рассмотрению  и оплате.
Подрядчик самостоятельно подготавливает рабочее место к началу выполнения работ: передвигает мебель и прочие предметы, загораживающие рабочее место, настраивает и подключает к инженерным системам инструменты и оборудование; подготавливает и использует средства индивидуальной защиты и т.д. После окончания выполнения работ Подрядчик приводит в порядок рабочее место: разбирает и отключает от инженерных систем инструмент и оборудование, используемое при выполнении работ, расставляет мебель и прочие предметы по местам, убирает мусор.
При выполнении работ, дающих образование пыли, Подрядчик обеспечивает изоляцию зоны производства работ для предотвращения запылённости соседних участков. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ. 
Подрядчик обязуется складировать строительный мусор только в указанных Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его накопления. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик обязуется вывезти с территории принадлежащее Подрядчику имущество и строительный мусор.
Отключение и включение инженерных сетей и систем комплексного обеспечения безопасности объекта или отдельных их участков должно проводиться только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, а сети и системы, переданные Заказчиком на техническое обслуживание по договорам, по предварительному письменному согласованию с обслуживающими организациями.
В случае повреждения указанных систем и сетей Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем и сетей в процессе работ Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании выполнения работ Подрядчик должен сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.
           6. Требования к сроку и объёму гарантий качества работ:
Срок гарантии качества выполненных работ на объекте составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами  документа о приемке.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы, материалы и работы, предусмотренные контрактом и принятые Заказчиком. 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан своевременно устранить дефекты, недоделки, выявленные в ходе приёмки работ и (или) в период гарантийного срока, за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.   Приемка работ:

Приемка работ Заказчиком производится после выполнения работ в полном объеме и сдачи Подрядчиком при наличии УПД и акта выполненных работ.  
8. Оплата работ:
Аванс не предусмотрен.
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