ТЗ по обслуживанию 
полиграфического оборудования
	№
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Обслуживание и ремонт финишёра Xerox Business

1. Проверка состояния оборудования, качества отпечатков, списка ошибок и опрос пользователей о работе оборудования.

2. Проверка работы финишёра, замена роликов, очистка тракта транспортировки оригинала от пыли, смазка движущихся и вращающихся частей.

3. Проверка работы приёмных лотков для готовых отпечатков малой, большой ёмкости и ёмкости для буклетов, очистка тракта транспортировки от бумажной пыли, смазка редукторов и двигателей приводов.

4. Ремонт блока подбивки, выравнивания и комплектования.

5. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	2.
	Обслуживание и ремонт бумагорезального 
оборудования Ideal 6550-95ЕР

1. Разборка. 

2. Смазка и шприцевание всех подвижных узлов.

3.  Юстировка затла.

4.  Замена блока кнопок управления.
5. Замена газовой пружины Stabilus 094307

6. Настройка подсветки узла реза.

7. Сборка.

8. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	3.
	Обслуживание печатной машины XEROX Versant 180

1. Проверка состояния оборудования, качества отпечатков, списка ошибок и опрос пользователей о работе оборудования.

2. Проверка работы податчика большой емкости Xerox (HCF), замена роликов подачи оригиналов и площадки торможения, очистка тракта транспортировки оригинала от пыли, смазка движущихся и вращающихся частей.

3. Проверка работы лотков для бумаги и тракта движения материала, очистка роликов подачи бумаги и площадки торможения, очистка тракта транспортировки материала от бумажной пыли, смазка редукторов и двигателей приводов.

4. Проверка и очистка стекла сканирования, оптики, сканера, лампы экспонирования, смазка движущихся частей.

5.Чистка узла ремня переноса, замена ремня переноса, замена валов первого переноса.

6. Проверка и очистка узла фоторецепторного барабана и зарядного коротрона от пыли и тонера.

7. Очистка зеркал, линз, валов, роликов подачи, тормозных площадок.

8. Проверка и очистка встроенного спектрофотометра X-RITE.

9. Проверка и очистка привода двигателей и редукторов, смазка.

10. Проверка и очистка коротронов отделения и переноса изображения.

11. Проверка и очистка блока закрепления: валов нагрева и прижима, датчиков температуры, замена блока пальцев отделения.

12. Проверка и очистка интерфейсного модуля Xerox Interface Decurler ILS Module.

13. Замена и настройка узла ремня нагрева и фиксации.

14. Замена узла второго переноса.

15.Калибровка цветового профиля.

16. Замена драм-картриджей.

17. Замена фильтров.

18. Замена вала узла фиксации.

19. Чистка узла выпрямления и настройка.

20. Регулировка и настройка тока переноса.

21. Проверка и обновление версий ПО ПМ и  RIP Fiery.

22. Проверка работоспособности контроллера RIP Fiery.

23. Проверка и регулировка качества печати, регистрации, перекосов, засветок.

24. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	4.
	Обслуживание и ремонт термоклеевой машины Boway BK-K5

1. Разборка, чистка от бумажной пыли.

2. Смазка подвижных узлов.

3. Замена твердосплавных режущих ножей на головке блока узла торшинирования.

4. Чистка клеевой ванны.

5. Чистка боковых прижимов.

6. Настройка толщины клеевого слоя.

7. Сборка.

8. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	5.
	ТЗ по обслуживанию и ремонту буклетмейкера (степлер-фальцовщик) Nagel Foldnak М2.

1. Разборка, чистка от бумажной пыли.

2. Замена кулачков фальцевальных (2958262)

3. Восстановление валов.

4. Восстановление степлерной головки (1 штука).

5. Замена толкателей швейных головок.

6. Смазка подвижных узлов.

7. Сборка.

8. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	6.
	ТЗ по обслуживанию фальцовщика (фолдера) Superfax PF 205.

1. Разборка, чистка от бумажной пыли.

2. Замена роликов захвата.

3. Замена площадки захвата.

4. Смазка подвижных узлов.

5. Сборка.

6. Предъявление аппарата в работе пользователю.
	1
	шт

	7.
	ТЗ по обслуживанию ножей бумагорезального оборудования.

1. Заточка ножа до 100 см (HSS, инструментальная сталь).

2. Заточка ножа до 150 см (HSS, инструментальная сталь).
	8
2
	шт
шт
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