ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка сетевого оборудования (сетевые коннекторы, розетки и блоки питания)

1. Количество поставляемого товара: согласно Приложение №1 к ТЗ
1. Характеристики объекта закупки: согласно приложению №1 к ТЗ
1. Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта 
1. Место поставки товара: Российская Федерация, г. Москва, Архангельский пер., д. 10, стр. 1.
1. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика. Перед поставкой Поставщик должен согласовать с Заказчиком дату и время поставки.
1. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: 
Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению. 
Срок гарантии на товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке обеими Сторонами Контракта. 
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается: диагностика и восстановление работоспособности товара при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период на месте эксплуатации товара в течение суток после заявки от Заказчика; при отсутствии возможности восстановления работоспособности на месте, устранить все неисправности в срок до 3 (трех) рабочих дней; Расходы по возврату товара, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика. 
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза, действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта, изложенными в показателях качества, технических характеристиках, определенных при проведении закупки.
1. Требования к качественным и к функциональным характеристикам товаров: 
Весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.
Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу.
1. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
Товар, предлагаемый к поставке, должен соответствовать требованиям действующего законодательства.
Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 
Вместе с Товаром передаются документы:
- эксплуатационные документы (руководства, паспорта, инструкции), в случае если данная документация предусмотрена производителем товара.
- сертификаты соответствия качества, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара;
- гарантийная документация (талоны, сертификаты).
Документы предоставляются: на бумажном носителе (один экземпляр) и в электронном виде (в форматах *.PDF, *.DOC(X)) по электронной почте zakupki@rosconcert.ru.
Документы предоставляются на русском языке.
1. Порядок поставки и приемки товаров: Поставка выполняется в сроки, указанные в пункте 3 настоящего Технического задания. Поставка должна выполняться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00 часов. 
Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем поступления документа о приемке, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
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Приложение 1

	№ п/п
	Наименование
товара
	ОКПД
	Описание товара. Требуемые значения/показатели технических, качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во
	Изображение

	1. 
	Двойная компьютерная розетка Systeme Electric Blanca наружная белая RJ45, кат.5E SE BLNIA045451
	26.30.40.120

	Тип комплектации: розетка в сборе
Рамка: в комплекте
Монтаж: накладной открытый
Количество постов: 1
Степень защиты: IP20
Цвет: белый
Материал: АБС-пластик
Разъем: RJ45
Категория: 5е
Количество гнезд: 2
Серия: Blanca
Вид розетки: компьютерная
Ширина устройства: 65 мм
Высота устройства: 65 мм
Глубина устройства: 40 мм
Зажимная система: винты
	штука
	5
	[image: ]

	2. 
	Коннектор RJ45 Aceline RJ45 8P8C
	26.30.30.190

	Категория: 5
Экранирование: Есть
Цвет: прозрачный
Количество в упаковке: 100 шт
	Упак
	1
	[image: ]

	3. 
	A19-090P2A Блок питания ASUS 90W,19V, 4.74A
	26.20.40.110

	Мощность, (Вт): 90
Напряжение, (В): 19
Сила тока, (А): 4.74
Разъем/штекер (мм): 5.5-2.5
Для моделей (ASUS): A53S, A53SM, A31CLG, A46U, A6432, A6511GK, A6511UK, B1M, B43V, B53V, CF66, CN65, CN65H2, CN66, F31CLG, K31CLG, K45DR, K501LX, K501UX, Part Specification K53SM, K55A, K55VD, K55VJ, K95VB, M3200WUAK, M3200WYAK, M3400WUAK, M3400WUAT, M3400WYAK, M3400WYAT, M3700WUAK, M3700WUAT, M3700WYAK, M3700WYAT, N46VB, N46VJ, N46VM, N46VZ, N550JA, N550LF, N56DP, N56DY, N56VB, N56VJ, N56VM, N56VV, N56VZ, N76VB, N76VJ, N76VM, N76VZ, P45VA, P45VJ, PB50, PB60, PB60V, PB62, PG278Q, PG278QE, PG278QR, PG279Q, PG279QE, PG279QR, PG279QZ, PG27AQ, PG27VQ, PG27VQ,, PL63, PN50, PN50E1, PN51, PN51E1, PN61, PN62, PN62S, PN63, PN64, PT2001, Q550LF, UX510UX, V222FAK, V222FBK, V222G, V222U, V241DAK, V241DAT, V241EAK, V241EAT, V241EPK, V241EPT, V241FAK, V241FAT, V241ICGK, V241ICGT, V241ICUK, V272U, VA241ICGK, VC66, VG27AQL1A, VM62N, VM65N, X450JB, X450JF, X450JN, X450VB, X450VP, X455DG, X45VD, X550DP, X550VB, X550VQ, X550ZE, X555DG, X555QG, X750JA, X750JB, X751LK, X751LX, X756UX, X75VB, X75VC, X75VD, XG279Q, XG27UQ, MB249C, MX32VQ, VG32VQ, VG32VQE, VG32VQR, VG35VQ, XG27AQMR, XG309CM, XG32VC, XG32VQ, XG32VQR, XG35VQ
	штука
	2
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