Приложение № 1

к электронному контракту по форме ЕАТ N 200911029126100053, являющимся его неотъемлемой частью
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения товара
	Кол-во

	
	
	
	Наименование
характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	26.60.12.140
	Кабель отведений «Валента» ЭКГ-12ш-2
	Совместимость
	Полная совместимость с преобразователем биосигналов (ПБС) «Валента»
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	5

	
	
	
	Количество отведений
	10
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина кабеля
	≥ 3
	Метр
	Указывается конкретно значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип разъема для подключения к ПБС
	D-SUB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип коннектора к электродам
	Штекерный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цветовая маркировка
	Наличие стандартной цветовой маркировки отведений
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Экранирование
	Наличие экранирования (защита от внешних электромагнитных помех)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	26.60.12.140
	Кабель пациента Валента ЭКГ-12к
	Назначение
	Кабель пациента для записи стандартной 12-канальной ЭКГ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	5

	
	
	
	Количество отведений
	10
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина кабеля
	≥ 3
	Метр
	Указывается конкретно значение характеристики
	
	

	
	
	
	Тип разъема для подключения к ПБС
	D-SUB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип коннектора к электродам
	Кнопочный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цветовая маркировка
	Наличие стандартной цветовой маркировки отведений
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Экранирование
	Наличие экранирования (защита от внешних электромагнитных помех)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Полная совместимость с преобразователем биосигналов (ПБС) ""Валента"" с серийными номерами после №3000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


