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	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара

	1
	Термогигрометр Testo 608-H1 с поверкой и
[bookmark: _GoBack]элементами питания, Testo Instruments Co. Ltd., Китай
	Наименование параметра, единицы измерения
	Значение

	
	
	Габаритные размеры (Д × Ш × В) ± 10%, мм
	72×32×18

	
	
	Масса ± 10%, г
	28

	
	
	Номинальное напряжение питания постоянного тока, В
	3,0

	
	
	Диапазон измерений относительной влажности, %  
	от 20 до 80

	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), %  
	±4

	
	
	Единица младшего разряда относительной влажности ж/к дисплея, %
	1

	
	
	Диапазон измерений температуры, ºС
	от 0 до +50

	
	
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, ºС  
	±0,5

	
	
	Единица младшего разряда температуры ж/к дисплея, °С
	0.1

	
	
	Средний срок службы с даты изготовления, месяцев
	72

	
	
	Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут
	1

	
	
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
	IP20

	
	
	Поверка 24 месяца
	Наличие



