Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-06-03

Ремонт асфальтового покрытия на территории (2-й этап).

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость	599.317 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	119.325 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	10.202 тыс.руб.	
строительных работ	599.317 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	238.02 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	16.42 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр 68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	1.52		1.52						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			174.9748					87 718.37	
	1-100-27	Средний разряд работ 2,7	чел.-ч	100.1	1.15	174.9748			501.32	1	87 718.37	
	2	ЭМ									12 458.81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			10.4006					6 461.23	
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2.9	1.15	5.0692			2 000.72	1	10 142.05	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	2.9	1.15	5.0692			665.54	1	3 373.76	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1.15	1.748	95.25	1.47	140.02	1	244.75	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.1748			543.33	1	94.97	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.1	1.15	0.1748			579.11	1	101.23	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2.95	1.15	5.1566			376.90	1	1 943.52	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.95	1.15	5.1566			579.11	1	2 986.24	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5.9	1.15	10.3132	2.11	1.54	3.25	1	33.52	
	01.2.01.01	Битум	т	0.07	1	0.1064						
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	11.9	1	18.088						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	9	1	13.68						
		Итого прямые затраты									106 638.41	
	01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	0.07	1	0.1064	22 876.38	0.81	18 529.87	1	1 971.58	
	04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	11.9	1	18.088			4 618.37	1	83 537.08	
	999-9900	Строительный мусор	т	9	1	13.68			0	1	0.00	
		ФОТ									94 179.60	
	Пр/812-102.0-1	НР 102.0 Благоустройство	%	102		102					96 063.19	
	Пр/774-102.0	СП 102.0 Благоустройство	%	54		54					50 856.98	
		Всего по позиции					223 070.56		339 067.25	
2	ГЭСНр 68-02-007-02	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.88		0.88						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			63.0476					31 607.02	
	1-100-27	Средний разряд работ 2,7	чел.-ч	62.3	1.15	63.0476			501.32	1	31 607.02	
	2	ЭМ									7 213.00	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6.0214					3 740.71	
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	2.9	1.15	2.9348			2 000.72	1	5 871.71	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5.00	чел-ч.	2.9	1.15	2.9348			665.54	1	1 953.23	
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1	1.15	1.012	95.25	1.47	140.02	1	141.70	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.1012			543.33	1	54.98	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.1	1.15	0.1012			579.11	1	58.61	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2.95	1.15	2.9854			376.90	1	1 125.20	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	2.95	1.15	2.9854			579.11	1	1 728.87	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5.9	1.15	5.9708	2.11	1.54	3.25	1	19.41	
	01.2.01.01	Битум	т	0.07	1	0.0616						
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	11.9	1	10.472						
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	9	1	7.92						
		Итого прямые затраты									42 560.73	
	01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	0.07	1	0.0616	22 876.38	0.81	18 529.87	1	1 141.44	
	04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	11.9	1	10.472			4 618.37	1	48 363.57	
	999-9900	Строительный мусор	т	9	1	7.92			0	1	0.00	
		ФОТ									35 347.73	
	Пр/812-102.0-1	НР 102.0 Благоустройство	%	102		102					36 054.68	
	Пр/774-102.0	СП 102.0 Благоустройство	%	54		54					19 087.77	
		Всего по позиции					167 282.04		147 208.20	
3	ФСБЦ 40-1	Погрузка в автотранспортное средство: асфальтовая крошка	1т	21.6		21.6			83.46	1	1 802.74	
		Всего по позиции							1 802.74	
4	ФСБЦ 02-15-2-01-0003	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км	1т	21.6		21.6			146.53	1	3 165.05	
		Всего по позиции							3 165.05	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					491 243.24	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					289 180.60	
		   оплата труда (ОТ)					119 325.39	
		   эксплуатация машин и механизмов					19 671.81	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					10 201.94	
		   материальные ресурсы					135 013.67	
		   перевозка					4 967.79	
		Всего ФОТ					129 527.33	
		Всего накладные расходы					132 117.87	
		Всего сметная прибыль					69 944.75	
Применены поправки:					
Капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих (421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.) Кзп=1.15 Кэм=1.15 Кзпм=1.15 Ктр=1.15 Ктм=1.15 (по позициям 1-2)					
Налог на добавленную стоимость 22%				108 073.51	
		
ИТОГО	
599 316.75