Договор № 
на выполнение работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»
ИКЗ:26 1 5836013273 583601001 0021 000 0000 000

г. Пенза								          «___» ________ 2026г.

	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и Полное наименование организации (краткое наименование организации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор на выполнение работ по химической  промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100» (далее - «Договор») о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы  по химической  промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100» (далее – Работы),по цене в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием на выполнение работ по химической  промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100» (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные Договором.
1.2. 	Наименование, количество Работ определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Сроки выполнения Работ– 30 календарных дней с даты заключения договора.
  1.4 Срок приемки Работ – 10 календарных дней с даты окончания работ.
1.5. Место выполнения Работ- Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская - 4.

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Выполнять Работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договором и приложениями к Договору.
2.1.2. Выполнять Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.3. Устранять недостатки, выявленные при приемке выполненных работ.
2.1.4. Участвовать в приемке результата выполненных работ в соответствии с разделом 4 Договора.
2.1.5. В случае если при выполнении работ Исполнителем нанесены повреждения объекту(ам), ответственность и устранение нанесенного ущерба возложить на Исполнителя.
2.1.6. Выполнять работы без остановки рабочего процесса Заказчика.
2.1.7. Выполнять работы за свой риск, своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им соисполнителей на условиях, установленных Договором.
2.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору.
2.1.9. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.1.10. Не разглашать сведения, полученные в ходе исполнения Договора.
2.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ.
2.1.12. Обеспечить во время выполнения работ соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарных норм и других требований, установленных законодательством РФ в течение всего срока оказания услуг.
2.1.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
2.2. Исполнитель не вправе оказывать дополнительные услуги за плату, а также обуславливать выполнение одних работ обязательным оказанием других.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Привлекать соисполнителей для выполнения работ по Договору.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ привлеченными им соисполнителями и за координацию их деятельности.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить условия для выполнения работ, обеспечить доступ на объект(ы).
2.4.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
2.4.3. Оплатить Работы, оказанные Исполнителем в порядке, предусмотренном Договором и в срок, определенный условиями Договора.
2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Совместно осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ с соблюдением сроков их оказания, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.5.2. Предъявить требования, связанные с недостатками выполненных работ.
2.5.3. Отказаться от принятия результатов работ и потребовать возмещения убытков в полном объеме в случае неустранимых недостатков в работе Исполнителя.
      2.5.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3. Цена договора и порядок расчетов

	3.1. Цена Договора составляет ______ (___________) рубль ___ копеек, с НДС/без НДС. 
	3.2.Цена Договора формируется с учетом себестоимости услуг, накладных расходов, трудоемкости произведенных услуг, иных обязательных платежей (налоги, сборы, таможенные пошлины и т.д.)

3.3. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения Договора. 
3.4.  Оплата по Договору осуществляется  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), Акта выполненных работ и счета, при условии, что услуги выполнены надлежащим образом и в согласованные сроки.
3.5. Оплата по Договору осуществляется путём безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (российский рубль) на расчётный счёт Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 
Источник финансирования – Федеральный бюджет из лимитов бюджетных обязательств на 2026 год. 
           КБК 177 0310 10 4 01 90049 244.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
                                                                                    
4.1.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.
4.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ.
4.3. Факт приемки выполненных работ (оказанных услуг) Исполнителем и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден следующими документами: Актом приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (приказ Минфина от 15.04.2021 № 61н) (далее – акт приемки (ф. 0510452)) и Актом выполненных работ (оказанных услуг). Уполномоченные должностные лица Заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг), проводят проверку соответствия качества и полноты оказанных услуг по Договору, сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) Исполнителем. По итогам приёмки работ (услуг) Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает документ: Акт выполненных работ (оказанных услуг), предоставленный Исполнителем, и формирует Акт приёмки (ф. 0510452), который подписывается уполномоченным должностным лицом Заказчика и утверждается руководителем Заказчика, без участия приемочной комиссии. Участие представителя Исполнителя в приемке работ (услуг) не требуется. Скан - копия Акта приемки (ф. 0510452), утвержденного руководителем Заказчика, направляется Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней уполномоченным должностным лицом Заказчика.».                                                                         
                                                      

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
5.3. Ответственность Заказчика:
5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в соответствии с п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.
5.4. Ответственность Исполнителя:
5.4.1. В случае несвоевременного выполнения работы Заказчику в соответствии с условиями Договора, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 10 % от цены Договора в размере _______ (_________) рублей __ копеек,, в соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, оплата по Договору осуществляется на основании Акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае, исполнение обязательства Исполнителя по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Заказчика.
	Перечисление неустойки (штрафа, пеней)  осуществляется по следующим реквизитам Заказчика:
	Наименование контрагента: УФК по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области,л/с 04551782840)
	ИНН 5836013273, КПП 583601001.
	Банк получателя: 
	р/с 03100643000000015500, ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА 	РОССИИ//УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г. ПЕНЗА, 
	БИК 042202113, 
	л/с 04551782840, 
	к/с 40102810245370000113
	ОКТМО 56701000
	КБК 177 1 16 07010 01 9000140.


6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие обстоятельства непреодолимой силы.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и о влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

7 Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 октября 2026 года (включительно),а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

8 Рассмотрение и разрешение споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по электронной почте и экспресс-почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

9 Основания и порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества выполняемых услуг и иных условий Договора.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
9.3.1. Выполнение услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены.
9.3.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения услуг.
9.3.3. В иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных услуг.
10 Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на Договор.
10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
10.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок, не позднее 3 (трёх)  дней с момента начала действия таких изменений.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.  
10.7. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 «Спецификация».
Приложение № 2 «Техническое задание на выполнение работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»».

11 Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области)
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 5.
ИНН/КПП 5836013273/583601001
л/с 03551782840
Получатель: УФК по Нижегородской области(Главное управление МЧС России по Пензенской области,л/с 03551782840)
Банк получателя: ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород 
Казначейский счет: 03211643000000013238
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
БИК 012202102
ОКТМО 56701000
Электронная почта : kan-gu@mail.ru



Исполнитель: 

Приложение № 1
                                                                                             к Договору № 
от «____»_________2026 г.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во/ед.измер.
	Цена за единицу, руб. (с НДС, без НДС)
	Сумма,
руб. (с НДС, без НДС)

	1
	Выполнение работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100», расположенных по адресу : Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская - 4.
	1/усл.ед.
	
	

	Итого


	
	Цена выполненных работ составляет: ___________ рублей ____ копеек, с НДС/безНДС.
                                



	Заказчик:
	Исполнитель:

	Главное управление МЧС России
по Пензенской области



 ________________________ //
М.П.
	




_________________//
М.П.




Приложение № 2
                                                                                                    к Договору № 
от «____»_________2026  г.  

Техническое задание
на выполнение работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»

1 Наименование заказчика: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области).
2 Исполнитель выполняет работы по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»
	№ п/п
	Наименование услуг
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Выполнение работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100», расположенных по адресу : Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская - 4.
	1
	Усл.ед.


      3.Перечень обслуживаемого оборудования :

	Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская 4

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Количество

	1
	Котел газовый
	Микрон-100
	2


     4.Перечень выполняемых работ по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»:
Цели выполнения работ: удаление накипи с внутренних поверхностей нагрева  котлов, повышение надежности и качества обеспечения потребителей теплоносителем.
 Перечень и объемы работ: исполнитель должен выполнить работы по химической промывке внутренних поверхностей нагрева 2-х котлов «Микрон-100»,  от накипи, шлама и продуктов коррозии в сроки предусмотренные Договором. Работы по химической промывке должны выполняться в 1 этап:
- 1 этап: химическая промывка котлов, с последующим вводом их в эксплуатацию
 Процесс химической промывки одного котла должен состоять из следующих операций:
Предварительный осмотр;
Доставка оборудования и химических реагентов;
Разгрузка и перемещение оборудования на объект;
Разбор обратной и подающей линии котла.  
Осмотр внутренней поверхности водяного тракта котла 
Подключение системы очистки:
Обратная линия котла соединяется с помощью гибких резиновых шлангов с приёмной ёмкостью в которой производится смешивание котловой воды и реагента.
Далее ёмкость с помощью гибких резиновых шлангов через повысительный насос, обеспечивающий циркуляцию (ёмкость -котёл-ёмкость) соединяется с котлом.
С помощью частотного преобразователя настраиваем скорость работы насоса.
Обеспечиваем непрерывную циркуляцию воды (котёл-ёмкость-котёл)
Непосредственно сам изолированный процесс химической очистки котла, уже после получения формального разрешения на процедуру очистки, согласно утвержденной технологии, состоит из следующих последовательных существенных операций:
- защита контрольно-измерительного оборудования;
- вымывание водной струей отложений, слабо связанных с поверхностью и их удаление за пределы котла (1 цикл, 12 часов);
- промывание раствором ортофосфорной кислоты с подогревом или без подогрева ванны, в зависимости от технологии (1-3 цикла, 16 часов каждый цикл в зависимости от толщины отложений);
- повторная промывка котла водой (для остановки кислотной реакции и получения чистой поверхности - 1 цикл, 12 часов);
- удаление остатков растворенных и нерастворенных отложений водной струей за пределы котла (минимум 1 цикл, 12 часов);
- нейтрализация и пассивация поверхности котла , 1 цикл, 12 часов и больше.
Промывка котла сетевой водой до "светлой воды"; 1-2 цикла, 2-4 часа;
Вскрытие люков котла и удаление нерастворимого осадка из нижней части котла;
Непосредственно процесс химической очистки с применением кислотной ванны производится с принудительной циркуляцией промывных растворов, что обеспечивает более высокую эффективность и сокращает время процедуры. Вспомогательное оборудование, так называемый насосный агрегат для промывки состоит из химического насоса, соответствующей мощности (целесообразно в течение часа пятикратно промыть емкость котла), вспомогательного бака (емкостью 0,2 м3), а также армированных резиновых шлангов. Напорный шланг (от насоса) соединяется с самой низкой частью котла, например с нижним коллектором, а насос обратной воды с наиболее высокой точкой и производится водный тест, с целью проверки герметичности. Чтобы не допустить пенообразования в котле, вследствие быстро выделяемого диоксида углерода, к раствору добавляется незначительное количество пеногасителя. Циркуляция раствора производится до тех пор, пока контрольный анализ не покажет, что концентрация реагентов поддерживается на постоянном уровне.
Если паровые котлы загрязнены отложениями силикатной, сульфатной или магнетитовой природы, которые слабо растворяются в серной кислоте, либо не растворяются в целом, после процедуры удаления струей воды слабо связанных с поверхностью отложений и перед нейтрализацией и пассивацией котла необходимо выполнить процедуру щелочной варки. Процедура осуществляется с применением карбоната натрия и добавлением фосфата натрия, преобразующего нерастворимые в соляной кислоте соли в растворимые в ней карбонаты и фосфаты.
Процедура щелочной варки котла продолжается 2-3 суток без получения пара с частыми, около 0,5 ч, простоями. После этого этапа котел вновь подвергается окислению раствором HCl с ингибитором коррозии, согласно вышеприведенной схеме, и заканчивает процесс процедура нейтрализации и пассивации котла.
Раствор, образовавшийся после очистки, т.е. сточные воды необходимо слить в несколько приемов во вспомогательный бак и произвести в нем коррекцию сточных вод до 6,5<pH<9.
Визуальное подтверждение очистки котла. В процессе осуществления процедуры ведется «Журнал операций», в котором фиксируются все произведенные действия и анализы.
Снятие рассечек на продувочных, питательных линиях и на паропроводе от котла;
Гидравлические испытания;
Разборка и вывоз оборудования.
Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к содержанию  работ, их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (далее – работы):
Работы  должны выполняться качественно и в срок, на основании Технического задания, в строгом соответствии с требованиями предоставленной Заказчиком  инструкцией завода-изготовителя на котел MICRО мощностью 100 кВт регламентом на техническое обслуживания и ремонт котлов и вспомогательного оборудования котельных. 
Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов, оборудования и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.
Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.). Копии документов, подтверждающих качество материалов, используемых при выполнении работ, передаются Заказчику перед началом работ.
Работы по очистке  теплообменных поверхностей котла должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Исполнителем ППР  (проектом производства работ). ППР в обязательном порядке  согласовывается с  техническими службами Заказчика до начала выполнения работ.  
Исполнитель за свой счет должен обеспечить вывоз и утилизацию отработанного реагента, образовавшегося в процессе работ. 
Специалисты, привлекаемые Исполнителем, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.), дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием для осуществления работ по очистке теплотехнического  оборудования;  иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее трех лет.
Работы должны выполняться за счет средств и собственными силами Исполнителя. Исполнитель должен самостоятельно и за свой счет закупить все необходимые расходные материалы, которые должны подходить к имеющемуся у Заказчика оборудованию.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при выполнении работ  возлагается  на Исполнителя.
Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Исполнитель устраняет за свой счет.
Характеристики работ:
Описание этапов работы по химической промывке внутренних поверхностей  нагрева котлов: 
- Установка рассечек на продувочных, питательных линиях котла; 
- Осмотр внутренних поверхностей нагрева котла, определение толщины слоя накипи или плотных отложений; взятие образцов накипи для проведения химического анализа; 
Сборка комплекса технологического оборудования и подготовка его к работе;
Заполнение котла;
Выбор оптимальных режимных и технологических параметров  процесса  разрушения  и  удаления отложений на внутренних поверхностях нагрева котла;
Внутренняя очистка поверхностей  нагрева для удаления накипи, шлама и продуктов коррозии;
Слив воды из котла;
Удаление отложений после очистки котла;
Промывка поверхности нагрева котла чистой водой;
Гидравлические испытания котла пробным давлением и проверка соответствия  параметров значениям, установленным заводом - изготовителем;
Технология проведения работ:
Химическая очистка котла должна производиться с использованием насосной установки, включающей насос, промежуточный бак и кислото-щелочестойкие шланги;
Оборудование может располагаться как в помещении котельной, так и за её пределами, в зависимости от типоразмера котельного помещения;
Подача моющего средства в котёл должна осуществляться через его верхнюю точку, забор моющего средства должен производиться с дренажного трубопровода;
Температура моющего раствора должна составлять 60°С, время одного цикла промывки должно составлять 8 часов. В зависимости от толщины накипи реализуется 1-3 цикла промывки;
Эффективность промывки должна контролироваться посредством измерения кислотности моющего раствора, температуры, выделения СО2, помутнения раствора;
Отработанный моющий раствор должен нейтрализоваться каустической содой до значения рН, равного 6,5-8,5, и температуры 50°С и утилизироваться подрядчиком;
При выполнении промывки, в качестве носителя, должна использоваться техническая или сетевая вода.
 Характеристики материалов, применяемых при выполнении работ: промывка осуществляется моющим средством Пентамаш Э5М или эквивалентом на основе фосфорной кислоты. 
  Исполнительная документация на выполненные работы в составе:
- отчет по гидравлическим испытаниям котла;
-документация на используемые материалы (наименование, параметры, производитель, сертификаты). 
Исполнитель несет ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении услуг и в процессе выполнения гражданско-правового договора несет ответственность перед третьими лицами, связанную с возможной опасностью для жизни и здоровья людей.
 Гарантия на качество выполнения Работ 12 месяцев. На оборудование применяемое в ходе оказания услуг, не менее установленной заводом изготовителем.
5. Срок выполнения Работ – 30 календарных дней с даты заключения Договора.
  6.  Срок приемки Работ – 10 календарных дней с даты окончания работ.
7. Место выполнения Работ- Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская - 4.



Заместитель начальника отдела эксплуатации и ремонта зданий
УМТО ГУ МЧС России по Пензенской области
подполковник внутренней службы					              Р.В. Мякиньков
