Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 24.04.26

Ремонт навеса и изготовление постамента у корпуса 7 (дом-музей).

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание : служебная записка от    
Составлен(а) в текущем уровне цен февраль 2026 г.

Сметная стоимость	50.4   тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	7,781 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	0,042 тыс.руб.	
строительных работ	50.4   тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	15.24 чел.час	
монтажных работ	- тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	0.08 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт навеса	
1	ГЭСН 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций (металлической фермы)	т	0,0254		0,0254						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,151126					1 108,95	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	84,69	1	2,151126			515,52	1	1 108,95	
	2	ЭМ									18,95	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01651					8,91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	1	0,01651			641,70	1	10,59	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,65	1	0,01651			539,69	1	8,91	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,51	1	0,241554			34,61	1	8,36	
	4	М									29,11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21,51	1	0,546354			7,32	1	4,00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8,1	1	0,20574	155,63	0,78	121,39	1	24,97	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001	1	0,0000025	60 258,20	0,94	56 642,71	1	0,14	
	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0	1	0						
	23.3.08.02-0001	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0	1	0						
	23.3.08.01-0108	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 165,92	
1.1	23.3.08.01-0006	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,086614	1	0,0022	61 577,50	0,84	51 725,10	1	113,80	
1.2	23.3.08.01-0111	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,362205	1	0,0092	59 486,50	0,84	49 968,66	1	459,71	
		ФОТ									1 117,86	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103					1 151,40	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59					659,54	
		Всего по позиции					139 778,08		3 550,36	
2	ГЭСН 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (обрешетка из металл. профиля 40х20х2) ПРИМ	т	0,014		0,014						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,18566					611,23	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	84,69	1	1,18566			515,52	1	611,23	
	2	ЭМ									10,45	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0091					4,91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	1	0,0091			641,70	1	5,84	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,65	1	0,0091			539,69	1	4,91	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,51	1	0,13314			34,61	1	4,61	
	4	М									16,05	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21,51	1	0,30114			7,32	1	2,20	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8,1	1	0,1134	155,63	0,78	121,39	1	13,77	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001	1	0,0000014	60 258,20	0,94	56 642,71	1	0,08	
	23.3.08.02-0001	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									642,64	
2.1	23.3.08.02-0001	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 40х20 мм	т	0,362205	1	0,0050709	54 976,26	0,97	53 326,97	1	270,42	
		ФОТ									616,14	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103					634,63	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59					363,53	
		Всего по позиции					136 514,77		1 911,21	
3	ГЭСН 15-07-022-02	Облицовка металлических конструкций поликарбонатом с креплением через профили при ширине опоры несущей конструкции: свыше 60 мм	100 м2	0,0561		0,0561						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,541295					2 343,18	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,87	1	0,104907			439,00	1	46,05	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	28,66	1	1,607826			479,27	1	770,58	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	50,42	1	2,828562			539,69	1	1 526,55	
	2	ЭМ									9,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,012342					6,97	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1	0,001683			1 626,29	1	2,74	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,00	чел-ч.	0,03	1	0,001683			724,95	1	1,22	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1	0,010659			641,70	1	6,84	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,19	1	0,010659			539,69	1	5,75	
	4	М									2 039,88	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,88	1	0,161568			7,32	1	1,18	
	01.7.06.01-1008	Ленты герметизирующие перфорированные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм	10 м	1,29	1	0,072369	206,33	1,53	315,68	1	22,85	
	01.7.06.01-1010	Ленты герметизирующие сплошные из нетканого полотна, с липким слоем с одной стороны, для сотового поликарбоната, ширина 25 мм	10 м	1,29	1	0,072369	102,35	1,53	156,60	1	11,33	
	01.7.07.14-1002	Прокладка резиновая уплотнительная для алюминиевых профилей, ширина 60 мм	м	98,1	1	5,50341	59,87	1,44	86,21	1	474,45	
	01.7.15.11-1000	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям, диаметр 40 мм, высота 4 мм	100 шт	1,647	1	0,0923967	774,01	1,12	866,89	1	80,10	
	01.7.15.14-0191	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, наконечник сверло, диаметр 6 мм, длина 20 мм	т	0,001	1	0,0000561	135 604,96	1,29	174 930,40	1	9,81	
	07.2.06.03-0551	Профиль алюминиевый прижимной с двумя резиновыми уплотнителями для верхнего крепления поликарбоната, ширина 60 мм	м	97,1	1	5,44731	160,23	1,65	264,38	1	1 440,16	
	11.3.03.19	Поликарбонат	м2	103	1	5.7783						
		Итого прямые затраты									4 399,61	
3.1	11.3.03.19-0310	Панель из поликарбоната, монолитная, бесцветная, толщина 6,0 мм	м2	103	1	5,7783			1 959,07	1	11 320,09	
		ФОТ									2 350,15	
	Пр/812-015.0-1	НР 015.0 Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 115,13	
	Пр/774-015.0	СП 015.0 Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					978,83	
		Всего по позиции					335 359,58		18 813,67	
4	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	3,49		3,49						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,141					1 505,39	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	0,9	1	3,141			479,27	1	1 505,39	
		Итого прямые затраты									1 505,39	
		ФОТ									1 505,39	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					1 273,56	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					652,59	
		Всего по позиции					983,25		3 431,54	
5	ГЭСН 13-03-003-04	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м2	0,0572		0,0572						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,185328					94,42	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	3,24	1	0,185328			509,48	1	94,42	
	2	ЭМ									1,51	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001144					0,66	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1	0,000572	6,62	1,48	9,80	1	0,01	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000572			1 587,88	1	0,91	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,00	чел-ч.	0,01	1	0,000572			620,24	1	0,35	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000572			641,70	1	0,37	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,01	1	0,000572			539,69	1	0,31	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1	0,03718	4,52	1,32	5,97	1	0,22	
	4	М									264,66	
	14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759	т	0,019	1	0,0010868	148 533,21	1,34	199 034,50	1	216,31	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,006	1	0,0003432	98 526,45	1,43	140 892,82	1	48,35	
		Итого прямые затраты									361,25	
		ФОТ									95,08	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					80,44	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					41,22	
		Всего по позиции					8 442,39		482,90	
6	ГЭСН 13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	100 м2	0,0527		0,0527						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,206584					126,47	
	1-100-49	Средний разряд работ 4,9	чел.-ч	3,92	1	0,206584			612,18	1	126,47	
	2	ЭМ									1,88	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,001581					0,90	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1	0,000527	6,62	1,48	9,80	1	0,01	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000527			1 587,88	1	0,84	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,00	чел-ч.	0,01	1	0,000527			620,24	1	0,33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1	0,001054			641,70	1	0,68	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,02	1	0,001054			539,69	1	0,57	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1	0,059024	4,52	1,32	5,97	1	0,35	
	4	М									190,67	
	14.4.01.19-0004	Грунтовка ХС-068	т	0,0159	1	0,0008379	125 331,90	1,25	156 664,88	1	131,27	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,008	1	0,0004216	98 526,45	1,43	140 892,82	1	59,40	
		Итого прямые затраты									319,92	
		ФОТ									127,37	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					107,75	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					55,21	
		Всего по позиции					9 163,00		482,89	
7	ГЭСН 12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого. Снегозадержатели типа Borge  трубы 20х45 мм, вес комплекта длиной 1 метр — 3,24 кг. Вес общий: 3,24х12=38,88кг	100 м	0,12		0,12						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,636					335,55	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	5,3	1	0,636			527,60	1	335,55	
	2	ЭМ									6,33	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0132					6,91	
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03	1	0,0036	30,61	1,55	47,45	1	0,17	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,00	чел-ч.	0,03	1	0,0036			479,27	1	1,73	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	1	0,0096			641,70	1	6,16	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,08	1	0,0096			539,69	1	5,18	
	4	М									2,19	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4932	1	0,299184			7,32	1	2,19	
	07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									350,98	
7.1	07.2.07.12-0031	Металлоконструкции прочие одноэтажных производственных зданий	т	0,324167	1	0,0389	103 599,64	1,29	133 643,54	1	5 198,73	
		ФОТ									342,46	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0,9	98,1					335,95	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0,85	48,45					165,92	
		Всего по позиции					50 429,88		6 051,59	
		ИТОГО прямые затраты по разделу
в том числе					26 108,46	
		   оплата труда (ОТ)					6 125,19	
		   эксплуатация машин и механизмов					48,70	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					29,26	
		   материальные ресурсы					19 905,31	
		   перевозка					0,00	
		Итого ФОТ					6 154,45	
		Итого накладные расходы					5 698,87	
		Итого сметная прибыль					2 916,84	
		Итого оборудование					0,00	
		Итого прочие затраты					0,00	
		ИТОГО по разделу
Справочно					34 724,16	
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0,00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00	
		   затраты труда рабочих	12,05						
		   затраты труда машинистов	0,05						
		ИТОГО прямые затраты по разделу Ремонт навеса
в том числе					26 108,46	
		   оплата труда (ОТ)					6 125,19	
		   эксплуатация машин и механизмов					48,70	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					29,26	
		   материальные ресурсы					19 905,31	
		   перевозка					0,00	
		Итого ФОТ					6 154,45	
		Итого накладные расходы					5 698,87	
		Итого сметная прибыль					2 916,84	
		Итого оборудование					0,00	
		Итого прочие затраты					0,00	
		ИТОГО по разделу Ремонт навеса
Справочно					34 724,16	
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0,00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00	
		   затраты труда рабочих	12,05						
		   затраты труда машинистов	0,05						
Раздел 2. Изготовление постамента	
8	ГЭСН 46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций (постамента)	т	0,0356		0,0356						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,014964					1 554,27	
	1-100-36	Средний разряд работ 3,6	чел.-ч	84,69	1	3,014964			515,52	1	1 554,27	
	2	ЭМ									26,57	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02314					12,49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,65	1	0,02314			641,70	1	14,85	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,65	1	0,02314			539,69	1	12,49	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	9,51	1	0,338556			34,61	1	11,72	
	4	М									40,81	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	21,51	1	0,765756			7,32	1	5,61	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	8,1	1	0,28836	155,63	0,78	121,39	1	35,00	
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0001	1	0,0000036	60 258,20	0,94	56 642,71	1	0,20	
	23.3.08.02-0001	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0	1	0						
	23.3.08.01-0108	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0	1	0						
	23.3.08.02-0001	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0	1	0						
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									1 634,14	
8.1	23.3.08.01-0111	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,081461	1	0,0029	59 486,50	0,84	49 968,66	1	144,91	
8.2	23.3.08.01-0108	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,401685	1	0,0143			63 508,50	1	908,17	
8.3	23.3.08.01-0111	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,19382	1	0,0069	59 486,50	0,84	49 968,66	1	344,78	
8.4	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,323034	1	0,0115			49 995,77	1	574,95	
		ФОТ									1 566,76	
	Пр/812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103					1 613,76	
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59					924,39	
		Всего по позиции					172 615,20		6 145,10	
9	ГЭСН 13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068	100 м2	0,0251		0,0251						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,098392					60,23	
	1-100-49	Средний разряд работ 4,9	чел.-ч	3,92	1	0,098392			612,18	1	60,23	
	2	ЭМ									0,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000753					0,43	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1	0,000251	6,62	1,48	9,80	1	0,00	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000251			1 587,88	1	0,40	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,00	чел-ч.	0,01	1	0,000251			620,24	1	0,16	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1	0,000502			641,70	1	0,32	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,02	1	0,000502			539,69	1	0,27	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1	0,028112	4,52	1,32	5,97	1	0,17	
	4	М									90,81	
	14.4.01.19-0004	Грунтовка ХС-068	т	0,0159	1	0,0003991	125 331,90	1,25	156 664,88	1	62,52	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,008	1	0,0002008	98 526,45	1,43	140 892,82	1	28,29	
		Итого прямые затраты									152,36	
		ФОТ									60,66	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					51,31	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					26,30	
		Всего по позиции					9 162,33		229,97	
10	ГЭСН 13-03-003-04	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759	100 м2	0,0251		0,0251						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,081324					41,43	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	3,24	1	0,081324			509,48	1	41,43	
	2	ЭМ									0,66	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,000502					0,30	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1	0,000251	6,62	1,48	9,80	1	0,00	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000251			1 587,88	1	0,40	
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,00	чел-ч.	0,01	1	0,000251			620,24	1	0,16	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1	0,000251			641,70	1	0,16	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,00	чел-ч.	0,01	1	0,000251			539,69	1	0,14	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	1	0,016315	4,52	1,32	5,97	1	0,10	
	4	М									116,14	
	14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759	т	0,019	1	0,0004769	148 533,21	1,34	199 034,50	1	94,92	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,006	1	0,0001506	98 526,45	1,43	140 892,82	1	21,22	
		Итого прямые затраты									158,53	
		ФОТ									41,73	
	Пр/812-013.0-1	НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					35,30	
	Пр/774-013.0	СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					18,09	
		Всего по позиции					8 443,17		211,92	
		ИТОГО прямые затраты по разделу
в том числе					3 917,84	
		   оплата труда (ОТ)					1 655,93	
		   эксплуатация машин и механизмов					28,12	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					13,22	
		   материальные ресурсы					2 220,57	
		   перевозка					0,00	
		Итого ФОТ					1 669,15	
		Итого накладные расходы					1 700,38	
		Итого сметная прибыль					968,78	
		Итого оборудование					0,00	
		Итого прочие затраты					0,00	
		ИТОГО по разделу
Справочно					6 586,99	
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0,00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00	
		   затраты труда рабочих	3,19						
		   затраты труда машинистов	0,02						
		ИТОГО прямые затраты по разделу Изготовление постамента
в том числе					3 917,84	
		   оплата труда (ОТ)					1 655,93	
		   эксплуатация машин и механизмов					28,12	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					13,22	
		   материальные ресурсы					2 220,57	
		   перевозка					0,00	
		Итого ФОТ					1 669,15	
		Итого накладные расходы					1 700,38	
		Итого сметная прибыль					968,78	
		Итого оборудование					0,00	
		Итого прочие затраты					0,00	
		ИТОГО по разделу Изготовление постамента
Справочно					6 586,99	
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0,00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00	
		   затраты труда рабочих	3,19						
		   затраты труда машинистов	0,02						
		ИТОГИ по смете	
		ВСЕГО строительные работы
в том числе					41 311,15	
		всего прямые затраты
в том числе					30 026,30	
		   оплата труда (ОТ)					7 781,12	
		   эксплуатация машин и механизмов					76,82	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					42,48	
		   материальные ресурсы					22 125,88	
		перевозка					0,00	
		всего ФОТ					7 823,60	
		всего накладные расходы					7 399,25	
		всего сметная прибыль					3 885,62	
		ВСЕГО монтажных работ					0,00	
		ВСЕГО оборудование					0,00	
		ВСЕГО прочие затраты					0,00	
		ВСЕГО по смете
в том числе					41 311,15	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					30 026,30	
		   оплата труда (ОТ)					7 781,12	
		   эксплуатация машин и механизмов					76,82	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					42,48	
		   материальные ресурсы					22 125,88	
		   перевозка					0,00	
		Всего ФОТ					7 823,60	
		Всего накладные расходы					7 399,25	
		Всего сметная прибыль					3 885,62	
		Всего оборудование					0,00	
		Всего прочие затраты					0,00	
		Справочно						
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0,00	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0,00	
		   затраты труда рабочих	15,24						
		   затраты труда машинистов	0,08						
                                                   Налог на добавленную стоимость 22%				9 088,45	
		
ИТОГО	
50 399,60	

Составил_______________________ Пушкарёв А.С. 

Проверил_______________________ Малыгин И.В.